Změnový list č. 1 - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrá Voda chodník v Sadové ul.

Objekt:

1 - chodník

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO:  Místo: | Dobrá Voda | CC-CZ:  Datum: | 26.3. |
| Zadavatel: |  | IČ:  DIČ: |  |
| Uchazeč:  Jiří Jokl, Hlinsko 56,370 01 České Budějovice | | IČ:  DIČ: | 42417473 |
| Zhotovitel: | Objednatel: | Technický dozor: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **71 040,00** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 78 271,32 |  |  | 21,00% | 14 918,40 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **85 958,40** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrá Voda chodník v Sadové ul.

Objekt:

1 - chodník

Místo: Dobrá Voda Datum: 26.3.

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:

Uchazeč: Jiří Jokl, Hlinsko 56,370 01 České Budějovice

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** | **0,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 71 040,00 |
| 5 - Komunikace | 46 0800,,0000 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 20 253,72 |
| 99 - Přesun hmot | 873,72 |
| 997 - Přesun sutě | 6 357,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrá Voda chodník v Sadové ul.

Objekt:

1 - chodník

Místo:

Dobrá Voda

Datum:

PČ Typ Kód

Zadavatel:

Uchazeč: Jiří Jokl, Hlinsko 56,370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

D HSV Práce a dodávky HSV 71 040,00

D 1 Zemní práce

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 36,000 | 60,00 | 2 160,00 |
| 7 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 | m3 | 10,800 | 150,00 | 1 620,00 |
| 16 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 36,000 | 50,00 | 1 800,00 |
| 27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 36,000 | 210,00 | 7 560,00 |
| 28 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 36,000 | 300,00 | 10 800,00 |
| 32 | K | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 36,000 | 200,00 | 7 200,00 |
| *33* | *M* | *59245018* | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní* | *m2* | *36,000* | *350,00* | *12 600,00* |
| 35 | K | 596212222 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 36,000 | 220,00 | 7 920,00 |
| *36* | *M* | *59245005* | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná* | *m2* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| 43 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 51,000 | 260,00 | 13 260,00 |
| *46* | *M* | *PSB.30011400* | *Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm* | *kus* | *51,000* | *120,00* | *6 120,00* |