|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | JC SW | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  | SO.02 - Komunikace, parkoviště, vnější plochy |  |  |  | 216 341,93 |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **216 341,93** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 216 341,93 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 18 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 189,200 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/181951112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112) |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | plocha 8\*12 |  | 96,000 |  |  |
|  | VV |  | rýha 61\*1,2+20 |  | 93,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 189,200 |  |  |
| 3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 189,200 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/113107322*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322) |  |  |  |  |
| 18 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 11,860 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162351103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103) |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plocha 8\*12\*0,05 |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | rýha 40\*1,2\*0,1+(21\*1,2+20)\*0,05 |  | 7,060 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 11,860 |  |  |
| 20 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0,000 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162751137*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137) |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 11,860 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/167151102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102) |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0,000 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221) |  |  |  |  |
|  | VV |  | \*2 "převod na tuny" |  |  |  |  |
| 24 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 0,000 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201) |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |
| 49 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 189,200 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/573111111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111) |  |  |  |  |
| 50 | K | 577144031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 189,200 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/577144031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144031) |  |  |  |  |
| 51 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 48,000 |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/577146111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577146111) |  |  |  |  |
| 52 | K | 57720 | Utěsnění pracovních spár stálepružnou asfaltovou zálivkou s posypem | m | 184,400 |  |  |
|  | VV |  | plocha (8+12)\*2 |  | 40,000 |  |  |
|  | VV |  | rýha (61+1,2)\*2+20 |  | 144,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 184,400 |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
| 27 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření (pouze pro rozsah smluvní dodávky) | soub | 1,000 |  |  |
| 28 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost (pouze pro rozsah smluvní dodávky) | soub | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |