Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č.: 3/24/6000/012

**Specifikace Díla:**

Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Budějovická na Praze 4 v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Sedlčanská – nájezdová rampa na JS.

V celém úseku dojde k obnově asfaltového krytu, v části zmíněného úseku pak ke kompletní obnově podkladních vrstev – blíže specifikováno v projektové dokumentaci. Zároveň bude docházet i k obnově chodníkových ploch, a to včetně vjezdů, které budou nově tvořeny betonovou dlažbou, nájezd bude tvořen sklopenou obrubou.

V místech pro přecházení/přechodů pro chodce budou doplněny signální varovné pásy (bezbariérové úpravy).

Obruby budou v celém úseku vyrovnány, v případě potřeby vyměněny za nové kusy. Veškeré ostré hrany např. v místě vjezdů budou zaobleny či jinak opracovány.

Součástí souvislé údržby bude i rekonstrukce uličních vpustí vč. jejich přípojek. Rozsah a způsob opravy je specifikován v projektové dokumentaci v rámci samostatného objektu SO 300.

V celém úseku dojde k vyznačení nového dopravního značení.

Předpoklad zahájení stavebních prací: **06/2024**

Rozsah akce: oprava povrchu vozovky cca 400m x cca 8m (šířka)

Vozovka: komunikace s asfaltovým povrchem

Délka: 400 m

Šířka: 8m

Plocha vozovky: cca 1 600 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Fréza stávající obrusné a ložné vrstvy do tl. minimálně 120mm

- Provedení sanací

- Spojovací postřik

- Pokládka ložné vrstvy se zvýšenou tuhostí ACL22S v tl. 80mm

- Spojovací postřik

- Pokládka obrusné vrstvy se zvýšenou tuhostí ACO11S v tl. 40mm

Specifikace požadovaných stavebních úprav chodníku:

- Vybourání stávajícího krytu chodníku

- Pokládka SC C8/10 v tl. 120mm

- Aplikace papírové lepenky pod litý asfalt

- Litý asfalt MA8 II v tl. 40mm

Specifikace požadovaných stavebních úprav ve vjezdech:

- Vybourání stávající konstrukce vjezdů

- Pokládka SC C8/10 v tl. min. 120mm

- Pokládka lože – drť 4/8 v tl. 40mm

- Betonová dlažba 80mm

Požadovaná životnost opravy: 20 let