|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis artiklu | Množství | Cena za kus | Celkem |
| Projekt a úprava elektro rozvaděče | 1 | 37000 | 37000 |
| Nabíjecí stanice 2x 22kW, venkovní provedení, kabely 5m, RFID autorizace, DLM, OCPP | 2 | 55000 | 110000 |
| Ochrana kabelů proti mechanickému poškození | 12 | 125 | 1500 |
| Držáky kabelů na fasádu | 4 | 412,39 | 1649,56 |
| Prvek pro dynamické řízení výkonu (DLM) | 1 | 5200 | 5200 |
| Instalace nabíjecích stanic a DLM do rozvaděče | 1 | 17017,5 | 17017,5 |
| Datový kabel pro propojení | 150 | 13 | 1950 |
| Doprava/cestovné | 1 | 1120 | 1120 |
| Revize nabíjecích stanic a instalace | 1 | 9000 | 9000 |
| Konfigurace stanic do OCPP, školení a licence na 12 měsíců | 1 | 14400 | 14400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem | 198837,06 |
| Dodací termín v týdnech | 2 |

Podpis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis artiklu | Množství | Cena za kus | Celkem |
| Projekční činnost | 1 | 5000 | 5000 |
| Úprava rozvaděče, elektromateriál a montáž (SKO) | 1 | 32000 | 32000 |
| Olife Energy DoubleBox AC 22kW – SMART – 2 kabely Typ 2,5 m | 2 | 55000 | 110000 |
| Plastový ochranný návlek SPIRALINA, rozsah 16-22 mm, samozhášivá, odolná oleji, naftě, nefodivá | 12 | 125 | 1500 |
| Držák kabelu Type 2 | 4 | 412,39 | 1649,56 |
| Olife Energy SmartMeter | 1 | 5200 | 5200 |
| Montáž Doubleboxu (MCh) | 2 | 6000 | 12000 |
| Montáž SmartMeteru (MCh) | 1 | 4000 | 4000 |
| Venkovní instalační kabel Solarix CATSE FTP PE Fca 305m/box 27655192 | 150 | 13 | 1950 |
| Drobný instalační materiál | 1 | 1000 | 1000 |
| Cestovné | 112 | 10 | 1120 |
| Revize rozvaděče | 1 | 2000 | 2000 |
| Revize a simulační test nabíjecí stanice | 2 | 3500 | 7000 |
| Konfigurace nabíjecí stanice do OCPP protálu (MZ) | 2 | 1200 | 2400 |
| Školení obsluhy OCPP portálu (2 hodiny) (MZ) | 1 | 2400 | 2400 |
| ChargeUp CPO-Vzdálený monitoring a správa přístupu za AC nabíjecí bod | 48 | 200 | 9600 |
| PHE (Recyklační poplatek) | 1 | 17,5 | 17.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem | 198837,06 |
| Dodací termín v týdnech | 2 |

Podpis