Nabídka – HERNÍ PRVKY

Zadavatel:

**Sportovní zařízení města Příbram**

Mgr. Jan Slaba

Ředitel

Tel: 601 126 956 / E: [Slaba@pb.cz](mailto:Slaba@pb.cz)

Nabídku vypracoval:

**ONYX wood spol. s r.o.**

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644

TEL.: +420 388 311 401

e-mail: [info@onyx-wood.com/](mailto:info@onyx-wood.com/) [www.onyx-wood.com](http://www.onyx-wood.com/)

Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. 243836216/0300

Kontaktní osoba:

Petra Janoušková, nabídkový servis

Tel.: 777 723 882/ e-mail: [pjanouskova@onyx-wood.com](mailto:pjanouskova@onyx-wood.com)

František Bican, obchodní manažer

Tel.: +420 777 294 930/ e-mail: [fbican@onyx-wood.com](mailto:fbican@onyx-wood.com)

Vypracováno dne 20.3.2024

1

2

3

4

5

) Návrh řešení

) Kalkulace

) Záruční a pozáruční servis

) Představení společnosti

) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Připravili jsme pro Vás nabídku herních prvků dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i další varianty k Vaší

spokojenosti.

1



AKČNÍ

CENA

**Informace o produktu**

**Technické informace**

Název produktu:

Číslo produktu:

Věková skupina:

Počet uživatelů:

Certifikováno dle:

STORK´S NEST

137401M

3+

Šířka:

2490 mm

1980 mm

2490 mm

28,9 m2

Výška:

Délka:

10

Dopadová zóna:

Maximální výška pádu:

Min. prostor / délka:

Min. prostor / šířka:

ČSN EN 1176-1

1970 mm

6070 mm



6100 mm

**Popis produktu**

Univerzální lezecký rám s mnoha různými lezeckými možnostmi, kruhy, visutou hrazdou a hrazdou pro zavěšení nebo

točení. Lezení rozvíjí motorické dovednosti a také pomáhá naučit se riskovat.

2



AKČNÍ

CENA

**Informace o produktu**

**Technické informace**

Název produktu:

Číslo produktu:

SWING FRAME

137415M

Šířka:

1750 mm

2700 mm

3910 mm

25,5 m2

Výška:

Věková skupina:

4+

Délka:

Klasifikace – funkční věk:

Certifikováno dle:

(1)-4 – 12(-18+)

ČSN EN 1176-1,2

Dopadová zóna:

Maximální výška pádu:

Min. prostor / délka:

Min. prostor / šířka:

1400 mm

8100 mm

3150 mm

**Popis produktu:**

Houpačkový rám pro dvě houpačky, odpovídající FINNO produktům. Výška rámu je 2700 mm. Rám je z ocelového nosníku



v šedé barvě a impregnovaného dřeva. Řetězy všech našich houpaček jsou vyrobeny z nerezové oceli (průměr 6 mm),

která zaručuje nejlepší ochranu před korozí. Ložiska jsou odlita z nerezové oceli, nehlučná a vysoce odolná proti

mechanickému namáhání. Nevyžadují speciální údržbu, ale dají se snadno oddělit pro případné sezónní skladování.

Ukotvení bez betonování, lze ukotvit pomocí základových desek.

3



AKČNÍ

CENA

**Informace o produktu**

**Technické informace**

Název produktu:

Číslo produktu:

LONG TUBE TUNNEL

Šířka:

2420 mm

1250 mm

2060 mm

19 m2

104625M

Výška:

Věková skupina:

1+

1-4

Délka:

Klasifikace – funkční věk:

Certifikováno dle:

Dopadová zóna:

Maximální výška pádu:

Min. prostor / délka:

Min. prostor / šířka:

ČSN EN 1176-1

980 mm

5100 mm



5010 mm

**Popis produktu:**

Tento tunel je dlouhý 2060 mm. Skládá se z vysoce kvalitního plastového tunelu s průhlednými díly pro přehled dětí

v tunelu. Rukojeti pomáhají dostat se do tunelu, takže je výlez snadný pro všechny.

4



AKČNÍ

CENA

**Informace o produktu**

**Technické informace**

Název produktu:

Číslo produktu:

GRASSHOPPER

137303M

2+

Šířka:

330 mm

725 mm

1870 mm

8,3 m2

Výška:

Věková skupina:

Délka:

Klasifikace – funkční věk:

Certifikováno dle:

3 – 7

Dopadová zóna:

Maximální výška pádu:

Min. prostor / délka:

Min. prostor / šířka:

ČSN EN 1176-1,6

590 mm

4270 mm




2140 mm

**Popis produktu:**

Houpadlo pro menší děti. Výška sedáku je 570 mm. Trénuje a testuje dětskou rovnováhu. Kloub se nehýbe do stran a

poskytuje bezpečné houpavé pohyby. Má vysokou vandalu odolnost.

5



AKČNÍ

CENA

**Informace o produktu**

**Technické informace**

Název produktu:

DOG

Šířka:

590 mm

800 mm

720 mm

6,3 m2

Zařazení produktu:

Číslo produktu:

FINNO

Výška:

010502

Délka:

Věková skupina:

2+

Dopadová zóna:

Maximální výška pádu:

Min. prostor / délka:

Min. prostor / šířka:

Klasifikace – funkční věk:

Certifikováno dle:

3 – 6

ČSN EN: 1176-1,6

1

600 mm

3120 mm

2280 mm

Maximální počet uživatelů:


**Popis produktu:**

Houpadlo na listovém peru, které nabízí rychlé houpání v jednom kontrolovatelném předo-zadním směru. Po jakékoli námaze **se**

vrací do původní polohy. N**ehrozí zranění** ruky **sevřením** vinutou pružinou, vysoká nosnost, ani **dospělý těžký člověk houpadlo**

**nezvratně neohne ani nezlomí. Tělo** houpadel je **z vysokotlakého laminátu**, maximálně **vandalům odolného**

6



Kalkulace:

*Specifikace*

*Katalogové číslo*

*Počet Jedn.*

*Jedn. cena*

*Celkem Kč*

**Herní prvky**

STORK NEST

SWING FRAME FOR 2 HIGH

LONG TUBE TUNNEL

GRASSHOPPER

DOG

137401M

137415M

104625M

137303M

010502

1

1

1

1

1

cel.

cel.

cel.

cel.

cel.

101 700

34 800

60 900

28 400

15 500

101 700

34 800

60 900

28 400

15 500

**CELKEM - prvky bez DPH**

DPH 21 %

**CELKEM - prvky včetně DPH**

**241 300**

50 673

**291 973**

**Montáž a dopadová plocha**

výkop pro patky prvků a dopadové plochy + zhutnění po instalaci

beton do základu včetně zabetonování

dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 175

dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 222

montáž a doprava / Příbram

**CELKEM - montáž bez DPH**

DPH 21 %

7,8

0,3

36,5

28,9

1

m3

m3

m2

m2

cel.

2 340

5 600

1 990

2 790

33 525

18 252

1 680

72 635

80 631

33 525

**206 723**

43 412

**250 135**

**CELKEM - montáž s DPH**

**Rekapitulace**

**CELKEM bez DPH**

**DPH 21%**

**448 023**

**94 085**

**CELKEM s DPH**

**542 108 Kč**

**Objednatel zajistí přístup na staveniště. Firma ONYX wood nenese odpovědnost za případné vícepráce při špatném přístupu na DH.**

**Dopadové plochy herních prvků budou zhotoveny firmou ONYX wood v souladu s platnou normou ČSN EN 1177.**

Platnost nabídky je 1 měsíc od data vystavení.

Dopadová plocha je počítána:


•

•


u herních prvků s výškou pádu větší než 1 metr – dle dopadové zóny

u herních prvků s výškou pádu do 1 metru – proti vyšlapání trávníku


7



8



9



Záruční a pozáruční servis:

1

. S ohledem na vysokou kvalitu a funkčnost našich herních prvků nepředpokládáme nutnost provádění

servisních zásahů, zejména nátěrů částí v době následných 10-ti let. Běžné čistění lze provádět

suchým i mokrým procesem.

2

. V naší mateřské firmě jsou k dispozici veškeré náhradní díly a rozhodně nedoporučujeme provádět

opravy na bázi kutilské, protože pak nemusí herní prvky odpovídat závazné normě, popřípadě mohou

ztrácet na své funkčnosti a bezpečnosti. V záruční době je výměna za poškozený prvek zdarma

(nevztahuje se na vandalismus).

3

. Záruka na herní nebo fitness prvky je 60 měsíců. Na 90% prvku je záruka 10 let, na vybrané části pak

1

5 (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla) i 20 let (ocelové části, části

vyrobené z HPL)

Představení společnosti:

Společnost ONYX Wood spol. s r.o. je exkluzivním zástupcem finské firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko. Tato

společnost patří mezi 3 největší evropské dodavatele vybavení dětských hřišť.

Nabízíme dodávky kompletního vybavení dětských hřišť včetně projektu, dodávky, ostatního mobiliáře, oplocení a

následné údržby a servisu. Dále jsme schopni připravit studie, koncepce správy a rozmístění dětských hřišť v určité

aglomeraci.

Veškeré námi dodávané výrobky a vybavení hřišť jsou v souladu se závaznou normou ČSN EN 1176, -77 a na veškeré

výrobky máme TÜV certifikáty.

Máme také vlastní reference v oblasti dodávek a vybavování vnitřních dětských koutků (playlandů) a venkovních

hřišť. Mezi naše zákazníky náleží McDonald´s CZ a SR, Hypernova, Alltoys, Globus, Olympia, TimeOut a další. Pro tyto

zákazníky zajišťujeme i servis a inspekce zařízení. Všechna námi dodávaná vnitřní zařízení odpovídají normě ČSN EN

1

176, -77 a mají také TÜV certifikáty.

Výhody našeho řešení:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na

instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené

montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé

a maximálně bezpečné.

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel…, je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná

likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis,

přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Našim zákazníkům také nabízíme několik variant

servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a

periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

1

0



Filozofie nabídky:

Použité materiály:

✓

DLOUHÁ ŽIVOTNOST:

Tohoto lze dosáhnout, protože veškeré dřevěné části jsou vyrobené z laponské borovice, která se vzhledem k

tamním drsným podmínkám vyznačuje pomalým ročním přírůstkem dřevní hmoty a tudíž je daleko houževnatější než

dřeva rostoucí ve střední Evropě. Dalším krokem při výrobě je kvalitní tlaková impregnace zdraví a přírodě

neškodlivými přípravky a nanesení kvalitních nátěrů na automatizovaných stříkacích linkách.

Spoje mezi jednotlivými částmi zařízení jsou provedeny prvotřídně a veškeré otvory jsou po spojení následně

zaslepené, aby do těchto otvorů nezatékala voda. Je také kladen velký důraz na kvalitu spojů ocel-dřevo, u kterých

vzniká problém hlavně díky měnícím se teplotám v průběhu roku.

Ostatní součásti jako třeba kovové, které jsou ve styku se zemí, jsou žárově zinkované, ostatní kovové díly

jsou práškově lakovány. Pro skluzavky jsou používány díly s nerezovým plechem a boky s vysokotlakými lamináty.

Všechna lana jsou opatřena nerezovými vlákny, která jsou do tohoto lana vpletena a spoje sítí jsou provedeny

plastovými napevno uchycenými prolisy.

Na hřiště a herní prvky poskytujeme záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje

záruka 10let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech,

povrchová úprava hliníkových částí) 15let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20

let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

✓

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:

Naše hřiště jsou montována od Polárního kruhu až po tropické oblasti a díky kvalitě použitých materiálů a kvalitní

konstrukci vykazují extrémně dlouho životnost při minimálních změnách

✓

ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁVAZNÉ NORMĚ ČSN EN 1176, - 77:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se

vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze

vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou

zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné. Naše řešení je navržené včetně ostatních prvků hřiště, jako např. dopadové

zóny, plot, lavičky, odpadkové koše, zeleň a další, které jsou samozřejmě také v souladu s výše uvedenou normou.

✓

ŽIVOTNOST:

Naše zkušenosti a reference jsou šestileté a dodaná hřiště jsou ve výborné kondici. Zkušenosti našich zahraničních

partnerů jsou daleko delší a není ojedinělé ani hřiště stáří 15 let. Daleko rychleji herní prvky zastarávají morálně kvůli

rostoucím nárokům dětí

✓

ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel…, je vyrobena z recyklovatelných materiálů a tudíž případná

likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

✓

NÁSLEDNÉ SLUŽBY, ÚDRŽBA A SERVIS HRACÍCH ZAŘÍZENÍ:

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis,

přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Našim zákazníkům také nabízíme několik variant

servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky

a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

1

1

