Illlllllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 1111111111 11111111111111 11111 1111
14400400000457132 1	
SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
č.: 320090226097

Provozovatel distribuční soustavy
GasNet,s.r.o.,Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:27295567, DIČ: CZ27295567 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn.C 23083, dne 2.6.2006

Zastoupen:
Martin Gebauer - jednat el, Thomas Merker - jednat el

(dále jen "Provozovatel")
a

Zákazník
Jméno a příjmení I Obchodní název:	České vysoké učení technické v Praze Sídlo / Adresa:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha
Datum narození / IČ:	68407700	DIČ:	CZ68407700 Zapsán v Obchodním rejstříku:
Zastoupen:	prof.MUDr. Jozef Rosina, Ph.O.,MBA - děkan Doručení Smlouvy :
(dále jen "Zákazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.,energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickýmipravidly a Řádem Provozovatele distribučn í soustavy GasNet, s.r.o.
(dále jen "Řád POS"), který je dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen "Smlouva"):

Čl. I Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen "OPZ") k distribuční soustavě
Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a Technických podmínkách a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojeni k distribuční soustavě. Je-li zákazník spotřebitelem a Smlouva se uzavírá mimo obchodní prostory, jsou součástí Smlouvy iinformace sdělené před uzavřením Smlouvy (Informace pro spotřebitele).
Čl. li Termín a podmínky připojení
Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožněni distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro připojeni stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními
podmínkami Smlouvy o připojeni k distribuční soustavě (dále jen "OP SOP") a Technickýmipodmínkami, které jsou nedílnou součást itéto Smlouvy, nejdříve však dne 01.04 .2024. OP SOP jsou zveřejn ěné na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené v zápatí této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.

Čl. Ill Specifikace odběrného místa (OM)

Číslo MS:	9300256157	EIC:	27ZG200Z00101 11W	
Umístění HUP:	V zemi	Tlak v distribuční síti:	NTL	

Název / Adresa OM:   Sportovců 2458,272 01Kladno Přesné označeni OM: Provozovna

Čl. IV Technické parametry připojení
Předpokládaný roční odběr (kWh):	96.210,000
Předpokládaný  hod.odběr  [m3/hod):	min. 3,630	max.11,600 Hodnoty jsou stanoveny na základě žádosti číslo:  2002635638

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gosnet.cz, www.ga snet.cz	114

Pro připojení k distribuční soustavě je nutné:
doložit proj ektovou dokume ntaci(dále jen „PO") v souladu s níže uvedenými podmínkami (jedno paré PO).
vybudovat plynovodní přípojku níže uvedených parametrů

Ke způsobu napojení Vám sdělujeme následující podmínky:

1. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Objekt bude napojen na náklady investora novou plynovodní přípojkou napojenou na stávající NTL plynovod ukončenou na hranici pozemku HUP (hlavní uzávěr plynu) dle situace níže.

Stávající plynovod  níže uvedených technických parametrů Materiál: OCEL
Dimenze: 125
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

Nově budovaná plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů Materiál: PE 100 RC s ochranným pláštěm včetně svislé části
Dimenze*: minimálně 63 Provozn í tlak [kPa]: 2,2
Délka přípojky* (m): 12 včetně svislé část i

c] Měřicí zařízení (fakturační plynoměr): Umístění  plynoměru: veřejně přístupná nika
Typ, velikost,rozteč plynoměru a tlak při měření uvedeny v Čl.V Umístění přístroje (UP). měřící zařízení (přístroj). Další informace uvedeny v Technických podmínkách OPZ.

•ryto navrhované technické parametry musí být prověřeny projektantem, který musí posoudit veškeré okolnosti (prostorové uspořádání ostatních inženýrských sítí,budoucí navýšení odběru plynu atd.) mající vliv na trasu, dimenzi navrhovaného plynárenského zařízení a požadované parametry odběrného plynového zařízení.

Pro konzultace technického řešení volejte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
Při zpracování PD je nutno dodržovat platné právní předpisy,požadavky norem a zejména technické požadavky PDS Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí uvedené na webových stránkách PDS http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ .
Budou dodrženy stanoviska vlastníků pozemků a správců ostatních inženýrských sítí.
Lhůta pro doplnění výše uvedených dokumentů je stanovena na 12 měsíců od data uvedeného na této výzvě. V případě nedoplnění požadovaných dokumentů ve stanovené lhůtě nebude připojení dá le posuzováno.
Konzultace technických řešení plynárenských zařízení viz kontaktní systém na http://www.gasnet.cz.

Majetkoprávní vztahy k vybudované plynovodní přípojce lze řešit  takto:
Vlastník plynovodní přípojky převede kupní smlouvou vlastnické právo k plynovodní přípojce na Provozovatele. Cena a další podmínky převodu vlastnictví jsou stanoveny aktuálním ceníkem Provozovatele v době uzavření kupní smlouvy, který je dostupný dálkovým způsobem na webových stránkách Provozovatele.
Plynovodní přípojka zůstane ve vlastnictví Zákazníka, který zajistí bezpečný a  spolehlivý provoz v souladu s právnímipředpisy. Před připojením Zákazníka (montáž měřicího zařízení) Zákazník prokáže,že má smluvně zajištěn řádný provoz plynovodní přípojky.

Tento dokument N E N A H R A Z U J E stanovisko POS k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,v platném znění.

Čl. V Umístění přístroje (UP), měřicí zařízení (přístroj)

Číslo UP:	92002595 17	Adresa UP:  Sportovců 2458, 272 01Kladno		
Měřicí zař ízení (přístroj):

Rozteč [mm):	280	membránový plynoměr G16

Tlak měření [kPa]:	
Způsob měření:	typ c	

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření, je uvedena v Technických podmínkách, v protokolu o montáži měřidla, případně na stanovisku Provozovatele k projektové dokumentacina OPZ. Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit. Změna typu měření není důvodem pro změnu této Smlouvy.Změna výše Předpokládaného hodinového odběru není důvodem pro změnu smlouvy.
Změna výše hodinového odběru je případně uvedena ve stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ.

Čl. VI Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti
Není-li Zákazník vlastníkem dotčené nemovitosti, ve které je připojované zař ízení, Zákazník čestně prohlašuje a potvrzením stvrzuje, že má k připojení odběrného plynového zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Zákaznická linka Gas Net 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz	/ /4

Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podmínky ukončení a zániku Smlouvy jsou stanoveny v OP SOP.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto Smlouvou nebo OP SOP se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a v příslušném Řádu PDS.
2. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údaj ů (dále jen "OÚ") druhé strany pro účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů,upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývaj ících z této smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.
3. Provozovatel je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované  platnými právními předpisy, včetně jejich obsahu  a účelu zpracování,přehledu práv a povinností Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani -osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla Provozovatele nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.
Smlouva může být uzavřena elektronicky ve webovém prostředí Provozovatele. Zákazník má možnost v průběhu podání žádosti o uzavření Smlouvy elektronicky ve webovém prostředí žádost měnit, upravovat a kontrolovat. Po vyplnění formulá ře žádostia zobrazení návrhu Smlouvy ve webovém prostředí Provozovatele je jeho akceptací ze strany Zákazníka smlouva uzavřena.
Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č.183/2006 Sb.,Stavební zákon, v platném znění.
Dojde-li mezi stranami této Smlouvy ke sporu a je-li Zákazník spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny
na www.eru .cz.
7. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si Smlouvu, Technické podmínky a OP SOP přečetly a souhlasí s jejich obsahem a dále, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoliv tísni. Dále zákazník potvrzuje převzetí vyhotovení smlouvy.

Akceptováno  elektronicky
09.04.2024

Provozovatel

09.04.2024

-

Zákazník: české vysoké učení technické v Praze	Martin Gebauer
jednatel

Thomas Merker
Jednatel

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz	?./4

op·:>1tuace m1sta prtpo1en1

Přesnost zákresu stávajících plynárenských zařízení (dále jen PZ) je různá. Závisí na době jejich výstavby a tím dostupných podkladech pro evidenci. Pro určení skutečné polohy PZ v místě stavby je nutné jejich vytyčení.
Legenda:

' i;?il'{t' ""'

m
• ..l :

o

linie plynovodu
'
sf l
VTL
 		VVTL
nefunkéni	
	pl3nov:in3 st.wba před re::dizaci
ve výstavbě. neuvedeno do provozu	
ID	regul:ični stanice	
------------------··	ochranné zař1zení	
	kabel	
-----	elektropřip0Jk3	
	kabelprottkorozn ochrany	
	anodové uzemněni	
		
	stamce katodové ochr:my	
................
_!;: :.::.-	pasmo vhlfU anodového uzemnění SKAO	
- - -	neplynovodni zařízeni/
!technologie (linie, bod/plocha)	
	L	.		

•

Na snímku je zakreslena předpokládaná  poloha nově budovaného PZ. Jeho skutečnou polohu určí projektant v projektové dokumentaci. Při zpracování projektu je nutno dodržet podmínky dané touto smlouvou, obecně závazným i předpisy, ČSN, TPG a technickými požadavky provozovate le distribuční soustavy.