|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL9 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** | | | | | | |  |  |  |
| **Zpevněné plochy, bourací práce - založení přístavby** | | | | | | |  |  |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** |  |  |  | **XXXXXXXX** |  |  |  |
|  |  | **Zpevněné plochy a sadové úpravy** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |  |
|  | **11** | **Přípravné a přidružené práce** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Odpočet** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |  |
| 1667 | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm -skladba Zp03, bod 3 | m2 | -52,000 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1668 | 113107513R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.13 cm -skladba Zp05, bod 2 | m2 | -30,000 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1670 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm -skladba Zp03, bod 2 | m2 | -52,000 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1672 | 113107615R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm -skladba Zp03, bod 4 | m2 | -104,500 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1675 | 113109310R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm -skladba Zp01, bod 3, Zp02, bod 3, Zp05, bod 3 | m2 | -61,000 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1676 | 113152113R00 | Odstranění podkladu ze suti -skladba Zp01, bod 2, Zp02, bod 2 | m3 | -9,300 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
|  | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst -skladba Zp01, bod 4, Zp02, bod 4 | m2 | -31,000 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1717 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 -skladba Zp01, bod 5, Zp02, bod 5 | m3 | -3,100 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
| 1718 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm -skladba Zp01, bod 5, Zp02, bod 5 | m3 | -3,100 | XXX | - XXXXX |  |  |  |
|  | **2** | **Přípočet** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |  |
| N | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 42,214 | XXX | XXXXX | URS II/2023 - 7,25% | | XXXXXXX |
|  |  | 1. vrstva - ŽB deska vyztužená IPE profily - 5x 15x 0,25 - rozsah Zp 01, 02, 03 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. vrstva - ŽB deska vyvýšení nájezdu (schod) - 5,0x 6,7x 0,4 m - rozsah Zp 02, část Zp03 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. vrstva - ŽB pas - 0,8x 8,6x 0,3 m |  | 2,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonové kry v místě základů - 8 m3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 35 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2 | m3 | 6,800 | XXX | XXXXX |  |  |  |
|  |  | Vyšší spotřeba betonu z důvodu děr po betonových krách, pasech |  |  |  |  |  |  |  |