|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL10 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** | | | | | | |  |  |
| **Změna konstrukce terasy** | | | | | | |  |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** | Vznik ceny |  |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** |  |  |  | XXXXXX |  |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  | - | **XXXXXXX** |  |  |
|  | **38** | **Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů** |  |  |  | **- XXXXX** |  |  |
| 95 | 380941115RT1 | Výztuž helikální, drážka, cihelné zdivo -oprava trhlin dle popisu v PD | m | -40,000 | XXXXX | - **XXXXX** |  |  |
|  | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |  |  | **- XXXXX** |  |  |
| 115 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm | m | -9,050 | XXXXX | - **XXXXXXX** |  |  |
| 116 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | -3,133 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 118 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | -9,050 | XXXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 120 | 612433324RT6 | Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm -sanační podhoz+sanační tepel.izol.omítka+sanační štuk | m2 | -87,595 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 121 | 612433324RT6 | Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm -sanační podhoz+sanační tepel.izol.omítka+sanační štuk -ostění | m2 | -8,478 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 131 | 612903111R00 | Očištění zdí a valů před opravou, ručně | m2 | -96,073 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
|  | **62** | **Úprava povrchů vnější** |  |  |  | **- XXXXX** |  |  |
| 133 | 620991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm | m | -9,050 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 134 | 620991011R00 | Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou | m | -3,150 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 135 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | -3,133 | XXXXX | - XXXXXX XXXXXXX |  |  |
|  | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **- XXXX** |  |  |
| 175 | 632411150RU1 | Samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.50 mm -skladba PDL 07, bod 2 | m2 | -52,990 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
|  | **64** | **Výplně otvorů** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 180 | 648991111R00 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm | m | -2,310 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 181 | 60775312 | Parapet interiér DTD postforming šíře 200 mm bílý, ozn.PV0/06, PV0/08 | m | -2,310 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 182 | 648991113R00 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm | m | -3,465 | XXXXX | - XXXXXX XXXXX |  |  |
| 186 | 60775316 | Parapet interiér DTD postforming šíře 400 mm bílý,ozn.PV0/01, PV0/02, PV1/03, PV1/08, PV2/03, PV2/07, PV2/09 | m | -3,465 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 192 | 60775390.1 | Krytka parapetní plastová postforming dl. 200-700 mm bílá | kus | -8,000 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
|  | **95** | **Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 210 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | -52,990 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
|  | **97** | **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** |  |  |  | **- XXXXX** |  |  |
| 309 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.05, také skladba SO 03, bod 5 | m2 | -36,906 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
|  | **S** | **Přesuny sutí** |  |  |  | **- XXXXX** |  |  |
| 326 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | -3,585 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
|  | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 339 | 711212003R00 | Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou -skladba PDL 08, bod 4 | m2 | -52,990 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 342 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | -0,616 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
|  | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 355 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 07, bod 4, PDL 07, bod 5 | m2 | -105,980 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 356 | 28375706 | Deska izolační stabilizov. EPS 200 S | m3 | -8,902 | XXXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 357 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba PDL 07, bod 5 | m2 | -52,990 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 358 | 28375640 | Deska EPS tl. 15 mm (3x 5 mm) | m2 | -55,640 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 359 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásku 15x100x1000 mm | m | -58,730 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 374 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie -skladba PDL 07, bod 3, PDL 09, bod 2 | m2 | -52,990 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 379 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | -0,311 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
|  | **731** | **Kotelny** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 725 | 731200108 | D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm | m | -35,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 731 | 731300114 | D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 18 mm | m | -23,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 737 | 731300120 | D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm | m | -12,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 751 | 731400134 | D+M - Otopné těleso deskové 22 - 6140 - V (Bílá RAL 9010) | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 776 | 731400159 | D+M - Sada navrtávacích konzol 18/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 777 | 731400160 | D+M - TRV - Připojovací armatura radiátorů rohová niklovaná, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení s | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 779 | 731400162 | D+M - TH - Termostatická hlavice s připojením M30x1,5 v barvě chromu, integrované čidlo, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 780 | 731400163 | D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil, nikl, s těsněním DN 15 (1/2") | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 781 | 731400164 | D+M - Klíček k odvzdušňovacímu radiátorovému ventilu | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 782 | 731400165 | D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
|  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **- XXXXXXX** |  |  |
| 933 | 764410450T00 | Montáž oplechování parapetů z Al, rš 330 (300, 350) mm | m | -3,300 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 934 | 553420544 | Parapet vnější tažený Al š. 300 mm tl.1,7-2,4mm, vč.bočních lišt -dle popisu v PD, ozn.K0/01, K0/02 | m | -3,300 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 969 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | -0,004 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 972 | 766601211RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm | m | -9,050 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 973 | 766601229RT3 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm | m | -3,150 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 977 | 61143026.1 | Okno plastové jednodílné 90 x 90 cm O, S, b.bílá -dle popisu v PD, ozn.O0/03 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 979 | 61143061.1 | Okno plastové jednodílné 125 x 125 cm O, S, b.bílá -dle popisu v PD, ozn.O0/06 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 980 | 766623022R00 | Okna zdvojená otvíravá, do konstr.1kříd.do 0,81 m2 | kus | -2,000 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 981 | 611103.1 | Okno dřevohliníkové 1kříd. OS 900x900 -provedení dle popisu v PD, ozn.O0/01 | kus | -2,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 985 | 766623023R00 | Okna zdvojená otvíravá,do konstr.1kříd.nad 0,81 m2 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 986 | 611103.2 | Okno dřevohliníkové 1kříd. OS 1500x900 -provedení dle popisu v PD, ozn.O0/02 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1010 | 766661112R01 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m, vč.osazení zárubně | kus | -2,000 | XXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1011 | 61160120.1 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř.atyp 800x2050 mm, vč.kování, zárubně a povrch.úpravy -provedení dle popisu v PD, ozn.D0/01 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 1016 | 61160120.7 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř.atyp 800x1900 mm, vč.kování, zárubně a povrch.úpravy -provedení dle popisu v PD, ozn.D0/07 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 1020 | 766661122R01 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, vč.osazení zárubně | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1021 | 61160120.6 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř.atyp 1100x1900 mm, vč.kování, nerez oplechování, zárubně a povrch.úpravy -provedení dle popisu v PD, ozn.D0/06 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1043 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | -0,356 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
|  | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 1057 | 767641110RT1 | M+D Dveře Al 1300x1940mm -úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D0/08 | kus | -2,000 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1074 | 767662100RT1 | M+D Bezpečnostní mříž na dveře 1100x1900mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/05 | kus | -2,000 | XXXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 1075 | 767662100RT2 | M+D Bezpečnostní mříž na okno 1500x900mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/05 | kus | -1,000 | XXXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 1076 | 767662100RT3 | M+D Bezpečnostní mříž na okno 900x900mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/05 | kus | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
|  | **777** | **Podlahy ze syntetických hmot** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 1152 | 777531031RT1 | Samonivelační vrstva-podlaha -konečná úprava -dle tabulek místností | m2 | -52,990 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1154 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | t | -0,515 | XXXXXX | - XXXXXXX |  |  |
|  | **784** | **Malby** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 1179 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu -strop, stěny, ostění | m2 | -149,063 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1181 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | -52,990 | XXXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1183 | 784161405R00 | Penetrace podkladu nátěrem na sanační omítky 1x -stěny, ostění strop | m2 | -149,063 | XXXXXX | - XXXXX |  |  |
| 1185 | 784165512R00 | Malba bílá,na sanační omítky, bez penetrace, 2 x -stěny, ostění, strop | m2 | -149,063 | XXXXXX | - XXXXX |  |  |
|  | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **- XXXXXX** |  |  |
| 1260 | 210210167 | 1-pól. vypínač (1), pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky | ks | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1262 | 210210169 | Střídavý přepínač (6), pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky | ks | -2,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1266 | 210210173 | Přepínač sériový (5), IP54 | ks | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1269 | 210210176 | Zásuvka jednonásobná, řazení 2P+PE, pro vícenásobný rámeček, bezšroubové svorky, barva bílá | ks | -1,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
| 1271 | 210210178 | Zásuvka jednonásobná, IP54, bílá | ks | -3,000 | XXXXX | - XXXXX |  |  |
| 1283 | 210210190 | Svítidlo vestavné "A3", kruhové 240mm, Al, opálový kryt, 20W, 2000lm, 3000K, IP43, bílá, včetně zdrojů a recyklačního poplatku | ks | -2,000 | XXXXX | - XXXXXXX |  |  |
| 1302 | 210210209 | Svítidlo nouzové LED "N4", centrální baterie, 2W, včetně recykl. poplatků | ks | -4,000 | XXXXX | - XXXXXX |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
|  | **13** | **Hloubené vykopávky** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |
| 1 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 | m3 | 14,075 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
|  | **16** | **Přemístění výkopku** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 14,075 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
| 3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 126,675 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
| 4 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 14,075 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
|  | **17** | **Konstrukce ze zemin** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 14,075 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 14,075 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
|  | **27** | **Základy** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
| 35 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2 | m3 | 1,877 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
| N | 279113146 | Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 0,500 | XXXXX | XXXXXXX | URS II/2023 - 7,25% | XXXXXX |
| 35 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2 | m3 | 9,384 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
| 38 | 274361214R00 | Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) | t | 0,038 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
| N | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0,261 | XXXXX | XXXXXXXXX | URS II/2023 - 7,25% | XXXXXXXXX |
|  | **41** | **Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)** |  |  |  | **XXXXXXXXX** |  |  |
| 97 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC1 - skladba STŘ 09, bod 11, STŘ 08, bod 11, STŘ 03, bod 10 | m3 | 3,378 | XXXXX | XXXXXXXXX | SoD |  |
| 102 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) skladba STŘ 09, bod 11, STŘ 08, bod 11, STŘ 03, bod 10 | t | 0,743 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
|  | **62** | **Úprava povrchů vnější** |  |  |  | **XXXXXXXXX** |  |  |
| 142 | 622311830RT6 | Zatepl.systém, podhled, miner.desky tl. 60 mm, s omítkou silikátovou samočistící - jako skladba STŘ 08, body 12-16 | m2 | 67,559 | XXXXX | XXXXXXXXX | SoD |  |
|  | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **XXXXXXXXXX** |  |  |
| 234 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0,753 | XXXXX | XXXXXXXXX | SoD |  |
| 254 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 15,600 | XXXXX | XXXXXXXXX | SoD |  |
|  | **97** | **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** |  |  |  | **XXXXXXXXX** |  |  |
| N | 973031324 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl.0,1m2, hl.15cm | kus | 10,000 | XXXXX | XXXXXXXX | URS II/2023 - 7,25% | XXXXXX |
|  | **S** | **Přesuny sutí** |  |  |  | **XXXXXXXX** |  |  |
| 313 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,341 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 314 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 63,479 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 315 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 60,341 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 316 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 241,364 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 317 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3,341 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 318 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3,341 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 321 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi -omítky, násypy, tmely skupina 170101 a 170102 | t | 17,421 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 323 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 | t | 1,505 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
|  | **H99** | **Ostatní přesuny hmot** |  |  |  | **XXXXXXXX** |  |  |
| 332 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 31,304 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
|  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
| 931 | 764410440T00 | Montáž oplechování parapetů z Al, rš 250 mm | m | 2,300 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 932 | 553420542 | Parapet vnější tažený Al š. 260 (250) mm tl.1,7-2,4mm, vč.bočních lišt -dle popisu v PD, ozn.K0/06, KO/07 | m | 2,300 | XXXXX | XXXXXXXXX | SoD |  |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
| N | 61143026.1.1 | Okno plastové jednodílné 90 x 90 cm O, S, b.bílá+antracit -dle popisu v PD, ozn.O0/03 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXXXXX | dle CN |  |
| N | 61143061.1.1 | Okno plastové jednodílné 140 x 100 cm O, S, b.bílá+antracit -dle popisu v PD, ozn.O0/06 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXXXXX | dle CN |  |
| N | 766629305RT1 | M+D Dveře plast 1200x1890mm -úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D0/09 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXXXXX | dle CN |  |
| N | 766629305RT2 | M+D Dveře plast 1000x1890mm -úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D0/10 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXXXXX | dle CN |  |
|  | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** |  |  |  | **XXXXXXXXX** |  |  |
| N | 767662100RT5 | M+D Bezpečnostní mříž na dveře 1000x1800mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/05 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXXXXXXX | dle poměrové ceny položky SoD, číslo 1074 |  |
| N | 767662100RT6 | M+D Bezpečnostní mříž na dveře 800x1800mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/05 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX | dle poměrové ceny položky SoD, číslo 1074 |  |
| N | 767662100RT7 | M+D Bezpečnostní mříž na okno 1400x1000mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/05 | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXXX | dle poměrové ceny položky SoD, číslo 1074 |  |
| N | 767825110RT6 | M+D Nová kce z oc.sloupků a oc.lemu ŽB desky-pol.č.1-5 ve výpisu materiálu ma v.č.D.1.2.C.01 | kg | 1 370,700 | XXXXX | XXXXXXX | dle ceny položky SoD, číslo 1082, obodobná konstrukce |  |
| 1110 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 1,405 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
| 1111 | 722900205 | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží | hod | 32,000 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
|  | **56** | **Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
| 1688 | 564831111RT1 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 8-16 mm -skladba Zp07b, bod 4, Zp11, bod 2 | m2 | 65,000 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |
| 1690 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 (32-63) mm -skladba Zp06, bod 3, Zp07b, bod 3, Zp07c, bod 3, Zp11, bod 2 | m2 | 65,000 | XXXXX | XXXXXXXXX | SoD |  |
| 1693 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m, vč.dodávky -skladba Zp07b, bod 2, Zp07c, bod 2, Zp11, bod 2 | m2 | 65,000 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |  |
|  | **59** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
| 1696 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba Zp07b, body 5,6, skladba Zp11, body 5,6 | m2 | 65,000 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
| 1697 | 59245030 | Dlažba zámková tl. 80mm přírodní | m2 | 66,950 | XXXXX | XXXXXX | SoD |  |
|  | **H23** | **Plochy a úpravy území** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |
| 1734 | 998235010R00 | Přesun hmot pro nástupiště a rampy, úpravy prostranství apod | t | 63,792 | XXXXX | XXXXXXXX | SoD |  |