Page 1 of 2

Příloha č. 2 SOD 436/2024 Výzva k výkonu potápěčských prací

Potáp. práce 24, VD Stanovice Komu: 7.03.2024 10:18

Od:

Komu:

3

Attachments

Příloha č. 1 ceník VD Stanovice.002.xlsx Zpráva z roku 2021.002.pdf Navrh SOD -2024 Stanovice.docx

Komu:

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských

prací.

1**) Místo plnění - VD Stanovice**

**2) Popis obsahu předmětu plnění**:

**Požadujeme provedení čištění nátoků SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí**

**v tomto rozsahu :**

**a) Stav splavenin – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtek rozložení a výšky splavenin**

**na vtoku před česlemi a případně před osazeným provizorním hrazením v drážkách před česlemi. V**

**popisu budou dále uvedeny údaje o množství splavenin, materiálovém složení jeho tvaru a**

**velikosti.**

**Bude provedeno očištění česlí od ulpělých splavenin. Prostor před nátokem do s.v. bude vyčištěn**

**od naplaveného sedimentu v předpokládaném rozsahu 1 m3. V případě zjištění většího množství**

**splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce**

**česlí bude po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD**

**přistoupeno k vytěžení splavenin.**

**b) Podrobná prohlídka stavební části – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a**

**rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.**

**c) Podrobná prohlídka a očištění konstrukce česlí – zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky**

**zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny**

**oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochran a na korozní úbytky materiálu. V**

**rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění.**

**d) Provést očištění značně zkorodovaných šroubových spojů a mechanických spojů táhel a po**

**posouzení technického stavu a korozního úbytku případně obnovit antikorozní ochranu.**

**e) Pro přesné určení stavu vodících kolejí pro horní česle a tabulové uzávěry po celé jejich délce**

**požadujeme kolejnice očistit vysokotlakým vodním paprskem (200 bar) a prohlédnout po celé délce**

**-**

**viz hodnocení z 27.12.2021.**

**f) Požadujeme při kontrole prostorů nátoků do spodních výpustí provést kontrolní měření světlé**

**vzdálenosti funkčních ploch kolejnic a naměřené hodnoty porovnat s PD a konstrukcí tabulí - viz**

**hodnocení**


**g) Požadujeme provést očištění kolejnic vedení tabule návodního provozního uzávěru od inkrustací**

**a koroze -**

**h) Proměřit konstrukce vodorovných česlí - prostor nátoku do spodních výpustí - viz**

<file:///C:/Users/> /AppData/Local/Temp/notes25A2F7/~web9628.htm

09.04.2024



Page 2 of 2

**Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam**

**3**

**) Termín: do 31.5.2024**

**. Přílohy:**

**4**

*(Viz přiložený soubor: Navrh SOD -2024 Stanovice.docx) (Viz přiložený soubor: Příloha č. 1*

*ceník VD Stanovice.002.xlsx) (Viz přiložený soubor: Zpráva z roku 2021.002.pdf)*

Pro další úkony použijte tento přiložený ceník s upraveným nadpisem.

S pozdravem

technický dozor staveb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Povodí Ohře, státní podnik**

Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

tel.:

mobil:

e-mail:

http://

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na

uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro

případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,

státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné

formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem Sophos.

<file:///C:/Users/> /AppData/Local/Temp/notes25A2F7/~web9628.htm

09.04.2024

