**MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY**

Inscenace**: Na první pohled**

**JEVIŠTĚ: Šířka: 6m**

**Hloubka: 8m**

**Výška: 5m**

**Rovné jeviště**

**Nástupy z pravé strany**

**ZVUK:**

##### **• kvalitní P.A. systém výkonem odpovídající velikosti sálu**

##### **• mixpult: 2 linkové vstupy pro laptop, 1 vstup pro wireless mikrofon - přivezeme vlastní • 1x efektový procesor - FX hall**

##### **Dále jsou na jevišti akustické bící**

**K DISPOZICI NA MÍSTĚ**

* **denní místnost pro technické složky**
* **od 200 km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče**

**ŠATNY**

* **1 šatna pro herečky s tekoucí teplou vodou a sprchou**

**POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:**

**JEVIŠTNÍ TECHNIK ŠD: 3**

**REKVIZITÁŘ: 1**

**OSVĚTLOVAČ: 1**

**ZVUKAŘ: 1**

**GARDEROBA: 1**

**MASKÉRKA: 1**