7521830424

Příloha č. 3 výzvy

Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi  
účastníky:

**Smluvní strany**

1. Název firmy: AGR GASTRO, s.r.o.

se sídlem Novoměstská 2241/15, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO, DIČ 26927012, CZ26927012

Zapsaná KS Brno, oddíl C, vložka 45962.

Zastoupená XXXX

XXXX

bankovní spojení, č.ú. XXXX

(dále jen „prodávající“)

a

1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

se sídlem Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ 592 31

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 1446

zastoupená: XXXX

bankovní spojení: XXXX

(dále jen „kupující“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem ***„Gastrotechnologie - bufet nemocnice"'*** zadávané dle směrnice kupujícího č. 2/2023 a Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29.6.2021 a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.

Kupující proto klade důraz na to, aby prodávající při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **gastrotechnologii pro kompletní vybavení kuchyně a části bufetu vstupního pavilonu** v množství, druhu a technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále též jako „zařízení“). Součástí předmětu smlouvy jsou:

doprava předmětu koupě do místa plnění

montáž a instalace, předvedení funkčnosti a uvedení do provozu včetně provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy a ekologické likvidace obalů a odpadů v souladu s platnou legislativou;

instruktáže obsluhy v min. rozsahu 1 pracovní den

předání návodu na obsluhu v českém jazyce a předání i dalších dokladů nezbytných pro provoz předmětu smlouvy

poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; **součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování předmětu smlouvy**

(dále jen souhrnně „předmět smlouvy“).

1. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodaný předmět koupě od prodávajícího odebrat a zaplatit kupní cenu dle příslušných ustanovení této smlouvy.
2. Předmět smlouvy je dán touto smlouvou a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce identifikované výše v preambuli této smlouvy vedené u zadavatele pod ev. č. **VZ/24/05.**

Článek II.

Místo, termín a způsob plnění

1. Místem plnění je bufet ve vstupním pavilonu v sídle kupujícího.
2. Předmět koupě bude dodán a zprovozněn (tj. uveden do provozu bez vad), včetně předání příslušných dokladů a zaškolení obsluhy kupujícího, dle čl. III této smlouvy, po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv, v návaznosti na dokončení stavební části příslušného objektu, nejpozději však do **31.7.2024.** Předpokládaný termín dokončení stavby je 25. 7. 2024.
3. Dodání a zprovoznění předmětu koupě bude nutné zkoordinovat s třetí stranou, se zhotovitelem stavební části příslušného objektu. Prodávající se zavazuje poskytnout zhotoviteli případnou potřebnou součinnost.
4. Smluvní strany se dohodly, že o konkrétním datu dodání předmětu koupě prodávající vyrozumí kupujícího, nejpozději 3 pracovní dny předem, a to e-mailem zaslaným na adresu oprávněné osoby kupujícího ve věcech technických uvedenou v čl. III odst. 3 této smlouvy.

Článek III.

**Dodací podmínky**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nový a nepoužitý předmět koupě v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnického právo k předmětu koupě.
2. Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
3. Kontaktní údaje prodávajícího:

AGR GASTRO, s.r.o.

Adresa:. Novoměstská 2241/15i.591.0.1. Žďár nad .Sázavou

Tel: XXXX.Email:.[XXXX](mailto:zdena.musilo.ya@agrgastro.cz)

Kontaktní údaje kupujícího:

* ve věcech smluvních a obchodních:

**Oddělení nákupu a veřejných zakázek**

adresa: sídlo zadavatele

kontaktní osoba: **XXXX**

tel: XXXX

email: [XXXX](mailto:sylva.klementova@nnm.cz)

* ve věcech technických:

adresa: sídlo zadavatele

kontaktní osoba: **XXXX**

tel: XXXX.

email: [XXXX](mailto:andrea.kramarova@nnm.cz)

1. Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud předmět koupě bude řádně předán kupujícímu v místě plnění, zprovozněn, včetně dodání příslušných dokladů (např. záruční listy, doklady o shodě s EN normami (prohlášení o shodě), dále návod k použití a údržbě v českém jazyce, atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používán, atd.), které se k dodávanému předmětu koupě vztahují. Předání předmětu koupě a potvrzení o jeho zprovoznění bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jehož přílohou bude protokol o zaškolení obsluhy kupujícího osobou prodávajícího. Předávací protokol vyhotoví prodávající a bude podepsán po předání předmětu koupě, jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. Zprovozněním předmětu koupě se rozumí zejména instalace každého jednotlivého zařízení v místě plnění včetně použití drobného materiálu dle pokynu kupujícího, zahrnující zejména jeho připojení k sítím (zejm. elektro, voda, odpad), provedení revize elektra, protokolární vyzkoušení zařízení spočívající v prověření všech jeho funkcí v rozsahu pokynů stanovených výrobcem a uvedení do provozu.
2. Kupující je oprávněn nepřevzít zařízení, pokud prodávající zařízení nedodá řádně, zejména pokud prodávající nedodá zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě, je poškozené nebo rozbité, prodávající nedodá příslušné podklady k zařízení nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zařízení do provozu a činnosti podmiňující jeho řádnou funkčnost, včetně zaškolení obsluhy kupujícího. V těchto případech se dodávka předmětu koupě nepovažuje za splněnou dle předchozího odstavce.
3. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět koupě je způsobilý k užití v souladu sjeho určením (použití ve stravovacím provozu), a že odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.
4. Prodávající se touto smlouvou zavazuje poskytovat kupujícímu garanci dostupnosti autorizovaného servisu po dobu životnosti dodaného předmětu smlouvy (předpoklad - 10 roků od uvedení do provozu).
5. Kontaktní údaje pro provádění servisních služeb:

Název servisní organizace: AGR GASTRO, s.r.o.

Jméno kontaktní osoby: XXXX

Adresa: Novoměstská 2241/15, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel: XXXX

Email: [XXXX](mailto:zdena.musilova@agrgastro.cz)

1. Aspekty odpovědného zadávání
   1. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Prodávající se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
   2. Prodávající se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí - viz [https://apps.odok.cz/attachment/- /down/RCIAAPNEQ20J](https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAPNEQ20J) .
   3. V rámci plnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se prodávající tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a řádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech prodávajícího u zadavatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy.
   4. Prodávající se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout kupujícímu na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a environmentálních aspektů odpovědného zadávání.
2. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
3. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
4. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
5. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za předmět koupě činí 758 609,- **Kč bez DPH.** K ceně bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH.
2. Kupní cena předmětu koupě je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky, finanční vlivy - inflace apod., včetně příspěvku na likvidaci elektroodpadu a poplatků na autorské odměny stanovených podle zvláštních právních předpisů).
3. Kupující se zavazuje hradit prodávajícímu cenu předmětu koupě, a to na základě daňového dokladu splňujícího všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
4. Daňový doklad za předmět koupě bude vystaven prodávajícím až po převzetí předmětu koupě dle čl. III, odst. 4.
5. Smluvní splatnost daňového dokladu bude **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.
6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
7. Cenu předmětu koupě je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu koupě ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek V.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaného předmětu koupě, a to za každý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. IV odst. 5 této smlouvy, má prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody prodávajícího.
3. V případě, že prodávající poruší ustanovení o mlčenlivosti dle čl. IX této smlouvy, je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
4. V případě, že při plnění předmětu smlouvy prodávající prokazatelně poruší ustanovení čl. III odst. 9 definující aspekty odpovědného zadávání pro plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. V případě, že prodávající nedodrží lhůt dle čl. VIII odst. 5 a 6 této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč, a to za každý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího plnit podle této smlouvy. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škod v plném rozsahu, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením jakéhokoliv ustanovení této smlouvy (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku).
7. Sankce jsou splatné do 14 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany k úhradě sankce doručena straně povinné.
8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této informační povinnosti zakládá druhé smluvní straně právo na náhradu škody.

Článek VI.

Přechod nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí dle čl. III. odst. 4 této smlouvy.

Článek VII.

Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí dle čl. III. odst. 4 této smlouvy.

Článek VIII.

**Záruka za jakost a odpovědnost prodávajícího za vady**

1. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku po dobu **24 měsíců** od data předání kupujícímu.
2. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět koupě bude po dobu uvedenou v odst. 1 tohoto

článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající jeho využití.

Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním.

1. V případě zjištění zjevných vad předmětu koupě, tedy vad, které lze zjistit při převzetí předmětu koupě kupujícím, je kupující oprávněn postupovat dle čl. III odst. 5 této smlouvy.
2. Vady, které lze zjistit až po dodání předmětu koupě, musí kupující reklamovat písemně nebo e- mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje. Kupující dále uvede, které právo dle čl. Vili. odst. 5 si zvolil.
3. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
4. právo žádat dodání nového bezvadného plnění v dohodnutém náhradním termínu
5. právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
6. právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání a v náhradním termínu nebylo dodáno nové bezvadné plnění.
7. Prodávající po dobu záruky dle odst. 1 a 2 výše garantuje zprovoznění zařízení (provedení opravy a předání funkčního zařízení) v následujících časových relacích:

* reakční doba: do **24 hodin** od nahlášení;
* nástup na opravu do **1 pracovního dne** od nahlášení
* max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů (dále jen „ND“) - **1 pracovní den** od nástupu na opravu;
* max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání ND pro zprovoznění zařízení - 7 **pracovních dnů** od nástupu na opravu;

V případě předpokládané náročnější opravy trvající déle než 7 pracovních dnů od nástupu na opravu (např. při nemožnosti zajištění dodávky náhradních dílů) vypůjčí prodávající odpovídající náhradní zařízení v termínu dohodnutém s kupujícím, event, jeho část na dobu opravy, tak, aby zařízení bylo plně funkční, nejdéle však do 14 pracovních dnů od nahlášení závady.

1. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Článek IX.

Mlčenlivost

1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může prodávající přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se kupujícího, jeho zaměstnanců či pacientů

• mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích kupujícího,

» které prodávající obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.

1. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
2. V případě pochybností je povinností prodávajícího vyžádat si stanovisko kupujícího, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li prodávající o toto stanovisko, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
3. Prodávající zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu ke prodávajícímu, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
4. Prodávající se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
5. Prodávající prohlašuje, že v předmětu dodávky:

| | jsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie kupujícího, jeho zaměstnanců či pacientů, a to následující:

nejsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie kupujícího, jeho zaměstnanců či

pacientů.

1. Prodávající prohlašuje, že v souvislosti se zajištěním servisních služeb poskytovaných prodávajícím v záruční době nepožaduje zpracování dat (osobních údajů). V případě, že by v rámci zajištění servisních služeb muselo být zpracování dat (osobních údajů) provedeno, je prodávající povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a uzavřít bez zbytečného odkladu zpracovatelskou smlouvu.
2. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:
2. prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s úhradou faktury delší než 90

dnů po splatnosti a pokud kupující nezjedná nápravu, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, do 7 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění,

1. kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu koupě v termínech a

kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nezjedná nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, do 7 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění

1. kupující v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného

činu.

1. Kupující v případě, že prodávající poruší povinnost dle III. odst. 10 této smlouvy.
2. Kupující v případě uplatnění práva odstoupit dle čl. VIII. 5 písm. c)

Odstoupení se stává účinným dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

1. Tuto kupní smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu také v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
3. Smlouvu lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní kupující a splnění této povinnosti doloží prodávajícímu.
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo jejich příloh musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

V Žďáře nad Sázavou dne 16.4.2024

XXXX

XXXX

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

24. 04. 2024 Nové Město na Moravě dne XXXX

Ing. Jajósl^v K/ejčí, jednatel

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace JUDr. Věra PALEČKOVÁ *i*

ředitelka *r,*

JUDr. Věra Palečková, ředitelka

Petr Plička, jednatel

AGR GASTRO, s.r.o. ,

Novoměstská 2241/15, 591 01 Ždár n.Sáz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace zařízení** | | | | | |
|  | **Bufet - Nemocnice Nové Město na Moravě** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Popis** | **MJ** | **KS** | cena za jednotku Kč bez  DPH | cena celkem Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Stůl mycí celonerezový | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: max 1600x700x900 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | dřez min. 400x400x250 mm |  |  |  |  |
|  | otvor pro schoz odpadků vpravo |  |  |  |  |
|  | vlevo prostor pro myčku nádobí |  |  |  |  |
|  | otvor pro baterii |  |  |  |  |
|  | zadní lem min 40 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | Sprcha tlaková s baterií ze stolu | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr cca 150x200x1100 mm |  |  |  |  |
|  | nerezová tlaková hadice |  |  |  |  |
|  | vyrovnávací pružina |  |  |  |  |
|  | tlaková sprcha s pákovým ovládačem |  |  |  |  |
|  | montáž ze stolu úchytkou do zdi |  |  |  |  |
|  | **úchyt sprchy** |  |  |  |  |
|  | napouštěcí ramínko |  |  |  |  |
|  | baterie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2a** | Sifon jednodřez | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | Myčka nádobí a skla dvouplášťová | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr max 600x600x820mm(šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: 7,9kW/400V |  |  |  |  |
|  | kapacita: 20/40/60 košů/hod |  |  |  |  |
|  | mycí cyklus: 60/90/180" |  |  |  |  |
|  | rozměr koše: min. 500x500mm |  |  |  |  |
|  | max. vstupní výška: min. 385mm |  |  |  |  |
|  | provedení: dvouplášťová |  |  |  |  |
|  | spotřeba vody: max. 1,8 1 na cyklus |  |  |  |  |
|  | elektronické ovládání |  |  |  |  |
|  | lisované podpěry košů |  |  |  |  |
|  | spodní i horní kompozitní otočná ramena společná |  |  |  |  |
|  | pro mytí i oplach, se systémem click-clak pro snadné odejmutí |  |  |  |  |
|  | dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky |  |  |  |  |
|  | termostop |  |  |  |  |
|  | regulovatelný termostat bojleru |  |  |  |  |
|  | filtr vany plastový |  |  |  |  |
|  | **ODPADNÍ ČERPADLO** |  |  |  |  |
|  | - samočisticí cyklus |  |  |  |  |
|  | - krátký program pro lehce zašpiněné nádobí |  |  |  |  |
|  | - standartní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí |  |  |  |  |
|  | - dlouhý mycí cyklus pro silně zašpiněné nádobí |  |  |  |  |
|  | - vypouštěcí cyklus |  |  |  |  |
|  | speciální programy: |  |  |  |  |
|  | - specifický cyklus pro talíře s optimální teplotou 78 °C |  |  |  |  |
|  | - specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou |  |  |  |  |
|  | - program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě s menším množstvím vody |  |  |  |  |
|  | - průběžný cyklus, trvání se mění\_v závislosti na modelu, změna stisknutím tlačístka Start |  |  |  |  |
|  | specifický program pro mytí sklenic zvlváštního tvaru |  |  |  |  |
|  | - oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - intenzivní program pro velmi špinavé nádobí, dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu |  |  |  |  |
|  | - program pro mytí příborů, několik fází mytí při stále se zvyšující teplotě |  |  |  |  |
|  | tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 |  |  |  |  |
|  | - cyklus mytí čistou vodou |  |  |  |  |
|  | základní příslušenství minimální: lx koš na sklo |  |  |  |  |
|  | lx koš na talíře |  |  |  |  |
|  | lx koš na příbory |  |  |  |  |
|  | mycí prostředek min 10kg |  |  |  |  |
|  | oplachový prostředek min lOkg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3a** | Změkčovač vody | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: max 190x255x400 mm |  |  |  |  |
|  | objem: min. 81 |  |  |  |  |
|  | pryskyřice: min 5,6 kg |  |  |  |  |
|  | množství soli při regeneraci: max 1 kg |  |  |  |  |
|  | určeno pro kávovary, myčky a konvektomatyy |  |  |  |  |
|  | celonerezové provedení |  |  |  |  |
|  | regenerace se provádí kuchyňskou solí |  |  |  |  |
|  | funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením |  |  |  |  |
|  | vstupní tlak min. 2-8 bar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | Regál policový celonerezový - DOMĚREK | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr cca: 800x700x1800 mm |  |  |  |  |
|  | min 4x plná police |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | Regál policový celonerezový - DOMĚREK | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca700x300xl800 mm |  |  |  |  |
|  | min. 4x plná police |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | Vozík regálový euronorma na podnosy | ks | **2** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 540x630x1600 mm |  |  |  |  |
|  | min. lOx zásuv pro podnosy euronorma |  |  |  |  |
|  | materiál: dural/nerez |  |  |  |  |
|  | pojízdné provedení (2x brzděné kolečko, 2x nebrzděné) |  |  |  |  |
|  | provedení: skládací ( doručeno v rozloženém stavu) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | Vitrína chladící stolní | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 746 x 718 x 854 mm |  |  |  |  |
|  | výstavní plocha: min. 1,35 m2 |  |  |  |  |
|  | teplotní rozsah: min. +2 až +6 °C |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max.460W/230V |  |  |  |  |
|  | provedení: nerez |  |  |  |  |
|  | obslužná vitrína |  |  |  |  |
|  | počet polic: min. 3 |  |  |  |  |
|  | LED osvětlení |  |  |  |  |
|  | zrcadlová zadní dvířka |  |  |  |  |
|  | vyjímatelné police |  |  |  |  |
|  | ventilační chlazení |  |  |  |  |
|  | elektronická řídicí jednotka se zobrazením teploty |  |  |  |  |
|  | automatické odtávání a odpařování kondenzátu |  |  |  |  |
|  | chladivo R134a |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Skříň chladící malá bílá | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 600x600x855mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max. 0,15kW/230V |  |  |  |  |
|  | čistý objem: min 781 |  |  |  |  |
|  | chlazení: ventilované |  |  |  |  |
|  | dveře: plné |  |  |  |  |
|  | vnější provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | vnitřní provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: min. +2/+8°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální s automatickým odmrazováním |  |  |  |  |
|  | min 3x výškově nastavitelný rošt |  |  |  |  |
|  | chladivo: R600a |  |  |  |  |
|  | zabudovaný zámek |  |  |  |  |
|  | možnost obráceného otevírání dveří |  |  |  |  |
|  | přední nastavitelné nožky |  |  |  |  |
|  | zadní kolečka |  |  |  |  |
|  | snadno vyměnitelné těsnění |  |  |  |  |
|  | energetická třída: B a lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | Stůl prac. uzavřený s policí celonerezový | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr cca: 1675x700x900 mm |  |  |  |  |
|  | opláštění ze tří stran |  |  |  |  |
|  | pod stolem prostor pro lednici |  |  |  |  |
|  | BEZ SPODNÍ POLICE |  |  |  |  |
|  | bez zadního lemu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8a** | Stůl prac. uzavřený celonerezový | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr cca : 1675x700x900 mm |  |  |  |  |
|  | opláštěný ze tří stran |  |  |  |  |
|  | posuvná dvířka ze strany obsluhy |  |  |  |  |
|  | bez zadního lemu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | Vitrína ohřevná | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 746 x 718 x 588mm |  |  |  |  |
|  | výstavní plocha: min 0,61 m2 |  |  |  |  |
|  | teplotní rozsah: min +30 až +60 °C |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max. 2100W/230V |  |  |  |  |
|  | provedení: nerez |  |  |  |  |
|  | obslužná vitrína |  |  |  |  |
|  | počet polic: 2 |  |  |  |  |
|  | LED osvětlení |  |  |  |  |
|  | zrcadlová zadní dvířka |  |  |  |  |
|  | vyjímatelné police |  |  |  |  |
|  | manuální termostat |  |  |  |  |
|  | šuplík na vodu pro zvlhčení vnitřního prostoru |  |  |  |  |
|  | rovnoměrná vnitřní teplota díky jemné cirkulaci vzduchu |  |  |  |  |
|  | zajištěné vestavěným radiálním ventilátorem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | Lázeň vodní s policí 3xGNl/l | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr:cca 1308x649x900mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max. 2,lkW/230V |  |  |  |  |
|  | kapacita: 3 x GN1/1 - hl.200 |  |  |  |  |
|  | regulace teploty: min 30 - 90°C |  |  |  |  |
|  | samost. ovládání každé vany |  |  |  |  |
|  | ovládání na kratší straně |  |  |  |  |
|  | 3 x výpustný ventil |  |  |  |  |
|  | lx police |  |  |  |  |
|  | 4x kolečko (2 bržděné) |  |  |  |  |
|  | gastronádoby nejsou součástí zařízení |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příslušenství na objednávku: gastronádoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | Skříň chladící s prosklenými dveřmi | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 600x600xl855mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max. 0,185kW/230V |  |  |  |  |
|  | čistý objem: min 265 1 |  |  |  |  |
|  | chlazení: ventilované |  |  |  |  |
|  | dveře: prosklené |  |  |  |  |
|  | vnější provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | vnitřní provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: min v rozsahu +2/+8°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální s automatickým odmrazováním |  |  |  |  |
|  | min 4x výškově nastavitelný rošt |  |  |  |  |
|  | chladivo: R600a |  |  |  |  |
|  | zabudovaný zámek |  |  |  |  |
|  | možnost obráceného otevírání dveří |  |  |  |  |
|  | přední nastavitelné nožky |  |  |  |  |
|  | zadní kolečka |  |  |  |  |
|  | snadno vyměnitelné těsnění |  |  |  |  |
|  | energetická třída: C a lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | **Spodní skříňky - dodávka interiéru - není součást veřejné zakázky - nenaceňovat** | **ks** | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | **Horal skříňky - dodávka iirtenera - není součást veřejně zakázky -** | **ks** | i |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | Konvektomat el. nástřikový 5xGNl/l | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 750x783x675 mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | kapacita: 5x GN 1/1 |  |  |  |  |
|  | rozteč vsunů: 67 mm |  |  |  |  |
|  | příkon: max. 9,3kW/400V |  |  |  |  |
|  | tvorba páry: nástřikem |  |  |  |  |
|  | napětí/frekvence: 400 V / 50-60 Hz |  |  |  |  |
|  | možnost nastavení předehřátí až na min. 260°C |  |  |  |  |
|  | konvenční pečení na min. rozsah 30°C až 260°C |  |  |  |  |
|  | kombinovaný režim páry a konvekčního vaření minimálně v rozsahu 30oC-260°C |  |  |  |  |
|  | se parní program v rozsahu min. od 30% do 90% |  |  |  |  |
|  | kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního pečení od 48°C |  |  |  |  |
|  | se parní program i v rozsahu min.od 10% do 20% |  |  |  |  |
|  | pečení v páře při rozsahu min. 48°C-130°C se technologií 100% |  |  |  |  |
|  | kombinovaný režim konvenčního pečení + suchého vzduchu |  |  |  |  |
|  | v rozsahu min. od 30°C-260°C s parním programem od 10% do 100% |  |  |  |  |
|  | Delta T vaření se sondou, jednobodová sonda jádra, |  |  |  |  |
|  | možnost ukládání programů s možností přiřazení obrázku, názvu, popisu |  |  |  |  |
|  | - celková regulace vlhkosti uvnitř pečící komory |  |  |  |  |
|  | - rychlé odvětrání vlhkosti ve varné komoře |  |  |  |  |
|  | parní program - produkce vlhkosti páry min. od 35°C |  |  |  |  |
|  | min. 4 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru |  |  |  |  |
|  | min. 4 automatické mycí programy |  |  |  |  |
|  | nádrž na čistící přípravek integrovaná v konvektomatu |  |  |  |  |
|  | zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného varného programu |  |  |  |  |
|  | pečící komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy |  |  |  |  |
|  | osvětlení varné komory externím LED světlem zabudovaným ve dveřích |  |  |  |  |
|  | páře odolný ovládací panel |  |  |  |  |
|  | otevíratelné dveřní sklo pro snadnou údržbu, dvoustupňové bezp. zavírání dveří |  |  |  |  |
|  | autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch |  |  |  |  |
|  | příslušenství na objednávku: |  |  |  |  |
|  | ruční sprcha, min. 2-stupňová dveřní klika |  |  |  |  |
|  | možnost otočení otvírání dveří |  |  |  |  |
|  | připojení k Wi-Fi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14a** | Podstavec ke konvektomatu | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozměr: max 732x546x752 mm |  |  |  |  |
|  | se vsuny na GN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14b** | Sada sprchy pro konvektomaty - volně přístupná sprchová hadice | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **14c** | Sada instalační pro napojení odpadu | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | sada pro připojení odpadu včetně sifonu |  |  |  |  |
|  | min. lx litr mycího prostředku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14d** | Filtrační systém | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | výrazná redukce tvrdost vody |  |  |  |  |
|  | ovládací panel monitoruje množství přefiltrované vody |  |  |  |  |
|  | a automaticky signalizuje správný čas pro výměnu filtru |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14e** | Mycí prostředek konvektomat min. 5 litrů | **bal** | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | Fritéza elektrická vodní max 2x 81 | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: max 660x600x290mm(šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max 12kW/400V |  |  |  |  |
|  | počet van: 2ks |  |  |  |  |
|  | objem vany max : 2x 8 1 |  |  |  |  |
|  | kapacita: min. 18kg/hod. |  |  |  |  |
|  | výkon na 1 litr: max 0,75 kW |  |  |  |  |
|  | tělesa ve vaně |  |  |  |  |
|  | studená zóna pod topnými tělesy |  |  |  |  |
|  | bezpečnostní termostat 235 °C |  |  |  |  |
|  | regulace teploty: v rozsahu min 50-190°C |  |  |  |  |
|  | lehce odnímatelná hlava fritézy |  |  |  |  |
|  | 2x přívod elektřiny |  |  |  |  |
|  | snadné čištění |  |  |  |  |
|  | bezpečnostní pojistka výpusti |  |  |  |  |
|  | víko a min. 2 koše součástí |  |  |  |  |
|  | celonerezové provedení |  |  |  |  |
|  | plášť z nerezové oceli AISI 304 |  |  |  |  |
|  | tloušťka nerezové oceli o síle min. 1 mm |  |  |  |  |
|  | příslušenství na objednávku: podestavba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | Podestavba uzavřená s dvířky k fritéze | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr :max 660x510x570mm(šxhxv) |  |  |  |  |
|  | spodní police |  |  |  |  |
|  | zavřená ze tří stran |  |  |  |  |
|  | 2x dvířka |  |  |  |  |
|  | celonerezové provedení |  |  |  |  |
|  | masivní kulaté nohy podestavby |  |  |  |  |
|  | výškově nastavitelné nohy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **17** | Indukce stolní profi | **ks** | **2** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 420x330x100 mm |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max3,5 kW/ |  |  |  |  |
|  | napětí elektro: 230 V |  |  |  |  |
|  | celonerezové provedení |  |  |  |  |
|  | digitální ovládací panel |  |  |  |  |
|  | **LED displej** |  |  |  |  |
|  | dva ventilátory |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. 12 výkonových stupňů |  |  |  |  |
|  | min. 9 teplotních stupňů v rozsahu 60 - 240 °C |  |  |  |  |
|  | časovač v rozsahu minimálně 0 -180 minut |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **19** | Skříň mrazící malá bílá | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 600x600x855mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max 0,15kW/230V |  |  |  |  |
|  | čistý objem: min. 781 |  |  |  |  |
|  | chlazení: statické |  |  |  |  |
|  | dveře: plné |  |  |  |  |
|  | vnější provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | vnitřní provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: v rozsahu minimálně-18/-22°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální |  |  |  |  |
|  | 2x výparníkový rošt |  |  |  |  |
|  | chladivo: R600a |  |  |  |  |
|  | zabudovaný zámek |  |  |  |  |
|  | možnost obráceného otevírání dveří |  |  |  |  |
|  | přední nastavitelné nožky |  |  |  |  |
|  | zadní kolečka |  |  |  |  |
|  | snadno vyměnitelné těsnění |  |  |  |  |
|  | energetická třída: B nebo lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **20** | Stůl prac. s trnoží celonerezový - DOMĚREK | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: max 1500x700x900 mm |  |  |  |  |
|  | pod stolem prostor pro mrazničku |  |  |  |  |
|  | zadní lem min. 40 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **20a** | Police jednopatrová celonerezová, závěsná | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 1500x300 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **21** | Digestoř nástěnná s ventilátorem | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 1600x700x450 mm |  |  |  |  |
|  | rozměr vyústění: 210x230/240 mm |  |  |  |  |
|  | min. 3x nerezový filtr |  |  |  |  |
|  | průtok vzduchu: min. 1400 m3/h |  |  |  |  |
|  | příkon ventilátoru : max 184W/230V |  |  |  |  |
|  | osvětlení, regulátor |  |  |  |  |
|  | vyústění nelze měnit |  |  |  |  |
|  | Dopojení není součástí ceny |  |  |  |  |
|  | Dopojovací armatura není součástí ceny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **22** | Stůl chladící 2x dvířka s dřezem vlevo | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | AGREGÁT A DŘEZ VLEVO |  |  |  |  |
|  | rozměr: max 1342x700x850mm (Šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max 0,247kW/230V |  |  |  |  |
|  | pro uložení GN1/1 |  |  |  |  |
|  | obsah: min. 2901 |  |  |  |  |
|  | 2 x samozavíratelná dvířka |  |  |  |  |
|  | celonerezové provedení - zadní stěna pozinkovaná |  |  |  |  |
|  | chlazení: ventilované |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: minimálně v rozsahu-2/+8°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální |  |  |  |  |
|  | pracovní deska s lemem s dřezem |  |  |  |  |
|  | chladivo: R134a |  |  |  |  |
|  | základní příslušenství: 2 x rošt |  |  |  |  |
|  | izolace stěn o síle min. 60 mm a hustotě 40 kg/m3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | energetická třída: C nebo lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **22a** | Baterie dřezová otočná (včetně přívodní hadice, s vytahovací sprchou) | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **22b** | Sifon 5 jednodřez | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **23** | Police jednopatrová celonerezová nástěnná | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: 1400x300 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **24** | Krouhač zeleniny profi | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | příkon elektro: max 0,37kW/230V |  |  |  |  |
|  | výkon:min. 200kg/hod. |  |  |  |  |
|  | počet otáček: min. 255 ot./min. |  |  |  |  |
|  | provedení: stolní |  |  |  |  |
|  | nerezové tělo, odklopná hlava z hliníku |  |  |  |  |
|  | bezpečnostní mikrospínač |  |  |  |  |
|  | velký výběr výměnných disků |  |  |  |  |
|  | disky typu B a D je nutné kombinovat s disky typu E |  |  |  |  |
|  | příslušenství na objednávku : různé typy disků |  |  |  |  |
| **24a** | Disk plátkovací hladký 2 mm | ks | **1** | XXXX | XXXX |
| **24b** | Disk plátkovací hladký 3 mm | ks | **1** | XXXX | XXXX |
| **24c** | Disk plátkovací hladký 4 mm | ks | **1** | XXXX | XXXX |
| **24d** | Disk strouhací 2 mm | ks | **1** | XXXX | XXXX |
| **24e** | Disk strouhací 3 mm | ks | **1** | XXXX | XXXX |
| **24f** | Disk hranolkovač 6x6 mm | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **24h** | Stroj nářezový šikmý řemínkový | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 440x530x380mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max 0,16kW/230V |  |  |  |  |
|  | převod: řemenový |  |  |  |  |
|  | hladký nůž s průměrem: min. 275mm |  |  |  |  |
|  | šířka řezu: minimálně v rozsahu 0-16mm |  |  |  |  |
|  | max. průměr krájené potraviny min 215mm |  |  |  |  |
|  | řezný stůl uložený šikmo |  |  |  |  |
|  | tlakový odlitek z hliníkové slitiny |  |  |  |  |
|  | speciální antiadhezní úprava nože |  |  |  |  |
|  | přídavné brusné zařízení |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **25** | Police jednopatrová celonerezová nástěnná | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr cca: 1400x300 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **26** | Stůl chladící 2x dvířka s dřezem vpravo | ks | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 1342x700x850mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: 0,247kW/230V |  |  |  |  |
|  | pro uložení GN1/1 |  |  |  |  |
|  | obsah: min. 2901 |  |  |  |  |
|  | 2 x samozavíratelná dvířka |  |  |  |  |
|  | celonerezové provedení - zadní stěna pozinkovaná |  |  |  |  |
|  | chlazení: ventilované |  |  |  |  |
|  | chladící agregát vpravo |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: v rozsahu min. -2/+8°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální |  |  |  |  |
|  | pracovní deska s lemem s dřezem |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chladivo: R134a |  |  |  |  |
|  | základní příslušenství: 2 x rošt |  |  |  |  |
|  | energetická třída: C a lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **26a** | Baterie dřezová otočná( včetně přívodní hadice, s vytahovací sprchou) | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
| **26b** | Sifon jednodřez | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
| **27** | Regál policový celonerezový stojací | **ks** | **2** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr cca: 1400x500x1800 mm |  |  |  |  |
|  | 4x plná police |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **28** | Skříň mrazící bílá | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 780x695xl895mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max 0,35kW/230V |  |  |  |  |
|  | čistý objem: min. 476 1 |  |  |  |  |
|  | chlazení: statické |  |  |  |  |
|  | dveře: plné |  |  |  |  |
|  | vnější provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | vnitřní provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: v rozsahu min. -18/-22°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální |  |  |  |  |
|  | 6x výparníkový rošt |  |  |  |  |
|  | lze vložit GN 2/1 nebo přepravku |  |  |  |  |
|  | chladivo: R600a |  |  |  |  |
|  | zabudovaný zámek |  |  |  |  |
|  | možnost obráceného otevírání dveří |  |  |  |  |
|  | přední nastavitelné nožky |  |  |  |  |
|  | zadní kolečka |  |  |  |  |
|  | snadno vyměnitelné těsnění |  |  |  |  |
|  | energetická třída: C nebo lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **29** | Skříň chladící bílá | **ks** | **2** | XXXX | XXXX |
|  | rozměr: cca 777x695xl895mm (šxhxv) |  |  |  |  |
|  | příkon elektro: max 0,190kW/230V |  |  |  |  |
|  | čistý objem: min 476 1 |  |  |  |  |
|  | chlazení: ventilované |  |  |  |  |
|  | dveře: plné |  |  |  |  |
|  | vnější provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | vnitřní provedení: bílá |  |  |  |  |
|  | provozní teplota: v rozsahu min. +2/+8°C |  |  |  |  |
|  | termostat: digitální s automatickým odmrazováním |  |  |  |  |
|  | 4x výškově nastavitelný rošt |  |  |  |  |
|  | lze vložit GN 2/1 nebo přepravku |  |  |  |  |
|  | chladivo: R600a |  |  |  |  |
|  | zabudovaný zámek |  |  |  |  |
|  | možnost obráceného otevírání dveří |  |  |  |  |
|  | přední nastavitelné nožky |  |  |  |  |
|  | zadní kolečka |  |  |  |  |
|  | snadno vyměnitelné těsnění |  |  |  |  |
|  | energetická třída: C nebo lepší |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Doprava, montáž a zaškolení | **ks** | **1** | XXXX | XXXX |
|  | Výchozí revize elektro 400V( myčka, konvektomat, fritéza ) | **ks** | **3** | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **cena celkem Kč bez DPH** |  |  |  | **758 609,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |