**Příloha č. 1 nabídky**

**Předmětem dodávky je Sanitární kontejner půlený WC muži/ženy v barevném provedení RAL 7035 s následující bližší specifikací:**

**Rozměry a konstrukce**

1 ks Sanitární kontejner 20'

Způsob provedení – montovaný

Kontejnerová vnější výška - 2800 mm

Výška vnitřního prostoru - 2540 mm

Provedení střešního rámu – Standardní provedení

Provedení podlahové konstrukce – standardní podlahové nosníky

Poloha přípojky na vodu a kanalizaci – zapuštěná do stěnové konstrukce

**Provedení vnějšího pláště, vnitřní provedení**

Lakování, barva kontejneru – RAL 7035 světle šedá

Vnitřní dekor – dřevotřísková deska bílá

Vnitřní dekor stropu – dřevotřísková deska bílá

10 ks Zesílení stěny

**Sanitární okno se sklápěcím kováním 2ks**

Výška parapetu: 1525 mm nad horním okrajem podlahy (FOK)

Vnější rozměr: 652 X 714 mm

Světlost okenního otvoru: 590 X 528 m

Izolační prosklení s plynovou výplní

**Kovové venkovní dveře 2ks**

Standardní rozměr (šířka): 875 mm

Světlá průchozí šířka: 811 mm

Světlá průchozí výška: 2065 mm

Otevírání ven

**Dělicí stěny**

2 LFM Vnitřní dělicí stěna

Bez izolace

Dřevotřísková deska bílá

8 LFM WC přepážka

Vnitřní dveře WC přepážky 625X2000 mm 5ks

**Tepelná izolace**

Izolace stěnová – minerální vlna 60 mm

Izolace střešní – minerální vlna 100 mm

Izolace podlahová – minerální vlna 100 mm

Izolace dělicí stěny – bez izolace

**Rozvody elektro**

Provedení elektrické přípojky - vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříně

Elektřina – CZ norma (400 V/32 A/5pólový)

4 ks zásuvka jednoduchá, 2 ks zásuvka jednoduchá 350 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)

2 ks zásuvka jednoduchá – elektroinstal. v prostoru se zvýšenou vlhkostí vzduchu, 480 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)

2 ks zásuvka jednoduchá – elektroinstal. v prostoru se zvýšenou vlhkostí vzduchu, 1800 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)

2 ks Sériový spínač

2 ks Odsávací ventilátor, 170 m³

2 ks Teplovzdušný konvertor 2 kW

2 ks Přisazené svítidlo LED 36 W

**Provedení podlahové konstrukce**

Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík - 2050 mm

Podlahová deska – standard

Podlahová krytina – SURESTEP, 2 mm, R10/C

Vyvýšená podlahová krytina – SURESTEP, 2 mm, R10/C

**Vybavení**

**Sanitární vybavení**

4 ks Keramické umyvadlo, 500 X 410 mm

vč. pákové baterie

vč. 5-litrového spodního zásobníku

vč. kovového zrcadla

vč. kovového háčku

vč. misky na mýdlo

5 ks WC – kontejner včetně záchodové mísy a držáku na roli papíru

3 ks Pisoár včetně tlačítkového splachovače

2 ks Podlahová vpusť

1 ks Redukční ventil 1"

**Základní podmínky přepravy a umístění kontejnerů**

Pokud není umožněn přístup na místo vykládky kamionem a přívěsem, dopravné je fakturováno jako marná jízda.

Podloží pod kontejnery (fundament) bude zajištěno v režii kupujícího vhodným způsobem dle technického popisu.

Kupující je zodpovědný za přípravu fundamentu pro kontejner(y) a přistavení jeřábu k vyložení/naložení kontejneru v dohodnutém termínu, pokud není dohodnuta přeprava s vyložením/naložením.

Umístění kontejneru na fundament bude provedeno kupujícím.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybného nebo nedostatečného provedení fundamentu nebo upevnění kontejneru a ta je tímto vyloučena – za případné škody ručí kupující.

V případě, že kupující nepřipraví fundament, bude ze strany prodávajícího účtováno stojné za každou započatou hodinu ve výši 900,- Kč bez DPH/kamion.

Vzhledem k nestálé situaci zejména na trhu s pohonnými hmotami není možné garantovat nabízenou cenu dopravy. Vyhrazujeme si právo upravit cenu odpovídající změnám na trhu v době poskytování služby.

**Termín dodaní je 12 týdnů od objednání.**

Vzhledem k současné situaci (problémy v dodavatelském řetězci, disponibilita surovin atd.) jsou dodací termíny bez záruky, orientační. V případě nedostatku materiálu nebo surovin si vyhrazujeme právo realizovat alternativní řešení kontejnerů, resp. instalovat prvky vnitřního vybavení s podobnými technickými parametry.

Vhodnost kontejneru (kontejnerového zařízení) a eventuálně dodaného příslušenství (např. schody, klimatizační zařízení apod.) pro plánovaný účel použití nelze prodávajícím posoudit. Prodávající za to nenese žádnou odpovědnost.

V závislosti na účelu použití mohou být pro postavení, zřízení a/nebo používaní kontejneru (kontejnerového zařízení) a příslušenství potřebná úřední povolení, která musí případně obstarat kupující.

Kontrolu, zda předpokládané provedení zařízení, nástaveb, konstrukcí apod. splňují stavební předpisy a předpisy užívání platné v daném místě, provádí kupující.

Výkresy a nákresy prodávajícího, které jsou v případě potřeby k dispozici, kupujícímu mohou posloužit pro tuto kontrolu.

Bezpečnostní školení a další upozornění na rizika provádí kupující.

Kupující zajišťuje protipožární preventivní opatření.

Ručíme za řádné provedení prací, které vykonávají naši montážní pracovníci.

Naše ručení se nevztahuje na nepřímé nebo následné škody.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za pracovníky, které předá k dispozici kupující, za smluvní pracovníky a třetí osoby.

Doufáme, že naše nabídka odpovídá Vašim představám a těšíme se na Vaši objednávku.

Jaroslav Váňa

**ANATE CZ s.r.o.**

Mobil: +420 778 558 557

Email: [jaroslav.vana@anate.cz](mailto:jaroslav.vana@anate.cz)





