Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č.: 3/24/6000/016

**Specifikace Díla:**

Předmětem díla je souvislá údržba komunikace Topolová na Praze 10 v úseku ulic Švehlova – Sasanková. Jedná se o II. etapu realizace, na kterou následně naváží práce I. etapy, a to v úseku Sasanková – Práčská. I. etapa bude předmětem samostatné zakázky.

V zadaném úseku bude provedena souvislá údržba frézováním vrstev do hloubky minimálně 100mm. V případě nutnosti bude provedena sanace podloží.

Obruby budou v celém úseku vyrovnány, v případě potřeby vyměněny za nové kusy. Veškeré ostré hrany např. v místě vjezdů budou zaobleny či jinak opracovány.

Součástí souvislé údržby bude i rektifikace veškerých povrchových znaků, které budou vyzvednuty do nivelity vozovky. Poškozené prvky budou vyměněny na základě konzultace příslušného správce.

Zároveň dojde k opravě, pročištění či výměně přípojek uličních vpustí bezvýkopovou metodou/otevřeným výkopem.

V celém úseku dojde k vyznačení nového dopravního značení.

Předpoklad zahájení stavebních prací: **06/2024**

Rozsah akce: oprava povrchu vozovky cca 600m x cca 9m (šířka)

Vozovka: komunikace s asfaltovým povrchem

Délka: 600 m

Šířka: 9 m

Plocha vozovky: cca 5 400 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Fréza stávající obrusné a ložné vrstvy do tl. minimálně 100mm

- Provedení sanací

- Infiltrační postřik

- Pokládka ložné vrstvy ACL16+ PMB v tl. 60mm

- Spojovací postřik

- Pokládka obrusné vrstvy SMA 11+ PMB v tl. 40mm

Specifikace požadovaných stavebních BUS MHD zastávek:

- Vybourání stávajícího krytu

- Štěrkodrť 0/16

- Štěrkodrť 16/32

- Podkladní beton

- Separační folie

- Výztuž

- Pokládka betonového krytu dle vzorové dokumentace TSK

Požadovaná životnost opravy: 20 let