
VÝKAZ VÝMĚR - soupis prací



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 360,00 Kč | 120,00 Kč | 210,00 Kč | 70,00 Kč | 4 420,00 Kč | 2 080,00 Kč | 3 570,00 Kč |
| 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 00'005 Z | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 300,00 Kč | 100,00 Kč | 300,00 Kč | 100,00 Kč | 850,00 Kč | 400,00 Kč | 850,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | E | E | E | E | E | E | E |
|  |  | rH | t—i | rH | vH |  |  | fN r-H | o | Ó" | UÝ | CN cn | °s |
| 009 | 600 | O  O IO | co | 00 | 00 | 00 | O | O m | o | O |  |  |  |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | O | o m | cn | O m | 1300 \* | 1300 | o o |
| 1200 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 8 | o o 15% | 1200 | 1200 | o o r% | o o | 1300 i | 1300 | 800 |
| MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | Bezpečnostní sklo 8 mm VSG 4/4/1, hrany broušené včetně vrtání | MONTÁŽ - Bezpečnostní sklo 8 mm VSG 4/4/1, hrany broušené včetně vrtání |  |  | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, ■ profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. |
| Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.l včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.2 včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.2 včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.2 | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.2 | Dům číslo 1. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l | Dům číslo 1. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l | Dům číslo 1. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č,2 | Dům číslo 1. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.2 | Dům číslo 1. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 1. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 1. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.2 včetně spojovacího materiálu |
| 30 a 35 | 30 a  35 | 30 a  35 | 30 a  35 | 30 a i  - | 30 a | 30 a  35 | 30 a 35 | 30 a  35 | 30 a 35 | 30 a 35 | 26-28, 29 a  34 | 30 a  35 | 30 a  35 |
| rn | uS | in  wi | 1£>  LT> | LT) | 00 tri | cn  tri | o tri | tri |  |  | 5.14 | m  LT) | (O |
| -• | -• | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 680,00 Kč | 240,00 Kč | 120,00 Kč | 140,00 Kč | 70,00 Kč | 1 300,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | o o\_ o o | 0,00 Kč | 11 500,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 4 150,00 Kč |
| 400,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | 650,00 Kč | 250,00 Kč | Ší 8 O | 150,00 Kč | ?>l 00'000 81 | 11 500,00 Kč | 7 200,00 Kč | 00'00Z *L* | 4 150,00 Kč |
| | | E | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •T | CM |  | o' | o' |  |  | CM |  |  | v-1 | r-\* | vH | r—i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | O O 10 | O o IO | O O | oo |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 800 | s | 1200 | § | o o |  |  |  |  | 2000 | o o o CM | 1700 | 1700 | 1700 |
| MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | Trafo pro LED pásek 12V - 60W | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 60W | LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | MONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr ' dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu |  |
| Dům číslo 1. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.2 včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitríně č.2 | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitríně č.2 | Dům číslo 1. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l  a 2 | Dům číslo 1. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l  a 2 | Dům číslo 1. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  Ia2 | Dům číslo 1. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  1 a 2 | Dům číslo 2. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 2. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 2. inegrovaná vitrína č.l včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 2. inegrovaná vitrína č.l včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 2. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l |
| 30 a 35 | 30 a  35 | 30 a 35 | 30 a  35 | ™ m m | 30 a 35 | 30 a 35 | 30 a 35 | 30 a  35 | 31a |  35 | 31a i  35 | 31a 35 | 31a 35 | 31a 35 |
| £ | oo  uS | cn irí | o tri | CM irí | uS | m <N | 5.24 | uS | 5.26 | CM tri | co  CM irí | cn uS | o cn |
| - | - | - | - | - | - | - | - | *-* | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 850,00 Kč | 510,00 Kč | 170,00 Kč | 5 780,00 Kč | 2 720,00 Kč | 340,00 Kč | 170,00 Kč | 650,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč | 31 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 600,00 Kč |
| 3 850,00 Kč | 300,00 Kč | 100,00 Kč | 850,00 Kč | 400,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | 650,00 KČ | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč | 31 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 800,00 Kč |
|  | E | E | E | E -Q | E | E -Q |  |  |  |  |  |  |  |
| vH |  | r? | CO  ID | 00 to |  | r-í |  |  |  |  | tH | rH |  |
| 00 | o | o | O | o  LT> |  |  |  |  |  |  | Q  O | O  O iD | 009 1 |
| 1500 | o | o m | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 3300 | 3300 | 1600 |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 2300 | 2300 | 1000 |
|  | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | Trafo pro LED pásek 12V - 60W | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 60W | LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | MONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu |
| Dům číslo 2. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l | Dům číslo 2. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně  Č1 | Dům číslo 2. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l | Dům číslo 2. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 2. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 2. LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 2. LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 2. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 2. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 2. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  1 | Dům číslo 2. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  1 | Dům číslo 3. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 3. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 3. inegrovaná vitrína č.l a 2 včetně šuplíku na sorbční kazety. |
|  | 31a  35 | 31a  35 | 31a  35 | 31a | 31a | 31a | 31a 35 | 31a  35 | 31a  35 | 31 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 |
| rn iň | fM cn | uS | 5.34 | ir> rn  LTÍ | D cn iň | tn | co  tn | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 |
| - | - | - | - | - | - | -• |  | - |  | -• | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | *200,00 Kč* | 9 350,00 Kč | 4 400,00 Kč | 400,00 Kč | 200,00 Kč | 1 300,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | *300,00* Kč | 22 000,00 Kč |
| 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 300,00 Kč | *100,00* Kč | 850,00 Kč | 400,00 Kč | 200,00 Kč | 00'001 | 650,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč | 22 000,00 Kč |
|  |  |  | E | E | E | E | E | E |  |  |  |  |  |
| <N |  | (N | CM | CM | r—1 | 1 |  |  |  | **CM** |  |  | r—1 |
| O  O LD | 00 | 00 | O m | o cn | O in | o m |  |  |  |  |  |  | O o |
| 1600 | o o ID T—I | 1600 | O m | o cn | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |  | 3100 |
| 1000 | 1000 | o o o r-H | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1800 |
| MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené , nátěr dle RAL - dle výkresu |  |  | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | Trafo pro LED pásek 12V - 60W | MONTÁŽ ■ Trafo pro LED pásek 12V - 60W | LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | MONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku |
| Dům číslo 3. inegrovaná vitrína č.l a 2 včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 3. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 3. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 3. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 3. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 3. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l a 2 včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 3. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l a 2 včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 3. LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 3. LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 3. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l a2 | Dům číslo 3. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l a2 | Dům číslo 3. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č. la 2 | Dům číslo 3. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  Ia2 | Dům číslo 4. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením |
| 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a !  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 32 a  35 | 33 a  35 |
| m | ID  LíS |  | CO  uS | 5.49 | o  LQ uS | 5.51 | £ | m iq uS |  | tí?  in | £ | 3 | 00  iq |
| - |  |  | *-* | - |  | - | - | -• | - | -• | *-* | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 500,00 Kč | 9 200,00 Kč | 6 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 450,00 Kč | 150,00 Kč | 5 440,00 Kč | 2 560,00 Kč | 300,00 Kč | 150,00 Kč | 650,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| 12 500,00 Kč | 9 200,00 Kč | 6 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 300,00 Kč | 100,00 Kč | 850,00 Kč | 400,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | 650,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
|  |  |  |  |  | E | E | E JQ | E | E | E |  |  |  |
| r-1 |  |  |  | rH | in  l | in T—( | ID | <d' | tn vH |  | vH |  |  |
| O O | 500 | 8 in | oo | co | O m | O m | O IT) | o |  |  |  |  |  |
| 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | o m | o m | 8 <D rH | 1600 |  |  |  |  |  |
| 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 1 | 1500 | 1500 1 | ! | 1600 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu |  |  | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45’, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45’, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | Trafo pro LED pásek 12V - 60W | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 60W | LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně |
| Dům číslo 4. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 4. inegrovaná vitrína č.l včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 4. inegrovaná vitrína č.l včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 4. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l | Dům číslo 4. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l | Dům číslo 4. AL profil pro LED osvětlení 45’ k integrované vitríně  Č.1 | Dům číslo 4. AL profil pro LED osvětlení 45’ k integrované vitríně  Č1 | Dům číslo 4. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 4. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 4. LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 4. LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 4. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 4. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l | Dům číslo 4. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č. 1 |
| 33 a  35 | 33 a  35 | 33 a  35 | 33 a |  35 | 33 a  35 ' | 33 a i  35 | 33 a  35 | 33 a  35 | 33 a 35 | 33 a  35 | 33 a  35 | 33 a 35 | ... | 33 a  35 |
| ... | o ID iri | ID iri |  | 5.63 | 5.64 | 5.65 | 5,66 | ID  iri | 5.68 | 695 | 5.70 | vH  iri | CM  iri |
| -■ | - | - | -• | - | - | -• | - | - | - | -• | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150,00 Kč | íí O o o' o o jo | 25 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 00'000 8 | ?» 00'000 *L* | 6 400,00 Kč | 600,00 Kč | 200,00 Kč | 7 650,00 Kč | 3 600,00 Kč | 380,00 Kč | 190,00 Kč | 1 300,00 Kč |
| 150,00 Kč | 36 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | o o 8" O | 3 500,00 Kč | 3 200,00 Kč | 300,00 Kč | 100,00 Kč | 8  i 00 | 400,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | 650,00 Kč |
|  |  |  | J2 |  |  | J2 | E | E | E | E | E | E x> |  |
|  | vH | rH |  |  | <N |  |  |  |  | CTl | r—1 | CT r—1 | (N |
|  | O o | O o | O o | o o | 00 | co | o m | o m | o | O in |  |  |  |
|  | 3500 | 8  LH en | 1100 | o o  vH | O O  I—1 | 1100 | o m | o | 1200 | o o  T-i |  |  |  |
|  | 2500 | o o m  rs | o  CT> | O  cr> | o m  CTI | o m  CTl | o  CTI | o  CTI | 1050 | O m o rd | O | O m CT1 |  |
| MONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně | Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu |  |  | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45°, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny-viz výkres. | zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | Trafo pro LED pásek 12V - 60W |
| Dům číslo 4. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č. 1 | Dům číslo 5. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 5. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlením | Dům číslo 5. integrovaná vitrína č.l a 2 včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 5. integrovaná vitrína č.l a 2 včetně šuplíku na sorbční kazety. | Dům číslo 5. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 5. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 5. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 5. AL profil pro LED osvětlení 45° k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 5. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l a 2 včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 5. AL zasklívací profil k 1 integrované vitríně č.l a 2 včetně spojovacího materiálu | Dům číslo 5. LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 5. LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | Dům číslo 5. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 |
| 33 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 |  | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 | 34 a  35 |
| m | £ | tri | r?  iri | 5.77 | oo | uS | o 00 lift | 00  uS | 00 uS | co uS | 5.84 | 5.85 | ID  CO  iri |
| - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500,00 Kč | 500,00 Kč | 300,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1 200,00 KČ | 1 200,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 250,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč | 25,00 Kč | 35,00 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 00'000 9 | JX 00'000 9 | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
|  |  |  | E -Q | E |  |  |  | m id |  |  | J2 |  |  |
| r\i |  |  | 100 | 8 | co | co | vH | v-1 |  | r—1 |  | tH | T—1 |
|  |  |  |  |  |  |  | O D | O <D | ID t-H | ID | ID | <D í—1 | ID tH |
|  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 | O o m | 300 | 900 | 006 | O o |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | o o co | 1800 | 1800 | 8 m | o o | 8  O |
| MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 6OW | LED DIMMER 12V pro LED pásek ve vitríně | MONTÁŽ - LED DIMMER 12V pro LED pásek ve vitríně | Kabel CYKY 2,5/ 3x1,3 rozvedený od zásuvek | Instalace - Kabel CYKY 2,5/ 3x1,3 rozvedený od zásuvek | Zástrčka ke každému přívodu k vitríně | Instalace - Zástrčka ke každému přívodu k vitríně | Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené , nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené , nátěr dle RAL - dle výkresu | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu |
| Dům číslo 5. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l a2 | Dům číslo 5. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  Ia2 | Dům číslo 5. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č.  Ia2 | Kabeláž pro vitríny v domech číslo laž 5. | Kabeláž pro vitríny v domech číslo laž 5. | Koncovka pro elektro kabelář k vitrínám | Koncovka pro elektro kabelář k vitrínám | Panel se servisními dvířky | Panel se servisními dvířky | cedule č.lA na dům č.l | cedule č.lA na dům č.l | cedule Č.1B na dům č.l | cedule č.lB na dům č.l | cedule na dům č.2 |
| 34 a 35 | 34 a  35 | 34 a  35 |  |  |  |  | cn | <D cn |  |  | fn |  | fn |
| 5.87 | 00 co | 5.89 | 5.90 | CTI in | CT>  LTÍ | m CT) | CTI  uS | 5.95 | ID  CTI  tri | th | 5.98 | CTi  CTI uS | 1 5.100 |
| - | -• | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *>u* | •tu | >í > | >tu | >< > | >< > | >cu | *><j* | >tu | >IU | X > | >tu | X 1 | •tu |
|  | dg | dg |  | dg | ďg |  |  |  | ž=í | $£ |  | &C | dg |
| O | O | Q | o | O | o | O | O | Q | Q | CD | Q | O | o |
| O | O | O | o | O | o | o | O | O | O | <D | O | o | o |
| o' | o | Q | o' | o | o' | o' | o' | O | CD | o' | o | o' | o |
| o | o | O | o | o | o | o | o | o | O | O | CD | CD | o |
| o | o | o | o | o | ■\_> | o | o | o | CD | O | CD | CD | CO |
| r—1 | Ol |  | Ol | r-1 |  | ft |  | r—1 |  | *cn* |  | tH |  |
| xj |  | >u | ><u | >tu | >O | X I | >(U | •tu | >tu | >o | \*IU | •tu | >tu |
|  | dg | dg | dg | dg | dg | dg |  |  |  | Sg |  |  | dg |
| O | 8 | o o | o o | O O | Q O | o | O o | O O | 8 | 8 | Q O | o o | O CD |
| o' | ó | o | o' | o' | o' | o' | CD | o' | cd' | o' | o' | cd' | O |
| o o | 8 | o o | 8 | o o | O o | 8 | 8 | o o | o | o | O ID | m | O |
| r-t | Ol | <—1 |  | ft | Ol |  |  | T—| | Ol |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tfl |  |  |  |  | IZ> |  | m | J2 | u2 |
| v\* | ■^ | x |  |  | uz | UZ |  | dC |  |  |  |  |  |
| T“H | T—t | r-1 | ft | ft | ft | f1 | vt | tH | Ol |  |  |  |  |
| ID | ID | ID | ID | <D | ID | ID | <D | to | o | o |  |  |  |
| rH | r-H | tH | r—1 |  | ft | '-“i | ví | tH | r“t | T-1 |  |  |  |
| O | Q | O | O | O | O | ř~~i | O | O | O | o | CD | o | O |
| O | O | O | m ft | ft | O ft | ft | O m | o | o | o | O m | o | CD m |
| 8 | 8 | O o | O O | 8 | O | CD | 8 | CD O | Q CD | o CD | <D CTT | o cn | o |
| O | O | o |  |  |  |  | cfi | CTI |  |  |  |  |  |
| v-t | Ol |  |  |  |  |  |  | rH |  |  |  | <—i |  |
|  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | J | tu | 1 | 01 | —I | 01 |  |  |  |  | 01 |  |
|  |  |  | UZ |  | dg |  | dg |  |  |  |  | ■o |  |
| cd |  | cd |  | CD |  | CD |  | CD |  |  |  |  |  |
| <u |  | *01* |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  |  |  | >• |
|  | 01 |  | 01 | •0 | .ty | -0 | tu | “0 |  |  | ro | c |  |
|  |  |  |  | > |  | ■L\_ |  | 1 |  | 01 |  |  |  |
|  |  | *>01* |  | >tu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ro |  | ■ro |  | ■ro |  | ■ro |  | •>• | •jj |  | D |
|  |  | £ |  |  |  | £ |  | c |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cd |  | K |  | CD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■01 |  |
| JU | \_<U | 01 | \_cu | tu | 01 | 01 | 01 | 01 >u | 3 | u | 01 | c tu | 01 |
| 01  E | >01 | tu E | >01 | 01 E | >01 | 01  E | ><u | 01  E | 01 | Jj | ro E | 3 | E |
| ■ro | ■ro | -ro | -ro |  | ■ro |  | ■ro | ■ro |  | CD | o |  | o |
|  | c |  | c |  | c |  | c |  |  | 41 |  |  |  |
| >5 | JU | c >01 | tu | c  ><U | 01 | c '01 | 01 | >5 | .01 TJ | •01 | lačn křes | c ro | ilačn křes |
| >0) ■o | 01  E | 01 | 01  E  ■ro | tu | 01 E | T3 | 01  E | 01  T3 |  | ■ro | insta le vý | E | insta le vý |
| é |  | É |  | É |  | e' | \*- | e' | OJ | e' | >01 T3 | E | >Q1 "O |
| E | '>■ | E | c | E | c | E | c | E |  | E |  | <D |  |
| ID t—t | >01 oi | s | >01  01 | ID ft | >01  01 | to <—i | >01  ž | co T—| | >01 | to vH | 01 £  >5 | ■<u | 01 r ■§ S |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ro |  |  |  |  |
| ^0 | ’O |  | TH | < > | •0 | ■n | 1 ' |  | c | TT | — 1 |  | 0) |
| 2 = | e' | 2 a | E | 2 3 | e' | 2 | e' | 2 » | É |  | E - c ro | dg | E |
| i  z '> | E  ID ft | NTÁŽ- výkres | f 16 mi | NTÁŽ- výkres | f 16 mi | NTÁŽ- výkres | f 16 mi | NTÁŽ • výkres | f 16 mi | NTÁŽ | i čiré 6 ušené | Z <U | i čiré 6 ušené |
| O <v | -0 | O ai | TI | O oi | T> | O oi | ■o | O oi | ts | O | o | O | J=? o |
| S =5 | 2 | S =6 | s | 2 =5 |  | 5 -O |  | 2 =5 | 5 | 2 | cz> O |  | ul -O |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ro |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | to | to | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0> | *U)* | U |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | c | C |
|  |  |  |  |  | •3- |  |  |  |  |  | ro | ro | ro |
|  |  |  | XU | xu | xu | >(U |  |  |  |  |  | ■k. |  |
|  |  |  | F | E | F | E |  |  |  |  | c | c | c |
| E o | ům č.3 | ům č.3 | na důl | na důl | na důi | na důi | E •3 | E •3 | E o | E \_o | ro vítr | O | ro vitr |
|  | ■0 | ■0 |  |  | m | CD | \*0 | ■0 |  |  |  |  |  |
| ro | ro | ro |  |  |  |  | ro | ro |  |  | TT |  | cm |
| C | c | c | >tu | >tu | >u | >^j | c | C |  |  |  |  |  |
| 01 | tu | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |  |  | y. >. | >■ |  |
| 3 | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | no | no | >IU y\* | >tu | XU \z |
| OJ | 01 | tu | 01 | ■u 01 | "S | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ■q S | "o £ | "o S |
|  |  | tu | tu | u | tu | tu | tu | tu |  | o. | Q. CL |  | O. CL |
|  |  |  |  |  |  |  | 1^. | 1^ | 00 | oo | CTI | CTi | CT> |
| m | m | m | m | m | tn |  | m | CO | cn | m | m |  |  |
|  | 04 | m | <3- | m | ID |  | co | CT> | o |  | Ol | co |  |
| o | O | o | o | o | o | CD | o | O |  | i |  |  |  |
| T—1 |  | ft |  |  | r-H | rH | rH | řH | x—I |  |  |  |  |
| m | m | in | tri | iri | m | m | tn | m | m | uS | m |  | tri |
| - | - | - | - | - |  | -■ | - | - | - | *-* | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 500,00 Kč | 800,00 Kč | 250,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč |
| 250,00 Kč | i co | 250,00 Kč | 500,00 Kč | 250,00 Kč | 500,00 Kč | 250,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CM |  |  |  |  | **CM** | **CM** |
| ID | 5® |  | m |  |  | tn |
| 300 | 300 | 8 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 069 | 1490 | 1490 | 590 | 8 m | o | o cm |
| MONÁŽ - sklo čiré 6 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | sklo čiré 6 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | MONÁŽ - sklo čiré 6 mm a plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu |
| Polička S2 pro vitríny a instalační prvky | Polička S3 pro vitríny a instalační prvky | Polička S3 pro vitríny a instalační prvky | plexi Pl pro instalaci grafických listů | plexi Pl pro instalaci grafických listů | plexi P2 pro instalaci grafických listů | plexi P2 pro instalaci grafických listů |
| cn cn | cn cn | cn cn | cn | cn cn | cn | cn m |
| m  ih | 5.116 | 5.117 | 5.118 | 5.119 | 5.120 | 5.121 |
| - | - | - |  | - |  | -■ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 300,00 Kč | 00'00S | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | ><j  8 o o | 500,00 Kč | 900,00 Kč |
| 650,00 Kč | 250,00 Kč | 500,00 Kč | 250,00 Kč | 650,00 Kč | 250,00 Kč | Sž O O O |
|  | 13 | J2 | *£* |  | □2 |  |
| CM |  |  |  |  |  | <M |
| m |  | m | m |  | m | m |
| o o m | 500 | O cn m | 350 | 650 | o to | 370 |
| o | o | 280 | 280 | o o 00 | o o co | 290 |
| plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu |
| plexi P3 pro instalaci grafických listů | plexi P3 pro instalaci grafických listů | plexi P4 pro instalaci grafických listů | plexi P4 pro instalaci grafických listů | plexi P5 pro instalaci grafických listů | plexi P5 pro instalaci grafických listů | plexi P6 pro instalaci grafických listů |
| cn m | CTI cn | Cn *cn* | CTI cn | ct> cn | cn cn | cn cn |
| 5.122 | 5.123 | 5.124 | 5.125 | 5.126 | 5.127 | 5.128 |
| - | - | - | - | - |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >o  o q o' o | 10 000,00 Kč | 00'000 5 | 7 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | sŽ  8  8 O co | 6 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | šž o o § o rd | 18 000,00 Kč |
| 250,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 00'000 £ | 4 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 500,00 Kč | 00'005 | 8  8 O o | O O o' o o  o <—1 | 18 000,00 Kč |
| J2 | J2 | J2 |  |  | J2 | IZ> |  |  |  | -2 |  |  |  |
|  |  | m | (N | Ol |  |  | vd | i | m |  |  |  | vd |
| in | o o tH | o o «—1 | 00 | oo | 3 ID | 3 ID | 00  3 | co  3 | o CM | o | 500 | 500 | O |
| O co | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 8  O | 1000 | 300 | 8 rn | 3100 | 3100 | 2900 |
| 290 | i | 8  O rd | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 I | 700 | o o | 2050 | o m o | 4000 |
| MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | KVH, Dtd 16 mm, kov, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | MONTÁŽ - KVH, Dtd 16 mm, kov, broušené, tmelené, nátěr dle RAL-dle výkresu | Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL-dle výkresu | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL-dle výkresu | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | Kiulatina d= 20 mm, ocelový plocháč 4 mm, včetně spojovacího materiálu, nátěr dle RAL | MONTÁŽ - Kiulatina d= 20 mm, ocelový plocháč 4 mm, včetně spojovacího materiálu, nátěr dle RAL | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu |
| plexi P6 pro instalaci grafických listů | Panel pro historii V | Panel pro historii V | podstavec č.l pro panel historie V | podstavec č.l pro panel historie V | podstavec č.2 pro panel historie V | podstavec č.2 pro panel historie V | podstavec č.3 pro panel historie V | podstavec č.3 pro panel historie V | Ocelová noha pro panel pro histrorii V | Ocelová noha pro panel pro histrorii V | Panel na grafické tisky 6,2 m2 | Panel na grafické tisky 6,2 m2 | Panel pro fotografie / plakáty 13 m2 |
| s | 40,41 | 40,41 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 | 41,42 | 41, 42 | 40, 41,  42 | 40,41, 42 | 5 | 5 | 44, 45 |
| iri | ID | ID | ID | ID | <D | LT> ib | ID  ID | ID | 00 ID | cn  ID |  |  | 00 |
| - | - |  | -• |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitrína není součástí dodávky. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 000,00 Kč |  | 100 000,00 Kč | 3 750,00 Kč | 5 250,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 108 000,00 Kč | 108 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 95 000,00 Kč |
| 15 000,00 Kč | dodá NM | 20 000,00 Kč | 25,00 Kč | 35,00 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 95 000,00 Kč |
|  | 2000 j 3200 700 5 ks | |  |  | E | E |  |  |  | J2 |  | J2 |  |  |  |
| T—1 | LH | o  LT> T-í | 150 |  |  | CD |  | CM |  |  |  | vl |
| O CD | 700 |  |  |  |  | O CD | o CD | O CD | o  CD |  |  | i CSI |
| 2900 |  | 3200 |  |  |  |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  | 3500 | |
| 4000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | o o co | o 00 |  |  | 2600 |
| MONTÁŽ - Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu - dopasování na vitrínu Letech | | | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu - dopasování na vitrínu  Lotech | Kabel CIKY 2,5/ 3x1,3 rozvedený od zásuvek | Instalace - Kabel CIKY 2,5/ 3x1,3 rozvedený od zásuvek | Zástrčka ke každému přívodu k vitríně | Instalace - Zástrčka ke každému přívodu k vitríně | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | Mdf mm, nátěr dle RAL, úhlopříčka obrazovky cca 24 palců - dle výkresu | MONTÁŽ - Mdf mm, nátěr dle RAL, úhlopříčka obrazovky cca 24 palců - dle výkresu | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu |
| Panel pro fotografie / plakáty 13 m2 | Panel s integrovanou vitrínou | | | Panel s integrovanou vitrínou | Kabeláž pro vitríny Lotech | Kabeláž pro vitríny Lotech | Koncovka pro elektro kabelář k vitrínám Lotech | Koncovka pro elektro kabelář k vitrínám Lotech | Panel plochý | Panel plochý | Panel plochý se ztracenými dvířky | Panel plochý se ztracenými dvířky | Pult pro dotykovou obrazovku | Pult pro dotykovou obrazovku | Projekční pavilon |
| 44, 45 | 46, 47,  48 | |  | 46,47, 48 |  |  |  |  | 46, 49 | 46, 49 | o | o m | cn |  | 52, 53,  54 |
| co | 9Í | | CTÍ | <N cri | rn  oř | ói | LO cn | o | ó | r—i | T—i | co r—( | 11B.1 | (N  T-t |
| - | *=* | | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 Kč |  | 52 500,00 Kč | 25 000,00 Kč | 85 000,00 Kč |  | 95 000,00 Kč | 34 500,00 Kč |  |  | 1  i |  |  | 2 800,00 Kč | | C c  o c  c  LT |  | 4 000,00 Kč | |  | r | i;  C c  8  O in |  |  | 3  □ n |
|  | 75 000,00 KČ |  | 1 250,00 Kč | 25 000,00 Kč | 85 000,00 Kč |  | 95 000,00 Kč | 1 500,00 Kč |  | 20 000,00 Kč | | 200,00 Kč | | 200,00 Kč | | c  c c  LT |  | s  c c  1 | i | 1600,00 Kč | | Xž o c  c o |  | > i  i | «í  3  3 3 |
|  |  |  | E | OJ v> |  |  |  | E |  | <U | | E | | CM E | | u |  |  | | E | | a |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <V) CM |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | m | |  |  |  |  |
|  | 2600 |  | s | O ID | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  | c L |  |  |  |  |  | un | |
|  | 3500 |  | 2800 | 2800 | 4450 |  | 4450 |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  | c LC |  |  |  |  |  | 300 | |
|  | 2600 |  | 15000 | 15000 | 11500 |  | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  | o a tn |  | s |  |  |  |  |  | o m | |
| ■c  1  1  :]  1  li  c  >r  c  • | tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | ra c  c  č c rn  'S  c  1 |  | MONTÁŽ - smrkové hranolky, plachtovina | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | > | moniaz - Dtd ib mm, vnitrní konstrukce, brousene, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | laťová konstrukce, molino, 2530 x 1980 x 48 mm - 4 ks, 2530 x 980 x 48 mm - Iks - dle výkresu |  | MONTÁŽ - latova kosntrukce, molino, 2530 x 1980 x 48 mm - | 4 ks, 2530 x 980 x 48 mm - lks - - dle výkresu | černý koberec typu Rambo 15 |  | jt  a  i  i X !  i  i C '<  S c | i  i;  X  1 i | Mdf 22 mm. nátěr dle RAL - dle vvkresu |  | i <  T  c  >< M  E r  T  ’< 2 C  5 |  | 1  j Ť  í  J  >1  •<  !  ■i  »!  ir  j | ) | MONTÁŽ - mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - | dle výkresu | mdf 5 mm, vložená tlačítka, v rozích šroubovaný k panelu | |
|  | Projekční pavilon |  | Konstrukce pokryta plachtovinou | Konstrukce pokrytá plachtovinou | Pavilon pro videoprojekce |  | Pavilon pro videoprojekce | | obklad stěn projekční místnosti |  | c  >c  i |  | i  ><-  < < | \* | 1  1  1  č  ‘i  i  i  i  < |  | lavička do oroiekční místnosti |  | lavička do projekční místnosti | | j  1  J  i |  | Pavilon - cedule |  | ■ | i 1 |
| rv iz  r | 54 |  | n | ín | 56, 57,  58, 59 |  | 5b, 5/, 58,59 | o ID |  | c <£ |  | <2 |  | ID | |  |  | rs <£ |  | cc |  |  |  | 3 | |
|  |  |  | M | cň vH | 3 |  | 5 | 14.2 |  | cr |  |  |  | i—l | | \*D 1“ |  |  |  | a |  | <T> r—1 |  |  |  |
|  | = |  | = | = | = |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  | = |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 750,00 Kč | 27 000.00 Kč |  | 15 000,00 Kč | 14 400,00 Kč | o o  §  o | 20 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 5 400,00 Kč | 2 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | o  o  8  O |
| 250,00 Kč | 27 000.00 Kč |  | 15 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100,00 Kč | 18,00 Kč | 2 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 200,00 Kč | 30000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  | aí iz» | oí | J2 | E |  |  | E | E |  | 0> | člověkoden | člověkoden |
|  | v |  |  |  |  | vH | (8 | o o m |  |  | 3 | o | 200 | T~< |  |  |
| in | 2300 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 m | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O m | 2300 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTÁŽ - otvory pro talčítka, montáž tlačítek, panelu ke stěně - v součinnosti s IT oddělením NM | Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | | Montáž - dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | výrobky dle specifikace | MONTÁŽ - dodání, instalace | přivedení 230 V ke 23 odběrovým místům, cca 200 bm kabelu, součinnost s IT při instalaci kabelů, tlačítek ovladačů | Nákup dle požadavků IT oddělení, součinnost při instalaci - kovová tlačítka 63 ks | Nákup dle požadavků IT oddělení, datový kabel - součinnost při instalaci - viz soupis | Nákup dle požadavků IT oddělení, pohybové čidlo - součinnost při instalaci - viz soupis | výchozí elektro revize, včetně výkresu skutečného provedení a revize spotřebičů | plotrová samolepicí grafika včetně řezání, separace a instalace na místě dle specifikace | samolepicí grafika včetně instalace na místě dle specifikace | Tisk na karton, kartičky dle specifikace | nákup a instalace dekoračních předmětů v cenové výši 30.000 Kč - nákup proveden architektem | instalace rekvizit, 2 pracovníci jeden den | neodborná pomoc při nasvícení výstavy, součinnost s architektem |
| ovládací panel | Budka stereotypů |  | Budka stereotypů | Držáky AV techniky | Držáky AV techniky | Elektropráce a instalace AV techniky - dle popisu | Instalační materiál AV technika | Instalační materiál AV technika | Instalační materiál AV technika | revize elektroinstalace | Grafika - plotr | Grafika - celoplošný tisk | Grafika - popisky | Rekvizity a dekorace ve výstavě | Rekvizity a dekorace ve výstavě | nasvícení výstavy |
| 00 ID | 64,65 |  | 64,65 | cti ID | cti ID | o | o | o | o | o | £ | T—1 | i—i | CM | **CM** |  |
| 14.11 | m rH |  | £ | X | T-<  X | CM |  | X | m X | ID  X | X | CO X | CTI  X | o  X | Ó  X |  |
|  | = |  | = | = |  | =' | É |  |  | = |  | = |  |  | = |  |

xl2 Doprava a přesun hmot 1 set 44 465,00 Kč 44 465,00 Kč

Uchazeč doplní náklady na položky

via Ostatní náklady neuvedené v *rnnnnnn^i* které jsou dle jeho názoru nezbytné k

X13 1 set 50 000,00 Kc 50 000,00 Kč

tabulce potrebne k realizaci dokončeni zakazky a nejsou součásti

