**P 3 VZ 240 060**

**Havarijní výměny protipožárních dveří sekce "C a D" depozitářů PM**

Jedná se zejména o:

* Demontáž stávajících dveří a zárubní
* Montáž nových dveří a zárubní dle seznamu a označení
* Dveře musí být již opatřeny vrchním nátěrem bílé a šedé barvy dle umístění
* Vložky zámků je nutné zachovat, nebo nechat postavit nové vložky na stávající klíč
* Zachovat stávající bezpečnostní prvky

Před demontáží je nutné bezprašně oddělit prostor od depozitárního prostoru a chodby u každých demontovaných dveří. Tento prostor musí být také zachován i při montáži nových dveří

* Odvoz a likvidace starých vymontovaných dveří a zárubní
* Předání potřebných dokumentů dle zákona a doporučení pracovníka OZO

Případné dotazy budou zodpovězeny při prohlídce místa plnění nebo po ní prostřednictvím NEN.