REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9**

Soupis: **Změna schodiště do 4 NP**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

**Kód**

**Popis**

**Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]**

Náklady z rozpočtů

177 851,55

215 200,38

**SO.02 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu ASŘ Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP**

**ASŘ4 Architektonické-stavební řešení 4. NP**

**177 851,55 235 268,17 -57 416,62**

**215 200,38 284 674,49 -69 474,11**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Strana 1 z 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |
| **Stavba:****Objekt:****Soupis:** | **Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP** - **přípočet** |  |  |  |
| **Místo:** |  |  |  |  | **Datum:** |  |
| **Zadavatel:****Uchazeč:** |  |  |  | **Projektant:****Zpracovatel:** |  |
|  | PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **235 268,17** |
|  | D | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **235 268,17** |
|  | D | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **174 962,27** |
|  | 85 | K | 430321001 | Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t | kus | 2,000 | 1 298,26 | 2 596,52 |
|  | 86 | M | 593737.R | podesta schodišťová nosná ŽB 2550x1100x250mm | kus | 1,000 | 37 649,06 | 37 649,06 |
|  | 87 | M | 593738.R | podesta schodišťová nosná ŽB 2550x959x250mm | kus | 1.000 | 32 823,13 | 32 823,13 |
|  | 92 | K | 435121011 | Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,51 | kus | 4,000 | 1 351,98 | 5 407,92 |
|  | 95 | M | 593723.R | 5 - rameno schodišťové ŽB | kus | 1,000 | 48 594,21 | 48 594,21 |
|  | 96 | M | 593724.R | 6 - rameno schodišťové ŽB | kus | 1,000 | 47 891,43 | 47 891,43 |
|  | D | **95** | **Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb** |  |  |  | **58 267,20** |
|  | 167 | K | 953611115 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou | kus | 4,000 | 4 022,70 | 16 090,80 |
|  | 168 | K | 953611141 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou | kus | 4,000 | 6 744,10 | 26 976,40 |
|  |  | **R** | 953699001 | Výrobní projektová dokumentace | kus | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |
|  | D | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **2 038,70** |
|  | 190 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 11,020 | 185,00 | 2 038,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9**

Objekt:

Soupis:

**SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - odpočet**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-57 416,62** |
|  | **D** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | -57 416,62 |
|  | **D** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-55 474,84** |
| **37** | **K** | **430321414** | **Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30** | **m3** | **-3,100** | **3 523,00** | **-10 921,30** |
|  | w |  | "schodiště" 3,875\*1,2\*0,18+3,93\*1,2\*0,18+1,513\*2,55\*0,18 |  | 2,380 |  |  |
|  | w |  | "schodiště Stupně" 0,1666\*0,3/2\*1,2\*24 |  | 0,720 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 3,100 |  |  |
| **38** | **K** | **430361821** | **Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505** | **t** | **-0,038** | **42 926,00** | **-1 631,19** |
|  | w |  | "OK4 - prům. 12mm" 0,0381 |  | 0,038 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,038 |  |  |
| **39** | **K** | **430362021** | **Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari** | **t** | **-0,083** | **40 154,00** | **-3 332,78** |
|  | w |  | "schodiště - OK2 - síť 8/100mm" 0,0829 |  | 0,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,083 |  |  |
| **40** | **K** | **431351121** | **Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m** | **m2** | **-13,224** | **577,00** | **-7 630,25** |
|  | w |  | "schodiště" 3,875\*1,2+3,93\*1,2+1,513\*2,55 |  | 13,224 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 13,224 |  |  |
| **41** | **K** | **431351122** | **Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m** | **m2** | **-13,224** | **93,00** | **-1 229,83** |
| **42** | **K** | **434351141** | **Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť** | **m2** | **-5,398** | **347,00** | **-1 873,11** |
|  | w |  | "schodiště" 0,1666\*1,2\*24+0,1666\*0,3\*12 |  | 5,398 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 5,398 |  |  |
| **43** | **K** | **434351142** | **Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť** | **m2** | **-5,398** | **66,00** | **-356,27** |
| **44** | **K** | **953946111** | **Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 11 z profilů hmotnosti do 13 kq/m** | **t** | **-0,586** | **23 835,00** | **-13 967,31** |
|  |  |  | "OK2 - poi.č. 1-14" |  |  |  |  |
|  | w |  | (158,8+1,9+45,6+25,6+58,1 +21,9+58,1 +22,1 +23+13,8+152,7+ 4,8)/1000 |  | 0,586 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,586 |  |  |
| 45 | M | 130108.R | OK2 - ocelová konstrukce schodiště - UPE180, L140/10 | t | -0,586 | 24 800,00 | -14 532,80 |
|  | p |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 20,20 kg/m |  |  |  |  |
|  | **D** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **-1 941,78** |
| **97** | **K** | **998011003** | **Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m** | **t** | **-10,009** | **194,00** | **-1 941,78** |