**Příloha č. 1** Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „**Nákup míchacího kotle do ŠJ“** čestně prohlašujeme, že společnost Finezza facility s.r.o. dodá míchací kotel zn. SOUPER 200L FS GAS, výrobce Dieta splňující níže definované technické parametry:

**Technická specifikace míchacího kotle**

|  |
| --- |
| užitný objem 195 – 205 l/celkový objem 210 – 230 l |
| příkon plynový minimální 38 kW, maximálně však 44 kW |
| míchací rychlost plynule regulovatelná v rozpětí 10 - 160 otáček za minutu |
| tlak v plášti max. 1.5 bar |
| minimálně 6 míchacích režimů |
| automatická změna směru míchání |
| automatické dopouštění pláště |
| automatické měření a napouštění vody pomocí ovládacího panelu |
| provedení nerez s led displayem zabudovaným v noze kotle |
| měření teploty s přesností na 1°C |
| nastavení teploty 0 - 125 °C |
| rozměry: šířka 1380 mm, hloubka 1180 mm, výška 1010 mm, tolerance +/- 15 mm |
| váha v rozmezí 330 - 350 kg |
| sklápěcí výška minimálně 400mm maximálně 425 mm |
| ergonomicky tvarované vnitřní stěny pro lepší vyprázdnění kotle |
| dodání kotle včetně cedícího síta a ruční sprchy |
| příslušenství: míchací demontovatelné rameno, míchací metly, mycí kartáče, šlehací metly (vše rozmontovatelné a možné vložit do koše na nádobí 500 x 500 mm |
| středový sloup pro uchycení míchacích nástrojů je vyšší než hladina jídla i při plném využití kapacity |
| plášť min. z nerez oceli AISI 304 |
| vnitřní část kotle min. z nerez oceli AISI 316 |
| bezpečnostní vypínač |
| nahřívání 200 l vody o teplotě 20°C na 90°C za min. 35 minut |
| kotel musí odpovídat elektrické bezpečnostní normě EN 60335-2-47: 2002 pro míchací kotle |
| kotel musí vyhovovat směrnici o strojních zařízeních MD2006/42/EG a být vyroben v továrně s certifikací ISO-9001 |
| instalace na nastavitelných nožičkách. |