Zhotovitel:

SPEDOS ADS a.s.

Hranická 771, Krásno nad Bečvou 75701 Valašské Meziříčí

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 1

nedílná součást smlouvy č. A017513380D0034

Objednatel: 33.základní škola Plzeň,T. Brzkové 31,příspěvková organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozice A** | | **1 ks** |
| **Typ:** | Elektrický pohon SP806 s posuvnými dveřními křídly | |
| **Průchozí šířka:** | 1000 mm | |
| **Průchozí výška:** | 2000 mm | |
| **Prosklení dveřních křídel:** | čiré bezpečnostní sklo Cx8,4 | |
| **Povrchová úprava:** | RAL9016 bílá | |
| **Typ pohonu:** | **Elektrický pohon SP806** | |
| **Typ konstrukce AD:** | **jednokřídlové automatické dveře posuvné v lineárním provedení** | |
| **Pohledová výška pohonu:** | 150mm | |
| **Délka krytu:** | 2200 mm | |
| **Příslušenství:** | 1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem | |
|  | 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod. | |
|  | 1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel | |
|  | 1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením | |
|  | 1 ks digitální programový přepínač; umístění - externě nebo na kryt pohonu; | |
|  | 1 ks tlačítko nouzového otevírání | |
|  | 2 ks kombinovaný radar IXIO-DT1 k ativaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce | |
| **Posuvná dveřní křídla:** | 1 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení | |
|  |  | |

**Celková cena včetně montáže a dopravy:**

**62 342.00 Kč bez DPH**