**DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 28. 3. 2024**

uzavřený podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Kupující:**

**Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013 ve znění Opatření MZČR čj. MZDR 49619/2016-1/OPŘ ze dne 6. 09. 2016 a Opatření MZDR 28063/2018-2/OPŘ ze dne 18. 9. 2018.

jejímž jménem jedná: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

Sídlo: Havlíčkova 1265/50, 767 40 Kroměříž

IČO: 00567914

DIČ: CZ00567914

(dále jen jako „**kupující**“)

a

**Prodávající:**

**INDUBIA s.r.o.**

Sídlo: Milady Horákové 42/127, 160 00 Praha

IČO: 28111290

DIČ/VAT ID: CZ28111290

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Köhler, jednatel

Zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166500

Bankovní spojení: 237630211/5500

(dále jen jako „**prodávající**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Na základě otevřeného řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Elektricky polohovatelná nemocniční lůžka**“, interní evidenční číslo **VZ0172373**, smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2024 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu elektricky polohovatelná nemocniční lůžka.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se na základě požadavku kupujícího dohodly na doplnění Přílohy č. 1 smlouvy, kdy sortiment uvedený v Příloze č. 1 se doplňuje o položku:

**Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko** splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Kupní cena celkem za předmět plnění: **28 940,-** Kč bez DPH

 4 341,- Kč DPH

 **33 281,-** Kč včetně DPH

1. Tento 1 ks elektricky polohovatelného nemocničního lůžka bude prodávajícím dodán do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži **do 21. 6. 2024**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky

V Kroměříži dne: V Kroměříži dne:

--------------------------------------------- ------------------------------------------------

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ing. Tomáš Köhler

ředitel jednatel

|  |
| --- |
| **Minimální technické požadavky** |
| **Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko pro dospělé pacienty (1 ks)** |
| Lůžko musí splňovat normu IEC 60601-2-52:2010 |
| Lůžko musí být pevné stabilní konstrukce s minimální nosností 230 kg |
| Lůžka musí mít čtyřsegmentovou ložnou plochu o požadované velikosti ložné plochy minimálně (d x š) **170**x 85 cm |
| Lůžko musí mít maximální vnější rozměr (d x š) **190** x 99,5 cm (bez prodloužení) |
| Lůžko musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování |
| Postranice po celé délce ložné plochy nebo min. ve ¾ ložné plochy lůžka s doplněním po celé délce ložné plochy (které musí být součástí dodávky), kovové, lakované, odnímatelné, sklopné podélně s bezpečným mechanismem zajištění zábran, s ovládáním pod úrovní ložné plochy (mimo dosah pacienta) a výškou nad nestlačenou matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52. Celková výška postranice musí být minimálně 38 cm. Ovládání protektoru (prodloužení postranice) je také nad úrovní ložné plochy |
| Lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná kolečka o minimální velikosti 15 cm (průměr), umožňující aretaci jednoho z nich v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem |
| Kolečka musí být uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka |
| Lůžko musí mít odnímatelná plastová čela (hlavové a nožní) s aretací a madly pro manipulaci |
| Lůžka (zdvihový mechanismus musí být uložen pod ložnou plochou) musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 40-75 cm |
| Lůžko musí mít elektrické polohování zádového dílu do min. 70° |
| Lůžko musí mít elektrické polohování stehenního dílu do min. 35° |
| Lůžko musí mít elektrické nebo mechanické polohování lýtkového dílu do min. 21° |
| Lůžko musí mít autoregresi zádového dílu v rozmezí min. 10 - 12 cm  |
| Lůžko musí mít autoregrese stehenního dílu v rozmezí min. 5 - 6 cm |
| Lůžko musí mít ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh.  |
| Lůžko musí mít mechanické odblokování zádového dílu pro CPR polohu |
| ~~Lůžko musí mít integrované prodloužení ložné plochy o min. 15 cm~~ |
| Lůžko musí mít 4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část |
| Lůžko musí mít min. 2 lišty na odlišných stranách lůžka a plastový háček (součástí dodávky ke každému lůžku musí být min. 6 ks háčků) |
| Lůžka musí mít ochranná nárazová horizontální kolečka v rozích lůžka |
| Barevné provedení kovové konstrukce lůžka - bílá |
| **Příslušenství každého univerzální elektrického lůžka** |
| Musí být hrazda s plastovou hrazdičkou pro pacienta |
| Musí být potenciálové propojení vč. kabelu |
| Musí být 1 kus pasivní antidekubitní matrace pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (II - III. stupně) o výšce minimálně 14 cm. Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min 5 cm. Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 38 kg/m³ tloušťky min. 9 cm. Včetně nepropustného, voděodolného potahu prodyšného vodním párám, pratelný na min. 95 °C. Potah musí být snadno snímatelný. Rozměr dle lůžka. |
| **Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž** |
| Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma |
| Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek |
| Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje |
| **Obecné požadavky** |
| Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší |
| Životnost přístroje minimálně 8 let |