SMLOUVA O DÍLO

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

se sídlem: Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

IČO: 00027006

DIČ: CZ00027006

zapsaná v: rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy ČR

zastoupena: RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem instituce

(dále jen **„objednatel")**

a

BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.

se sídlem: Železárenská 315, 272 01 Kladno

IČO: 247 25 447

DIČ: CZ24725447

zapsaná v: obchodním rejstříku sp.zn. C 169095 vedená u soudu Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Miroslavem Lukáškem, jednatelem, a Ing. Martinem Simonem, jednatelem

(dále jen **„zhotovitel")**

Preambule

Tato smlouva je uzavřena k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem:

Výměna plastových oken a dveří v Genové bance

(dále jen „veřejná zakázka"),

I.

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

**Dílo**

1. Dílem dle této smlouvy je:

* demontáž původních oken a dveří
* dodání a instalace nových oken a dveří (11 nových oken a 1 dveře viz příloha č. 1)
* drobné související stavební práce po výměně oken a dveří (začištění)
* demontáž a instalace původních rolet.

1. Přesná specifikace předmětu smlouvy včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky výslovně uvedené v následujících dokumentech, a jiné práce a dodávky potřebné k uvedení stávajících prostor a zařízení do stavu (funkce, vzhled, vybavení), který je vymezen následujícími dokumenty:
3. Tato smlouva;
4. Technická specifikace (příloha č. 1 této smlouvy)
5. Nabídka zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy)
6. Součástí díla je také doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytných ke zrealizování funkčního díla a jeho uvedení do provozu a bezproblémovému užívání.
7. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě požadované dokumenty uvedenými v čl. II této smlouvy, jinak v kvalitě obvyklé. V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel mínil zavázat ve větším rozsahu nebo vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat, má přednost nejvyšší kvalita.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, a že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla, skutečným stavem, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

III.

**Cena díla**

1. Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši:

cena bez DPH: 157 935,00 Kč

**sazba DPH 21% 33 166,35 Kč**

**cena včetně DPH: 191 101,35 Kč**

1. Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Je-li součástí nabídky zhotovitele rozpočet, pak zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu, a zároveň prohlašuje, že rozpočet neobsahuje žádnou výhradu.
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel nemá právo na zaplacení přiměřené části odměny ani v případě, že by dílo bylo předáváno po částech nebo bylo prováděno s nepřiměřenými náklady.
3. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká teprve po úplném provedení a předání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.
4. Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 30 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.

IV.

**Termín plnění a předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do30. července 2024. Instalaci je oprávněn zahájit nejdříve 4. července.
2. Zhotovitel je povinen převzít místo realizace díla nejpozději do 12.00 hod. prvního dne realizace. Zahájení realizace zhotovitelem se **předpokládá 4. července 2024.**
3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně dokončení díla a jeho připravenost k předání nejméně 3 dny přede dnem předání. Strany se dohodnou na termínu převzetí díla, jinak bude dílo předáno 5. den ode dne doručení oznámení o dokončení díla.
4. Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli:

doklady o shodě (certifikace materiálů), potvrzení o likvidaci odpadu.

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla jestliže provádění díla brání počasí. Přerušením díla z uvedeného důvodu přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedeného důvodu nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů vyvolaných přerušením. Při přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotoveného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
2. Objednatel má právo v případě nevyklizení staveniště a/nebo výskytu vad odmítnout převzetí díla, a to i pro ojedinělé drobné vady. Dílo je předáno teprve podpisem předávacího protokolu oběma stranami. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě nepředání dokladů dle čl. 4.4 této smlouvy.

V.

**Další práva a povinnosti**

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen vést řádně záznam o stavbě.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a jeho okolí pořádek a čistotu.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví o objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s plněním této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, vzniklých na životě, zdraví nebo na movitém nebo nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, v souvislosti s realizováním díla, a to v minimální výši 1.000 000,- Kč na každou pojistnou událost, se spoluúčastí nejvýše 10 % a absolutním limitem spoluúčasti 20.000,- Kč. Pojištění zhotovitele musí být účinné po celou dobu realizace díla.

VI.

**Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo, jeho součásti a veškeré jeho dílčí dodávky takto:

* 60 měsíců na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
* 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
* 10 let na profily VEKA Spectral
* 24 měsíců ostatní,

ode dne převzetí díla objednatelem.

1. Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů, od jejich telefonického, písemného nebo elektronického uplatnění objednatelem, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

VII.

**Sankce a odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy je možno odstoupit pouze z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a vedle těchto důvodů také v případě:
3. vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo vstupu zhotovitele do likvidace;
4. porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani ve lhůtě 14 dnů od písemného upozornění na porušení;
5. že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy;
6. že zhotovitel užil pro provedení byť části díla subdodavatele v rozporu s touto smlouvou, nebo zadávací dokumentací.
7. V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 5.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000.- Kč za každé jednotlivé porušení.
10. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit vzniklou škodu.

VIII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele.
3. Strany sjednávají zákaz postoupení smlouvy.
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností na své straně.
5. Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran.
6. Strany vylučují, aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo odvětvových.
7. Zhotovitel potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na práva a povinnosti z této smlouvy se neužijí ustanovení §1793 a 1796 občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené jejich hospodářské situaci.
8. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběma smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv nebo záznamy ve stavebním deníku.
9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele

V Praze dne 30. 05. 2024 v

Za objednatele:


SOHEMIA

UJPLAST

GROUP s.r.o.

**Železárenská 315 CZ - 272 01 KLADNO tel.: +420 605 283 581 IČ: 24725447**

**DIČ: CZ24725447**



1078 444

1520 1580

**1 Kus Série: VEKA SL82**

Rám: 2 \* 7-kom.SL82 AD 83mm +AI práh

Křídlo: 3 \* pevné zaskl., vchodové 125mm

DOVNITŘ **Barva rámu: bílá** Barva křídla: **bílá**

Kování: 3 \* bez kování, VD AUTOMAT LEVÉ

Par. Kování

Barva pantů na VD: bílá

Spoj: Spojka 20/82mm dilatační

Výplň: 4 \* IT4-14-4-14-4IT Ug=0,6 (trojsklo) tl.

40mm

Rozšíření: **název rozšíření / poloha**

Rozšíření 30/82 s výztuží vlevo

Rozšíření 100/82 s 1 výztuží nahoře

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 30/82 s výztuží vpravo

Rozměry: 1580 mm x 3200 mm

Váha skla: 23.124, 42.276, 7.577, 18.572 ***Vnitřní náhled***

1 kus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SL82/3sklo - 40mm | | | |
| **Pole**  1 | **Strana ovl.**  vlevo | **Šířka**  901 mm | **Výška**  781 mm |
| 2 | vlevo | 717 mm | 1825 mm |
| 3 | vpravo | 269 mm | 781 mm |
| 4 | vpravo | 269 mm | 1971 mm |

44 041 Kč

Provedení: Žaluzie Praktik 2 x 0,21: celostínící -

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Řetízek j lišta bílá - RAL 9010

44 041 Kč

9,600 m

1 šoup

2 299 Kč

Fasádní prof. 114031+114030 L=

Barva bílá

HOPPE K/K New York 54mm bílá

181OH/3331/3410 bílá TT2

TT2 = s viditelnými šrouby

2 299 Kč

**Mezisoučet:**

46 340 Kč

Pozice

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1 3 5 | 7 |
| 2 4 6 | 8 |

1297.5 1307 5 1307 5 1297 5 5210 5270

Množství —1 Kus

**Série: VEKA SL82**

Rám: 4 \* 7-komorový SL82 MD 73mm 101290

Křídlo: 6 \* pevné zaskl., 2 \* 84mm 103341

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: 6 \* bez kování, 2 \* sklopné klika nahoře

Par. Kováni

Barva krytek: Bílá - RAL9003 Stupeň bezpečnosti: Standard

Barva krytek: Bílá - RAL9003 Stupeň bezpečnosti: Standard

Spoj: 3 x Spojka 20/82mm dilatační

Výplň: 8 \* IT4-14-4-14-4IT Ug=0.6 (trojsklo) tl.

40mm

Rozšíření: **název rozšíření / poloha** Rozšíření 30/82 s výztuží vlevo

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 100/82 s 1 výztuží nahoře Rozšíření 30/82 s výztuží vpravo

Passiv podkladní lišta Bopal dole 5270 mm x 3230 mm

6 \*49.730,2 \* 42.773

Rozměry: Váha skla

***Vnitřní náhled***

67 855 Kč

67 855 Kč

1 kus Provedení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pole** | **Strana ovl.** | **Šířka** | **Výška** |
| 1 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 2 | vlevo | 1040 mm | 1283 mm |
| 3 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 4 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 5 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 6 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 7 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 8 | vlevo | 1040 mm | 1283 mm |

Žaluzie Praktik 2 x 0,21: celostínící - SL82/3sklo - 40mm

Barva č. 1

Řetízek I lišta bílá - RAL 9010

Barva lam. Ovl./lišta:

6 849 Kč

6 849 Kč

16,150 mFasádní prof. 114031+114030 L= Barva bílá

2 kus Klička New York Secustik bílá 0810/US10/45°

**Mezisoučet:**

121 044 Kč

1. 49,420 m Demontáž

1,2

85 Kč 4 201 Kč

1. 49,420 m Montáž - 3sklo

1,2

255 Kč 12 602 Kč

1. 26,560 mZednické začištění - Špaleta malá

1,2

390 Kč 10 358 Kč

1. 49.420 m Likvidace

1, 2

35 Kč 1 730 Kč

1. 1 Kus demontáž + montáž rolet
2. 000 Kč 8 000 Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suma položek |  | 157 935 Kč |
| Sumy skupinu zboží: SKP ( výrobky ) | **121 044 Kč** |  |
| Sumy skupinu zboží: SKM ( montáže ) | **36 891 Kč** |  |
| Částka bez DPH |  | **157 935 Kč** |
| DPH 12% | 12,00 % | 18 952 Kč |
| Částka celkem |  | **176 887 Kč** |

**DŮLEŽITÉ INFORMACE:**

* Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data zpracování
* Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantu
* Alternativní položky nejsou započteny v konečné ceně
* **ZDARMA** zaměření otvorů a uzavření smlouvy
* **ZDARMA** doprava do 50km při objednané montáži
* **ZDÁRMA** poradenství a tato cenová nabídka

**DODACÍ LHŮTA:** 3 - 8 týdnů dle typu výrobku a celkové povahy zakázky. Dodací lhůta běží od okamžiku podepsání závazné objednávky a zaplacení sjednané zálohy, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

**ZÁRUKA:**

* 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
* 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
* 24 měsíců na montáž, seřízení naší společností a příslušenství (parapety, žaluzie, sítě, rolety)

-10 let na profily VEKA Spectral

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.

**Nabízíme i pozáruční servis!**

**INFORMACE K MONTÁŽI:** Naši montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

**Montáží** se rozumí usazení rámu do otvoru, vyrovnání a ukotvení do ostění, zapěnění montážní spáry, osazení křídel a seřízení. **Demontáží** pak vysazení křídel, vyřezání rámů a očištění vzniklého montážního otvoru. V rámci **zednického začištění** bude u rovného ostění začištěna montážní spára, u špalet bude začištěna vnitřní špaleta dle druhu špalety (vyplentování maltou, přizdění atd.). **Likvidací** se pak rozumí odvezení vymontovaných oken a suti při demontáži oken a hrubý úklid v místě montáže.Pokud zákazník požaduje úpravu otvoru (ubourání nebo přizdění), bude toto uvedeno v technické specifikaci a odsouhlaseno objednavatelem.

Při montáži oken a dveří nutno umožnit bezpečný přístup do domu či bytu, uvolnit před oknem prostor pro manipulaci cca

1. metru, umožnit přístup k zásuvce el. energie 230V. V případě zakázky se zednickým začištěním nutno zajistit také přístup k vodě. V případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutno demontáž zajistit, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě. Při výměně oken doporučujeme odstranit nebo bezpečně zakrýt nábytek a podlahu (karton, starý koberec).

Jedná-li se o novostavbu, je nutné, aby byl na stavbě váhorys. V případě, že zákazník nepožaduje pod dveře podkladní profil (purenit), je nutné, aby byl otvor podezděn. U okenních otvorů je nutné, aby byl parapet podbetonován, nejsou-li použity parapetní tvarovky porotherm. Dále Vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry (dle ČSN 746077), tj. instalace **parotěsné a paropropustné pásky.** Jejich cena není součástí celkové částky, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě požadavku provedení ošetření připojovací spáry musí zákazník připravit ostění jednotlivých otvorů tak, aby byla při aplikaci pásek na okna zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií (nepřípustné větší nerovnosti).

Předběžná cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž nadrozměrných prvků a prvků s hmotností nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření na stavbě obchodním zástupcem. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy, pokud šiji nezajistí sám objednatel.

**ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA:** Součástí objednávky je specifikace zakázky (cenová nabídka). Zákazník stvrzuje barvy oken a dveří, členění a otevírání oken, požadované příslušenství (parapety, žaluzie, sítě), druh zasklení (dvojsklo, trojsklo). **ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:** Bližší informace ke GDPR najdete na [www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz).

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

**S přáteským pozdravem**

**za společnost BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**

**Cenové odděleni**

[www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz)

BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o

Železárenská 315, 272 01 Kladno

Lib JCř——dLl ®

BOHEMIA

ÍUUJPLAST

IČ: 247 25 447

DIČ: CZ 247 25 447

T

GROUP s.r.o.

E-mail: [info@bohemiaplast.cz](mailto:info@bohemiaplast.cz) WEB: [www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz)

Nabídka: N24-0362

Obchodní zástupce:

E-Mail:

Mobil:

Adresa zákazníka:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Drnovská 507/73

161 00 Praha 6

Vážený zákazníku, děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Jsme **českým výrobcem** kvalitních **plastových, plastohliníkových a hliníkových oken a dveří** s výrobním závodem v Kladně. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových plastových profilů německé firmy **VEKA AG,** osazených celoobvodovým kováním **SIGENIA-AUBI** a izolačními dvojskly nebo trojskly, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem. Profil **VEKA** je vyráběn s tloušťkou vnějších stěn **3mm,** čímž se řadí do **třídy "A".**

| Jsme nositelem certifikátu |

**n**Více informací na

[**www.zaruceneceskaokna.cz**](http://www.zaruceneceskaokna.cz)

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

**Hliníková okna, dveře a fasády** z profilu **HUECK** nabízíme v **běžném i protipožárním provedení.** Okna **i** dveře jsou použitelné jak pro **vnitřní prosklené konstrukce,** tak i pro **obvodové pláště.**

Z12/37

1 Kus

1 3 o

5

1076 444

1520 1580

Série: VEKA SL82

Rám: 2 \* 7-kom.SL82 AD 83mm +AI práh

Křídlo: 3 \* pevné zaskl.. vchodové 125mm

DOVNITŘ Barva rámu: **bílá** Barva křídla:**bílá**

Kování: 3 \* bez kování, VD AUTOMAT LEVÉ

Par. Kování

Barva pantů na VD: bílá

1 kus

Spoj: Spojka 20/82mm dilatační

Výplň: 4 \* IT4-14-4-14-4IT Ug=0,6 (trojsklo) tl.

40mm

Rozšíření: **název rozšíření / poloha**

Rozšíření 30/82 s výztuží vlevo

Rozšíření 100/82 s 1 výztuží nahoře Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 30/82 s výztuží vpravo

Rozměry: 1580 mm x 3200 mm

Váha skla: 23.124, 42.276, 7.577, 18.572 ***Vnitřní náhled***

44 041 Kč

Provedení: Žaluzie Praktik 2 x 0,21: celostínící - SL82/3sklo - 40mm

44 041 Kč

9,600 m

1 šoup

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pole** | **Strana ovl.** | **Šířka** | **Výška** |
| 1 | vlevo | 901 mm | 781 mm |
| 2 | vlevo | 717 mm | 1825 mm |
| 3 | vpravo | 269 mm | 781 mm |
| 4 | vpravo | 269 mm | 1971 mm |

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Řetízek [ lišta bílá - RAL 9010

2 299 Kč

Fasádní prof. 114031 + 114030 L=

Barva bílá

HOPPE K/K New York 54mm bílá

181OH/3331/3410 bílá TT2

TT2 = s viditelnými šrouby

2 299 Kč

Mezisoučet:

46 340 Kč

Pozice

Množství  
1 Kus

1297.5 1307.5 1307.5 1297,5 5210 5270

Série: VEKA SL82

Rám: 4 \* 7-komorový SL82 MD 73mm 101290

Křídlo: 6 \* pevné zaskl., 2 \* 84mm 103341

Barva rámu: **bílá**

Barva křídla: **bílá**

Kování: 6 \* bez kování, 2 \* sklopné klika nahoře

Par. Kování

Barva krytek: Bílá - RAL9003 Stupeň bezpečnosti: Standard

1 kus

Barva krytek: Bílá - RAL9003 Stupeň bezpečnosti: Standard

Spoj: 3 x Spojka 20/82mm dilatační

Výplň: 8 \* IT4-14-4-14-4IT Ug=0,6 (trojsklo) tl.

40mm

Rozšíření: **název rozšíření / poloha** Rozšíření 30/82 s výztuží vlevo

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 45/82 s výztuží nahoře

Rozšíření 100/82 s 1 výztuží nahoře

Rozšíření 30/82 s výztuží vpravo

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 5270 mm x 3230 mm

Váha skla: 6 \*49.730,2 \*42.773

***Vnitřní náhled***

67 855 Kč

Provedení: Žaluzie Praktik 2 x 0,21: celostínící - SL82/3sklo - 40mm

67 855 Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pole**  1 | **Strana ovl.**  vlevo | **Šířka**  1143 mm | **Výška**  1386 mm |
| 2 | vlevo | 1040 mm | 1283 mm |
| 3 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 4 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 5 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 6 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 7 | vlevo | 1143 mm | 1386 mm |
| 8 | vlevo | 1040 mm | 1283 mm |

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Řetízek | lišta bílá - RAL 9010

6 849 Kč

6 849 Kč

16,150 mFasádní prof. 114031 + 114030 L= Barva bílá

2 kus Klička New York Secustik bílá 0810/US10/45°

Mezisoučet: 121 044 Kč

Suma položek

49,420 mDemontáž 1, 2

49,420 m Montáž - 3sklo  
1, 2

26,560 m Zednické začištění - Špaleta malá 1. 2

49,420 m Likvidace 1,2

1 Kus demontáž + montáž rolet

85 Kč 4 201 Kč

255 Kč 12 602 Kč

390 Kč 10 358 Kč

35 Kč 1 730 Kč

8 000 Kč 8 000 Kč

157 935 Kč

Sumy skupinu zboží: SKP ( výrobky '

121 044 Kč

Sumy skupinu zboží: SKM ( montáže ’

36 891 Kč

Částka bez DPH DPH 21% Částka celkem

21,00 %

**157 935 Kč** 33 166 Kč

191101 Kč

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

* Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data zpracování
* Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů
* Alternativní položky nejsou započteny v konečné ceně
* **ZDARMA** zaměření otvorů a uzavření smlouvy
* **ZDARMA** doprava do 50km při objednané montáži
* **ZDARMA** poradenství a tato cenová nabídka

**DODACÍ LHŮTA:** 3 - 8 týdnů dle typu výrobku a celkové povahy zakázky. Dodací lhůta běží od okamžiku podepsání závazné objednávky a zaplacení sjednané zálohy, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

ZÁRUKA:

* 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
* 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
* 24 měsíců na montáž, seřízení naší společností a příslušenství (parapety, žaluzie, sítě, rolety)
* 10 let na profily VEKA Spectral

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.

**Nabízíme i pozáruční servis!**

**INFORMACE K MONTÁŽI:** Naši montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

**Montáží** se rozumí usazení rámu do otvoru, vyrovnání a ukotvení do ostění, zapěnění montážní spáry, osazení křídel a seřízení. **Demontáží** pak vysazení křídel, vyřezání rámů a očištění vzniklého montážního otvoru. V rámci **zednického začištění** bude u rovného ostění začištěna montážní spára, u špalet bude začištěna vnitřní špaleta dle druhu špalety (vyplentování maltou, přizdění atd.). **Likvidací** se pak rozumí odvezení vymontovaných oken a suti při demontáži oken a hrubý úklid v místě montáže.Pokud zákazník požaduje úpravu otvoru (ubourání nebo přizdění), bude toto uvedeno v technické specifikaci a odsouhlaseno objednavatelem.

Při montáži oken a dveří nutno umožnit bezpečný přístup do domu či bytu, uvolnit před oknem prostor pro manipulaci cca

1. metru, umožnit přístup k zásuvce el. energie 230V. V případě zakázky se zednickým začištěním nutno zajistit také přístup k vodě. V případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutno demontáž zajistit, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě. Při výměně oken doporučujeme odstranit nebo bezpečně zakrýt nábytek a podlahu (karton, starý koberec).

Jedná-li se o novostavbu, je nutné, aby byl na stavbě váhorys. V případě, že zákazník nepožaduje pod dveře podkladní profil (purenit), je nutné, aby byl otvor podezděn. U okenních otvorů je nutné, aby byl parapet podbetonován, nejsou-li použity parapetní tvarovky porotherm. Dále Vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry (dle ČSN 746077), tj. instalace **parotěsné a paropropustné pásky.** Jejich cena není součástí celkové částky, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě požadavku provedení ošetření připojovací spáry musí zákazník připravit ostění jednotlivých otvorů tak, aby byla při aplikaci pásek na okna zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií (nepřípustné větší nerovnosti).

Předběžná cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž nadrozměrných prvků a prvků s hmotností nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření na stavbě obchodním zástupcem. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy, pokud šiji nezajistí sám objednatel.

**ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA:** Součástí objednávky je specifikace zakázky (cenová nabídka). Zákazník stvrzuje barvy oken a dveří, členění a otevírání oken, požadované příslušenství (parapety, žaluzie, sítě), druh zasklení (dvojsklo, trojsklo). **ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:** Bližší informace ke GDPR najdete na [www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz).

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáteským pozdravem

**za společnost BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**

Cenové oddělení

[www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz)