KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Mladecko

Oprava terasy - výměna dlažby a odvodnění

JKSO

EČO

Místo

IČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

05.09.2016

Měrné a účelové jednotky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Rozpočtové náklady v CZK** |
| **A Základní rozp. náklady** | **B Doplňkové náklady** | **c** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |
| 1 | **HSV** | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 19 582,93 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | **PSV** | Dodávky | 40 996,76 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 58 418,42 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 |  | Dodávky | 0,00 |  |  | 17 | Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | 1 500,00 |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | 118 998,11 | 12 | **DN (ř. 8-11)** | 0,00 | 19 | **VRN (ř. 13-18)** | 1 500,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |
| **Projektant**Datum a podpis | Razítko | **D** | **Celkové náklady** |
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 120 498,10 |
| 24 | 15 % | 120 498,10 DPH | 18 074,70 |
| **Objednatel**Datum a podpis | Razítko | 25 | 21 | % | 0,00 DPH | 0,00 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **138 572,80** |
| **E** | **Přípočty a odpočty** |
| **Zhotovitel**p^tum a podpis S~. **ý**. | «RODíUr.0. — **fí)**Palackého 378/42, Ostrava^Přívoz, /o? 00 IČO: 25821491, DIČ: CZ25821491 prov.: Vrchní 4, Opava 5, 74/ 05 Razítko | 27 | Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + - | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mladecko

Objekt: Oprava terasy - výměna dlažby a odvodnění

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2016

HSV Práce a dodávky HSV 19 239,23

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 3 337,08

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 6 870,00

96 Bourání konstrukcí 6 972,30

1. Přesun sutě 1 759,97
2. Přesun hmot 299,88

PSV Práce a dodávky PSV 99 758,88

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 494,47

764 Konstrukce klempířské 8 571,55

771 Podlahy z dlaždic 61 689,44

781 Dokončovací práce - obklady 3 867,85

783 Dokončovací práce - nátěry 2 135,57

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

**Celkem 120 498,11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu základním nátěrem na bázi syntetické pryskyřice MAP El PRIMERG | m2 | 40,448 | 36,10 | 1 460,17 | 15,0 |
| 32 | K | 771 | 771591117 | Podlahy spárování dilatačních a koutových spár tmelem na bázi PU MAPEI PU 45 "spoj dlažba - soklík | m | 19,220 | 50,50 | 970,61 | 15,0 |
|  |  |  |  | 6,25+5,22+0,25\*2 |  | 11,970 |  |  |  |
|  |  |  |  | "dilatce v ploše |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45+2,90\*2 |  | 7,250 |  |  |  |
| 33 | K | 771 | 771990110 | Vyrovnání podkladu vyrovnávací cementovou maltou s obsahem vyztužujících vláken MAPEI PLANITOP FAST 330 v tl. do 4 mm | m2 | 40,448 | 239,00 | 9 667,07 | 15,0 |
| 34 | K | 771 | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 584,900 | 5,47 | 3 199,40 | 15,0 |
|  | **D** |  | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **3 867,85** |  |
| 35 | K | 781 | 781674115 | Montáž obkladů parapetů šířky do 400 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 7,000 | 196,00 | 1 372,00 | 15,0 |
| 36 | M | MAT | 597614086 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 4,200 | 355,00 | 1 491,00 | 15,0 |
|  |  |  |  | 7,00\*0,40\*1,5 |  | 4,200 |  |  |  |
| 37 | M | MAT | 585821710 | lepidlo cementové flexibilní na keramické obklady MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedé bal. 25kg | kg | 15,000 | 28,10 | 421,50 | 15,0 |
| 38 | M | MAT | 585825750 | hmota spárovací dvousložková epoxidová MAPEI KERAPOXY (RG) | kg | 2,000 | 239,00 | 478,00 | 15,0 |
| 39 | K | 781 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 37,625 | 2,80 | 105,35 | 15,0 |
|  | **D** |  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **2 135,57** |  |
| 40 | K | 783 | 783201820 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí | m2 | 6,337 | 55,00 | 348,54 | 15,0 |
| 41 | K | 783 | 783221122 | Nátěry syntetické KDK 1x základní, 2x email | m2 | 6,337 | 282,00 | 1 787,03 | 15,0 |
|  |  |  |  | "pohledová část ocelové nosné konstrukce (r.š. 210+80 = 290 mm) (7,90+1,20+6,45+3,40+2,90)\*(0,21 +0,08) |  | 6,337 |  |  |  |
|  | **D** |  | **VRN** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **1 500,00** |  |
| 42 | K | 000 | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 15,0 |

**Celkem 120 498,11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 011 | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,360 | 833,00 | 299,88 | 15,0 |
|  | **D** |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **99 758,88** |  |
|  | **D** |  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  | **23 494,47** |  |
| 14 | K | 711 | 711493110 | Izolace proti vodě dvousložkovou pružnou cementovou hydroizolační stěrkou MAPEI MAPELASTIC | m2 | 40,448 | 493,00 | 19 940,86 | 15,0 |
| 15 | M | MAT | 585812555 | polyesterový pogumovaný pás MAPEBAND š. 120 mm | m | 40,832 | 70,00 | 2 858,24 | 15,0 |
|  |  |  |  | (6,25+5,22+0,25\*2)\*1,1 |  | 13,167 |  |  |  |
|  |  |  |  | (7,90+1,20+6,45+3,40+2,90)\*1,1 |  | 24,035 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,50+0,15)\*2\*1,1 |  | 3,630 |  |  |  |
| 16 | K | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 227,991 | 3,05 | 695,37 | 15,0 |
|  | **D** |  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **8 571,55** |  |
| 17 | K | 764 | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti | m | 21,850 | 19,60 | 428,26 | 15,0 |
|  |  |  |  | 7,90+1,20+6,45 |  | 15,550 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,40+2,90 |  | 6,300 |  |  |  |
| 18 | K | 764 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 7,000 | 49,10 | 343,70 | 15,0 |
| 19 | K | 764 | 764202130 | Montáž balkónového profilu | m | 21,850 | 184,00 | 4 020,40 | 15,0 |
|  |  |  |  | 7,90+1,20+6,45+3,40+2,90 |  | 21,850 |  |  |  |
| 20 | M | MAT | SPC76401 | balkónový profil hliníkový dl. 2,00 m | kus | 11,000 | 284,00 | 3 124,00 | 15,0 |
| 21 | M | MAT | SPC76402 | balkónový profil rohový | kus | 2,000 | 266,00 | 532,00 | 15,0 |
| 22 | K | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 81,047 | 1,52 | 123,19 | 15,0 |
|  | **D** |  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **61 689,44** |  |
| 23 | K | 771 | 771274232 | Montáž obkladů podstupme z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 1,350 | 115,00 | 155,25 | 15,0 |
| 24 | K | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 11,970 | 82,60 | 988,72 | 15,0 |
|  |  |  |  | 6,25+5,22+0,25\*2 |  | 11,970 |  |  |  |
| 25 | M | MAT | 597613125 | sokl keramický TAURUS 29,8 x 8 cm | kus | 44,000 | 43,00 | 1 892,00 | 15,0 |
| 26 | K | 781 | 771494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 11,970 | 95,50 | 1 143,14 | 15,0 |
|  |  |  |  | "ukončení soklu" 11,97 |  | 11,970 |  |  |  |
| 27 | K | 771 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 40,448 | 297,00 | 12 013,06 | 15,0 |
|  |  |  |  | 1,35\*1,20 |  | 1,620 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45\*9,10 |  | 13,195 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,55\*2,90+3,35\*0,25 |  | 25,633 |  |  |  |
| 28 | M | MAT | 597614085 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskluzná | m2 | 44,493 | 355,00 | 15 795,02 | 15,0 |
| 29 | M | MAT | 585821710 | lepidlo cementové flexibilní na keramické obklady MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedé bal. 25kg | kg | 300,000 | 28,10 | 8 430,00 | 15,0 |
| 30 | M | MAT | 585825750 | hmota spárovací dvousložková epoxidová MAPEI KERAPOXY (RG) | kg | 25,000 | 239,00 | 5 975,00 | 15,0 |

ROZPOČET

Stavba: Mladecko

Objekt: Oprava terasy - výměna dlažby a odvodněni

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č.**1** | TV2 | KCN3 | Kód položky 4 | Popis i —. — — — —5 | MJ■■-=.] : 6 | Množstvícelkem7 | Cenajednotková**i**  | Cena celkem 9 | SazbaDPH**10** |
|  | **D** |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **19 239,23** |  |
|  | **D** |  | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni** |  |  |  | **3 337,08** |  |
| 1 | K | 014 | 622135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy "vyrovnání podkladu pod keramický sokl | m2 | 1,197 | 316,00 | 378,25 | 15,0 |
|  |  |  |  | 11,97\*0,10 |  | 1,197 |  |  |  |
| 2 | K | 014 | 629995001 | Začištění omítek kolem soklu | m | 11,970 | 119,00 | 1 424,43 | 15,0 |
| 3 | K | 011 | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 2,800 | 548,00 | 1 534,40 | 15,0 |
|  |  |  |  | "vyrovnání pod parapet z keramických dlaždic |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,00\*0,40 |  | 2,800 |  |  |  |
|  | **D** |  | **93** | **Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb** |  |  |  | **6 870,00** |  |
| 4 | K | PK | 93R01 | Dodávka a montáž nerezového odvodňovacího žlabu dl. 1300 mm vč. napojení na stávající svod DN 100 mm | kus | 1,000 | 6 870,00 | 6 870,00 | 15,0 |
|  | **D** |  | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **6 972,30** |  |
| 5 | K | 013 | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 40,448 | 114,00 | 4 611,07 | 15,0 |
| 6 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 40,448 | 50,80 | 2 054,76 | 15,0 |
|  |  |  |  | 1,35\*1,20 |  | 1,620 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45\*9,10 |  | 13,195 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,55\*2,90+3,35\*0,25 |  | 25,633 |  |  |  |
| 7 | K | 013 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 11,970 | 22,40 | 268,13 | 15,0 |
|  |  |  |  | 6,25+5,22+0,25\*2 |  | 11,970 |  |  |  |
| 8 | K | 013 | 978057361 | Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic | m | 1,350 | 28,40 | 38,34 | 15,0 |
|  | **D** |  | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **1 759,97** |  |
| 9 | K | 013 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,582 | 467,00 | 738,79 | 15,0 |
| 10 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,582 | 224,00 | 354,37 | 15,0 |
| 11 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 22,148 | 9,75 | 215,94 | 15,0 |
| 12 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,582 | 285,00 | 450,87 | 15,0 |
|  | **D** |  | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **299,88** |  |