DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000511

Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-004083

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: D2 Výtluky AB, lokální oprava AB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva”):



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha



|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | státní podnik |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| zastoupeno: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA - ředitelka Správy dálnic |

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA - ředitelka Správy dálnic e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí ssÚD 7 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „ŘSD”) a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa1581/2, 140 OO Praha lč: 45274924 DIČ: CZ45274924 zápis v obchodním rejstříku: B 1561 právní forma: akciová společnost kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104,



619 OO Brno bankovní spojení: Komerční banka, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Morava jih kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Morava jih e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Dodavatel”)

(dále společně jen „Smluvní strany”)

l. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 01.12.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Předmětem zakázky je oprava výtluků na trase dálnice D2 v km 18,37 — 60,35 P+La lokální opravy na mostech D2-020..1 a D2-020..2; v areálu SSÚD 7 Podivín a lokální opravy na odpočívce Starovičky — pravá strana.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 — Položkový rozpočet Plnění

 Položkový rozpočet Plnění a) most D2-020..1

 Položkový rozpočet Plnění b) most D2-020..2

 Položkový rozpočet Plnění c) Starovičky, trasa D2, SSÚD 7

1. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. I této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
2. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

Most D2-020..1; most D2-020..2; trasa dálnice D2 vkm 18,37 60,35; odpočívka Starovičky; areál střediska SSÚD 7 Podivín

1. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
2. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
3. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 — Položkový rozpočet Plnění
5. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že

a) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v S 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech [[1]](#footnote-1) v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Přílohy dílčí smlouvy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet Plnění

* + Položkový rozpočet Plnění a) most D2-020..1
	+ Položkový rozpočet Plnění b) most D2-020..2

  Položkový rozpočet Plnění c) Starovičky, trasa D2, SSÚD 7

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ

STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. Digitálně podepsal Ing.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Datum:

vvvvvvvvvvvvv 2024.06.05

1 1 9 +0200'

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem | 362 716,90 |

Číslo

Dílčí smlouvy: 29ZA-004083

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položkový rozpočet plnění a) -MOST D2-020..1 |  |  |  |
| poř. Číslo | Kód položkyOTSKP |  | Měrná jedn. | počet MJ | Kč bez DPH/ MJ | Kč bez DPH celkem |
|  | SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) most D2-020..1 |  |  |  |  |
| 10 | 11372E | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ |  | ccccc | ccccccccc | cccccccccc |
| frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v ti. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) |
| 11 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM jedná se o řez obrusné vrstvě | M | ccccccc | cccccccc | ccccccccc |
| 12 | 919112 | v ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM | M | ccccccc | cccccccc | ccccccccccc |
| jedná se o řez v ložné vrstvě |
| 18 | 5774JG | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 16+, 16S MODIFIK | M3 | cccccc | cccccccc | ccccccccccc |
| pokládka v rozsahu 40 - 60 mm, SMA 16 S PMB 45/80-65Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd..Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 |
| 19 | 576411 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 |  | ccccc | cccccc | ccccccccc |
| zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA |
| 21 | 5774Dl | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK | M3 | ccc | cccccc | ccccccc |
| pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2), napojení na stáv. vrstvy atd.PO vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 |
| 22 | 113763 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | ccccc | ccccc | ccccc |
| 23 | 931323 | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | ccccc | ccccc | ccccc |
| proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2 |
| 24 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 |  | ccccc | ccccc | ccccc |
| PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130 |
|  | VODOROVNE DOPRAVN ZNA ENI |  |  |  |  |
| 27 | 915111a | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | ccccc | ccccc | ccccccc |
| V2a 1000\*1/3 jedná se pouze o obnovu VDZ barvou na opraveném AHV |
|  | SO 180 DIO |  |  |  |  |
| 40 | 2720.17 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADE TŘÍPRUHU) montáž. demontáž kontrola DIO | KPL | 4,00 | ccccccccccc | cccccccccccc |
| zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.dílZahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD |
| 41 | 2720.18  | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU - roná•em |  |  |  |  |
| •edná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl |

|  |  |
| --- | --- |
| vvvvvvvvvvvvv | vvvvvvvvvvvvvvv |

Číslo Dílčí smlouvy: 29ZA-004083

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položkový rozpočet plnění b) MOST D2-020..2 |  |  |  |  |
| Poř. Číslo | Kód položkyOTSKP |  | Měrná jedn. | počet MJ | Kč bez DPH IMJ | Kč bez DPH celkem |
|  | SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) most D2-020..2 |  |  |  |  |
| 10 | 11372E | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ | M3 | 14,00 | vvvvvvvv | vvvvvv |
| frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva vtl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) |
| 11 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO SO MM | M | 200,00 | vvvvv | vvvvv |
| jedná se o řez v obrusné vrstvě |
| 18 | 5774JG | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 16+, 16S MODIFIK |  | 14,00 | vvvvv | vvvvvvvv |
| pokládka v rozsahu 40 - 60 mm, SMA 16 S PMB 45/80-65Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd..Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 |
| 19 | 576411 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 |  | 340,00 | vvvvvv | vvvvvvvv |
| zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA |
| 21 | 5774Dl | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK |  | 1,00 | vvvvvvvv | vvvvvvvvvvvv |
| pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2), napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 TKP 7 |
| 22 | 113763 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 200,00 | vvvv | vvvvvvv |
| 23 | 931323 | TEsNENí PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | 200,00 | vvvvv | vvvv |
| proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2 |
| 24 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 340,00 | vvvvvv | vvvvvvvvv |
| PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130 |
|  | VODOROVN DOPRAVN ZNA EN |  |  |  |  |
| 27 | 915111a | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 6,00 | vvvvvvv | vvvvvvvvvvv |
| V2a jedná se pouze o obnovu VDZ barvou na opraveném AHV |
|  | SO 180 DIO |  |  |  |  |
| 40 | 2720.17 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) montáž demontáž kontrola DIO | KPL | 4,00 | vvvvvvv | vvvvvvvvv |
| zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, l.dĺlZahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD |
| 41 | 2720.18 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADE TŘÍPRUHU - roná•em | den | 4,00 | vvv | vvvvvvvvvv |
| jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.dĺl |

POZOR!!!! NA MOSTE JE POD OBRUSNOU VRSTVOU (4 CM) LITÝ ASFALT.

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem | 810 554,76 |

číslo Dílčí smlouvy: 29ZA-004083

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet plnění c) OPRAVA VÝTLUKŮ NA TRASE DÁLNICE D2, LOKÁLNÍ OPRAVY NA ODPOČÍVCE STAROVIČKY P A V AREÁLUSSÚD |  |  |  |
| Poř. Číslo | Kód položkyOTSKP |  | Měrná jedn. | počet MJ | Kč bez DPH 1 | Kč bez DPH celkem |
| SO 101 Oprava výtluků (ruční pokládka) - trasa dálnice D2 4 57790Ma VÝSPRAVA VÝTLUKŮ srv1Ésí MA  |  |  |  |
|  |  | MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) zaříznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou asfaltovou směsí - MA I II PMB 25/55-60 tl. 30-40 mm, variantně s parametry PMB 10/40-65 asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2)Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 |  | 3,50 | bbbbbbbb | bbbbbbb |
| SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - Odpočívka Starovičky P, areál SSÚD 10 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH  |  |  |  |
| 11 | 919111 | PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO MM |  | 13,50 | bbbbbbbbb | bbbbbbbbbb |
| 12 | 919112 | VOZOVEK 50 jedná se o řez v obrusné vrstvěŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO  | M | 80,00 | bbbbbbbb | bbbbbb |
|  |  | VOZOVEK 100 MM jedná se o řez v ložné vrstvě | M | 80,00 | bbbbbbbb | bbbbbbbbbbbbb |
| 1718 | 5774JE57741G | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,1łs MODIFIK |  | 6,00 | bbbbbbbbbb | bbbbbbbbb |
| pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd..Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX  |
| 19 | 576411 | SMA 16+, 16S MODIFIK POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2  | M2 | 130,00 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 0,00bbbbbbbbbb |
| 2021 | S774DG5774Dl | na SMAVRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIKVRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ASF  | M3 |  | bbbbbbbb | 0,00 |
|  |  | Z BETONU ACL 22+,22S MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2), napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP.Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 |  | 11,50 | bbbbbb | bbbbbbbbbb |
| 2223 | 113763931323 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCETĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ  | M | 120,00 | bbbbbbbbb | bbbbbbbbbb |
| 24 | 572214 | MODIFIK DO 300MM2 proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK  | M | 120,00 | bbbbbbbbbbbb | bbbbbbbbb |
|  |  | EMULZE DO 0,5KG/M2PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130 |  | 240,00 | bbbbbbbb | bbbbbbbbbbbbbb |
| SO 180 DIO |  |  |  |
| 40 | 2720.17 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHOJÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) montáž demontáž kontrola DIO | KPL | 18,00 | bbbbbbbbbb | bbbbbbbbbb |
| zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, 01<241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.dĺlZahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD |
| 41 | 2720.18 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU - roná•em | den | 10,00 | bbbbbbbbbbb | bbbbbbbbbbbb |
| jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.dĺl |

1. Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 0 omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsalccccccccccccccccccccccccccccccc

Datum: 05.06.2024  +02:OO [↑](#footnote-ref-1)