|  |
| --- |
| **MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení** |
| **Strukturovaná kabeláž - SK** |
| **Č. pol.** | **Technický popis** | **MJ** | **Počet MJ** | **Jednotková cena Dodávka** | **Jednotková cena Montáž** | **Cena celkem Dodávka + Montáž** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Strukturovaná kabeláž** |   |   |   |   |   |
| 1 | Stojanový rozvaděč,42U,š.600mm,hl.600mm | ks |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 2 | Ventilační jednotka 4x ventilátor , do víka | ks |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 3 | Police s perforací 1U 450mm, integrované podpěry | ks |  3 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 4 | Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m | ks |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 5 | 19" modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | ks |  9 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 6 | MULTIPACK 24 ks - rychlozařezávací keystone CAT6A-NA Component Level a 4PPoE certifikace | ks |  9 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 7 | Keystone modul RJ45 stíněný, Třída Ea, do zásuvek, Mosaic | ks |  188 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 8 | Konektor MPTL univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný | ks |  28 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 9 | Instalační kabel CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | ks |  10 700 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 10 | Kabel DIGI-SAT 3000 75Ohmů, 1,0/4,6, 95dB, třída A, LS0H | ks |  1 120 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 11 | Zásuvka TV-RD-SAT, Mosaic, 2 moduly | ks |  20 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 12 | Rámeček Mosaic pro 2 moduly | ks |  4 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 13 | Rámeček Mosaic pro 4 moduly | ks |  22 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 14 | Rámeček Mosaic pro 6 modulů | ks |  9 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 15 | Univerzální montážní deska, Mosaic | ks |  75 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 16 | Záslepka Mosaic, 1M, bílá | ks |  20 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 17 | Krabice univerzální KPR 68/D\_KA | ks |  75 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 18 | Kontrolní měření stávajících optických kabelů včetně měřícího protokolu po přepojení | kpl |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 19 | Měření metalických kabelů včetně měřícího protokolu | ks |  216 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
|   | **Instalační materiál a práce** |   |   |  |  |  |
| 20 | Žlab drátěný 300x100, komplet vč. upevňovacího mat. | m |  16 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 21 | Žlab drátěný 200x100, komplet vč. upevňovacího mat.  | m |  48 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 22 | Žlab drátěný 150x100, komplet vč. upevňovacího mat. | m |  46 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 23 | Trubka ohebná, d=25mm | m |  1 040 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 24 | Průraz do plochy 0,0225 m2, cihelné zdivo, tloušťka do 150mm | ks |  15 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 25 | Průraz do plochy 0,0225 m2, cihelné zdivo, tloušťka do 450mm | ks |  10 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 26 | Průraz do plochy 0,0225 m2, cihelné zdivo, tloušťka do 600mm | ks |  17 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 27 | Vysekání kapes pro elektroinstalační krabice ve zdivu cihelném, velikosti 10x10x8cm | ks |  75 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 28 | Sekání drážky 3x3 cm, cihelné zdivo | m |  320 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 29 | Sekání drážky 3x5 cm, cihelné zdivo | m |  40 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 30 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy  | m2 |  22 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 31 | Přesun stávajících páteřních rozvodů do nového dat. rozvaděče | HZS |  12 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 32 | Demontáž a následná montáž podhledů | m2 |  215 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 33 | Demontáže stávajících rozvodů SK | HZS |  60 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 34 | Nespecifikované instalační a stavební práce | kpl |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 35 | Podružný instalační materiál | kpl |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
|   | **Switche a Wifi** |   |   |   |   |   |
| 36 | Switch full Poe+ 48 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s PoE+, 4 x 1/10G SFP slot, 2 x RJ-45 (konzole + management), 1 x mini USB typ B (konzole), 2 x USB 2.0, Switching capacity: min 176 Gbps, Forwarding rate: min 261.9 Mpps, Stacking bandwidth: min 80 Gbps, ¨ Network Essentials, záruka 36 měsíců NBD | ks |  2 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 37 | vnitřní AP:Tri radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 ), internal antennas, 2x 10/100/1000 RJ45 port, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port.- + 3 roky support NBD + možnost napojení na stávající controller | ks |  5 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 38 | venkovní AP Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Tri-band 2.4/5/6GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios) [Note: 6GHz band not available in all regulatory domains], internal antennas, 2x 100/1000/2500 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, Console Port (RJ45). 3 roky support NBD + možnost napojení na stávající controller | ks |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
|   | **Strukturovaná kabeláž celkem** |   |   |   |   | **XXXXXXX** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Ostatní** |   |   |   |   |   |
| 39 | Doprava | kpl |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 40 | Účast na kontrolních dnech | kpl |  2 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
| 41 | Dokumentace skutečného provedení | kpl |  1 | **XXXXX**  | XXXXXX  |  **XXXXXX**  |
|   | **Ostatní celkem** |   |   |   |   | **XXXXXXXX** |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   | **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **XXXXXXXX** |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |