|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Jilemnice-hlavní pavilon-2.NP-krytina podlahy a výmalba** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: | | Metyšova 464, 514 01 Jilemnice |  |  | Datum: | 05.04.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 24247677 |
|  |  | MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 | | | | DIČ: | CZ24247677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **XXXXXXXXX** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | XXXXXXX |  |  | 21,00% | XXXXXX |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **XXXXXXXXX** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Jilemnice-hlavní pavilon-2.NP-krytina podlahy a výmalba** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Metyšova 464, 514 01 Jilemnice |  |  | Datum: | 05.04.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  |  | **XXXXXXXX** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | XXXXXX |
|  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | XXXXXXX |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | XXXXXX |
|  | 776 - Podlahy povlakové | | |  |  |  | XXXXXXX |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | XXXXXXX |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | XXXXXXX |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | |  |  |  | XXXXXX |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | XXXXXX |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | XXXXXX |
|  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | XXXXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Jilemnice-hlavní pavilon-2.NP-krytina podlahy a výmalba** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Metyšova 464, 514 01 Jilemnice |  |  | Datum: | 05.04.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | XXXXXX |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | XXXXXXX |
| 1 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,290 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211) |  |  |  |  |
| 2 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 11,450 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,29\*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,450 |  |  |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,290 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501) |  |  |  |  |
| 4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 22,900 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,29\*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22,900 |  |  |
| 5 | K | 997013605 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí - oškrábané malby- kód odpadu 17 01 07 | t | 0,329 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí - oškrábané malby- kód odpadu 17 01 07 |  |  |  |  |
| 6 | K | 997013633 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) PVC, podlahová krytina kód odpadu 20 03 07 | t | 1,961 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) PVC, podlahová krytina kód odpadu 20 03 07 |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | XXXXXX |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | XXXXXXX |
| 7 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 773,196 | XXXXX | XXXXXXXX |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podlaha" 716,25 |  | 716,250 |  |  |
|  | VV |  | "sokl" 569,462\*0,1 |  | 56,946 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 773,196 |  |  |
| 8 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 773,196 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776121321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podlaha" 716,25 |  | 716,250 |  |  |
|  | VV |  | "sokl" 569,462\*0,1 |  | 56,946 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 773,196 |  |  |
| 9 | K | 776141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 716,250 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776141121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podlaha" 716,25 |  | 716,250 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 716,250 |  |  |
| 10 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 716,250 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776201811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811) |  |  |  |  |
| 11 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 716,250 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776221111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" 55,28 |  | 55,280 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" 24,64 |  | 24,640 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" 24,64 |  | 24,640 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" 22,77 |  | 22,770 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" 26,13 |  | 26,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" 22,77 |  | 22,770 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" 49,79 |  | 49,790 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" 14,11 |  | 14,110 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" 14,30 |  | 14,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" 17,40 |  | 17,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" 21,25 |  | 21,250 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" 68,49 |  | 68,490 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" 7,27 |  | 7,270 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" 61,36 |  | 61,360 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" 17,55 |  | 17,550 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" 4,18 |  | 4,180 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" 14,21 |  | 14,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" 14,00 |  | 14,000 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" 21,53 |  | 21,530 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" 16,98 |  | 16,980 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" 27,84 |  | 27,840 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" 15,95 |  | 15,950 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 716,250 |  |  |
| *12* | *M* | *28411141.1* | *Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích* | *m2* | *787,875* | *XXXX* | *XXXXX* |
|  | PP |  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí , laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Chemická odolnost a odolnost vůči dezinfekcím / Eosin, Betadina, Jodisol/. Celková tloušťka 2mm, hmotnost 2700 – 2850 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R9, TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 716,25\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 787,875 |  |  |
| 13 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 569,462 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776410811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811) |  |  |  |  |
| 14 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 569,462 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776411212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411212) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" (13,2+11,84)\*2-1,0-1,2\*5-1,8-0,9-2,48 |  | 37,900 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" (5,55+5,175+0,15)\*2-1,2-0,9 |  | 19,650 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" (5,55+5,175+0,15)\*2-1,2-0,9 |  | 19,650 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" (3,45+6,6+0,15)\*2-1,2-0,9 |  | 18,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" (8,7+3,9+0,15)\*2-1,2-0,9 |  | 23,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" (3,45+6,6+0,15\*2)\*2-1,2-1,0 |  | 18,500 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" (26,94+2,48+0,45\*4+0,15+0,1\*3)\*2-1,0\*4-1,2\*4-2,48\*2-2,3-4,59 |  | 42,690 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" (5,0+2,84+0,1)\*2-1,95 |  | 13,930 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" (4,59+3,13\*2) |  | 10,850 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" (5,9+2,89+0,14\*2)\*2-1,2 |  | 16,940 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" (5,47+3,45+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 16,020 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" (5,47+3,45+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 16,020 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" (5,47+5,7+0,14\*2)\*2-1,2-0,9 |  | 20,800 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" (5,47+5,7+0,14\*2)\*2-1,2-0,9 |  | 20,800 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" (5,47+3,45+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 16,020 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" (5,47+4,1+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 17,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" (14,355+9,1+2,126+0,1+0,15+0,45\*2)\*2-0,9\*4-1,2\*4-2,48\*2-1,3-2,3-4,56 |  | 31,942 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" (3,1+2,225+0,14)\*2-0,9 |  | 10,030 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" (24,74+2,48+0,45\*6)\*2-1,3-1,0\*4-0,9-1,2\*8-2,3 |  | 41,740 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" (5,95+2,89+0,14\*2+0,1)\*2-1,95 |  | 16,490 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" (2,89+1,395+0,14)\*2-1,0 |  | 7,850 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" (4,56+2,99\*2+0,14\*2) |  | 10,820 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" (5,0+2,82+0,14)\*2-1,2 |  | 14,720 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" (4,12+5,47+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 17,360 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" (3,45+5,47+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 16,020 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" (5,73+5,47+0,14\*2)\*2-1,2-0,9 |  | 20,860 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" (5,7+5,47+0,14\*2)\*2-1,2-0,9 |  | 20,800 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" (3,45+5,47+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 16,020 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" (3,45+5,47+0,14)\*2-1,2-0,9 |  | 16,020 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 569,462 |  |  |
| *15* | *M* | *28411141.1* | *Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích* | *m2* | *65,488* | *XXXXX* | *XXXXX* |
|  | PP |  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí , laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Chemická odolnost a odolnost vůči dezinfekcím / Eosin, Betadina, Jodisol/. Celková tloušťka 2mm, hmotnost 2700 – 2850 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R9, TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 569,462\*0,115 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65,488 |  |  |
| 16 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 773,196 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776991121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podlaha" 716,25 |  | 716,250 |  |  |
|  | VV |  | "sokl" 569,462\*0,1 |  | 56,946 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 773,196 |  |  |
| 17 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 5,840 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998776101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101) |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | XXXXX |
| 18 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 796,646 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783801403*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr stěn" 756,598 |  | 756,598 |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr ostění" 40,048 |  | 40,048 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 796,646 |  |  |
| 19 | K | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 796,646 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783806811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806811) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr stěn" 756,598 |  | 756,598 |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr ostění" 40,048 |  | 40,048 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 796,646 |  |  |
| 20 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 796,646 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783823131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823131) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr stěn" 756,598 |  | 756,598 |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr ostění" 40,048 |  | 40,048 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 796,646 |  |  |
| 21 | K | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 796,646 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783827421*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827421) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr stěn" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" (13,2+11,84)\*2\*1,8-2,1\*1,0-(1,2\*5+1,0\*2+2,48+1,8+0,9)\*1,8 |  | 64,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" (5,55+5,175)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-1,5\*1,0\*2 |  | 31,830 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" (5,55+5,175)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-1,5\*1,0\*2 |  | 31,830 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" (3,45+6,6)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-2,1\*1,0 |  | 30,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" (8,7+3,9)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-2,4\*1,0 |  | 39,180 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" (3,45+6,6)\*2\*1,8-(1,0+1,2)\*1,8-2,1\*1,0 |  | 30,120 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" (26,94+2,48)\*2\*1,8-(1,2\*4+2,48\*2+1,15+1,0\*4)\*1,8 |  | 79,074 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" (5,47+3,45)\*2\*1,8-1,1\*1,6-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 24,625 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" (5,47+3,45)\*2\*1,8-1,1\*1,6-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 24,625 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" (5,47+5,7)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-2,025\*0,95\*2 |  | 32,585 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" (5,47+5,7)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-2,025\*0,95\*2 |  | 32,585 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" (5,47+3,45)\*2\*1,8-1,1\*1,6-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 24,625 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" (4,1+5,47)\*2\*1,8-(0,6+1,55)\*1,6-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 25,285 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" (14,395+9,1+2,126)\*2\*1,8-(1,2\*2+2,48\*2+4,45+0,9\*4+1,2+1,3+1,4)\*1,8 |  | 57,478 |  |  |
|  | VV |  | -1,6\*1,8-1,24\*1,25 |  | -4,430 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" (24,74+2,48)\*2\*1,8-(1,3+1,0\*4+1,2\*8+0,9)\*1,8 |  | 69,552 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" (4,12+5,47)\*2\*1,8-(0,45+1,525)\*1,6-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 25,637 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" (3,45+5,47)\*2\*1,8-(1,05\*1,6)-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 24,705 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" (5,73+5,47)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95\*2 |  | 32,645 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" (5,7+5,47)\*2\*1,8-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95\*2 |  | 32,537 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" (3,45+5,47)\*2\*1,8-(1,1\*1,6)-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 24,625 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" (3,45+5,47)\*2\*1,8-(0,65+1,55)\*1,6-(0,9+1,2)\*1,8-2,05\*0,95 |  | 22,865 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 756,598 |  |  |
|  | VV |  | "omyvatelný nátěr ostění" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" (1,0\*2)\*0,19 |  | 0,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" (1,0\*2)\*2\*0,17+(1,8\*2)\*0,15 |  | 1,220 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" (1,0\*2)\*2\*0,17+(1,8\*2)\*0,15 |  | 1,220 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" (1,0\*2)\*0,17+(1,8\*2)\*0,15 |  | 0,880 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" (1,0\*2)\*0,17+(1,8\*2)\*0,15 |  | 0,880 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" (1,0\*2)\*0,17+(1,8\*2)\*2\*0,15 |  | 1,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" (1,8\*2)\*4\*0,45+(1,8\*2)\*5\*0,1 |  | 8,280 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" (0,85\*2)\*2\*0,14+(0,95\*2)\*2\*0,24 |  | 1,388 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" (0,85\*2)\*2\*0,14+(0,95\*2)\*2\*0,24 |  | 1,388 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" (1,8\*2)\*2\*0,45+(1,8\*2)\*0,15+(0,9\*2+1,8\*2)\*0,3 |  | 5,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" (1,8\*2)\*6\*0,45 |  | 9,720 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" (0,85\*2)\*0,14 |  | 0,238 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" (0,85\*2)\*2\*0,14+(0,95\*2)\*2\*0,24 |  | 1,388 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" (0,85\*2)\*2\*0,14+(0,95\*2)\*2\*0,24 |  | 1,388 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" (0,85\*2)\*0,14+(0,95\*2)\*0,24 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 40,048 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 796,646 |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | XXXXXX |
| 22 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1 485,862 | XXXXX | XXXXXXX |
|  | PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK voděodolné" 86,45 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK" 464,76 |  | 464,760 |  |  |
|  | VV |  | "stěny mimo omyvatelných nátěrů" 880,482 |  | 880,482 |  |  |
|  | VV |  | "ostění mimo omyvatelných nátěrů" 54,17 |  | 54,170 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 485,862 |  |  |
| 23 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 934,652 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784121001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stěny mimo omyvatelných nátěrů" 880,482 |  | 880,482 |  |  |
|  | VV |  | "ostění mimo omyvatelných nátěrů" 54,17 |  | 54,170 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 934,652 |  |  |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 819,990 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.03 Sklad" 6,59 |  | 6,590 |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" 55,28 |  | 55,280 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" 24,64 |  | 24,640 |  |  |
|  | VV |  | "2.06 Koupelna" 3,13 |  | 3,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" 24,64 |  | 24,640 |  |  |
|  | VV |  | "2.08 Koupelna" 3,13 |  | 3,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" 22,77 |  | 22,770 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" 26,13 |  | 26,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.12a Koupelna" 3,32 |  | 3,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.12b Koupelna" 3,32 |  | 3,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" 22,77 |  | 22,770 |  |  |
|  | VV |  | "2.14 Koupelna" 4,48 |  | 4,480 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" 49,79 |  | 49,790 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" 14,11 |  | 14,110 |  |  |
|  | VV |  | "2.17 Koupelna" 7,96 |  | 7,960 |  |  |
|  | VV |  | "2.18 Čistící místnost" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.19 Čajová kuchyňka" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" 14,30 |  | 14,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.21 WC pacienti" 4,89 |  | 4,890 |  |  |
|  | VV |  | "2.22 Odpad" 4,01 |  | 4,010 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" 17,40 |  | 17,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.26 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.28 Koupelna" 3,41 |  | 3,410 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.30 Koupelna" 3,41 |  | 3,410 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" 21,25 |  | 21,250 |  |  |
|  | VV |  | "2.33 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" 68,49 |  | 68,490 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" 7,27 |  | 7,270 |  |  |
|  | VV |  | "2.47a Předsíň WC" 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | "2.47b WC" 1,63 |  | 1,630 |  |  |
|  | VV |  | "2.48a Předsíň WC" 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | "2.48b WC" 1,80 |  | 1,800 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" 61,36 |  | 61,360 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" 17,55 |  | 17,550 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" 4,18 |  | 4,180 |  |  |
|  | VV |  | "2.52 WC pacienti" 4,30 |  | 4,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" 14,21 |  | 14,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.54 Čajová kuchyňka" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.55 Čistící místnost" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.56 Koupelna" 7,96 |  | 7,960 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" 14,00 |  | 14,000 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" 21,53 |  | 21,530 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" 16,98 |  | 16,980 |  |  |
|  | VV |  | "2.60 Koupelna" 2,38 |  | 2,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" 27,84 |  | 27,840 |  |  |
|  | VV |  | "2.62 Koupelna" 3,21 |  | 3,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.64 Koupelna" 3,21 |  | 3,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" 15,95 |  | 15,950 |  |  |
|  | VV |  | "2.67 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 819,990 |  |  |
| *25* | *M* | *58124844* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *860,990* | *XXXXX* | *XXXXXX* |
|  | PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 819,99\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 860,990 |  |  |
| 26 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 471,963 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.03 Sklad" 1,0\*2,1 |  | 2,100 |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" 2,1\*2,05+1,3\*2,1\*5+2,48\*2,05\*2+1,0\*2,1+1,8\*2,05 |  | 33,913 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" 1,5\*2,05\*2+1,3\*2,1+0,9\*2,05 |  | 10,725 |  |  |
|  | VV |  | "2.06 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" 1,5\*2,05\*2+1,3\*2,1+0,9\*2,05 |  | 10,725 |  |  |
|  | VV |  | "2.08 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" 2,1\*2,05+1,3\*2,1+0,9\*2,05 |  | 8,880 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" 2,4\*2,05+1,3\*2,1+0,9\*2,05 |  | 9,495 |  |  |
|  | VV |  | "2.12a Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.12b Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" 2,1\*2,05+1,3\*2,1+1,1\*2,1 |  | 9,345 |  |  |
|  | VV |  | "2.14 Koupelna" 1,1\*2,1 |  | 2,310 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" 2,48\*2,05\*2+1,3\*2,25\*4+1,0\*2,05\*4+1,15\*2,05 |  | 32,426 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" 1,15\*2,05+2,05\*2,1 |  | 6,663 |  |  |
|  | VV |  | "2.17 Koupelna" 1,05\*1,7+1,0\*2,05 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | "2.18 Čistící místnost" 1,05\*1,7+1,0\*2,05 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | "2.19 Čajová kuchyňka" 1,05\*1,7+1,0\*2,05+1,1\*1,1 |  | 5,045 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" 1,95\*2,1\*2+1,1\*1,1 |  | 9,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.21 WC pacienti" 1,05\*1,7+1,0\*2,05 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | "2.22 Odpad" 1,05\*1,7+0,9\*2,05 |  | 3,630 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" 1,05\*1,7+1,45\*2,1+1,3\*2,1 |  | 7,560 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" 1,3\*2,25+0,9\*2,05+2,05\*2,1 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" 1,3\*2,25+0,9\*2,05+2,05\*2,1 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.26 Koupelna" 0,9\*2,05\*2 |  | 3,690 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" 1,3\*2,25+0,9\*2,05+2,05\*2,1\*2 |  | 13,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.28 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" 1,3\*2,25+0,9\*2,05+2,05\*2,1\*2 |  | 13,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.30 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" 1,3\*2,25+2,05\*2,1 |  | 7,230 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" 1,3\*2,25+2,05\*2,1+0,9\*2,05 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.33 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" 1,3\*2,25\*5+2,48\*2,05\*3+0,9\*2,05+4,45\*2,05+1,3\*2,05+0,9\*2,05\*3 |  | 49,045 |  |  |
|  | VV |  | 1,4\*2,2+1,24\*1,25+1,0\*1,1 |  | 5,730 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" 2,64\*2,05+0,9\*2,05 |  | 7,257 |  |  |
|  | VV |  | "2.47a Předsíň WC" 0,9\*2,05+0,7\*2,05 |  | 3,280 |  |  |
|  | VV |  | "2.47b WC" 0,7\*2,05 |  | 1,435 |  |  |
|  | VV |  | "2.48a Předsíň WC" 0,9\*2,05+0,7\*2,05 |  | 3,280 |  |  |
|  | VV |  | "2.48b WC" 0,7\*2,05 |  | 1,435 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" 1,3\*2,05+1,3\*2,25\*6+2,48\*2,05+1,0\*2,05\*4+0,9\*2,05+1,2\*2,05+1,15\*2,05 |  | 40,162 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" 1,15\*2,08+1,0\*1,1+1,45\*2,1+1,05\*1,7 |  | 8,322 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" 1,05\*1,7+1,0\*2,05 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | "2.52 WC pacienti" 1,05\*1,7+1,0\*2,05 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" 1,95\*2,1\*2+1,1\*1,1 |  | 9,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.54 Čajová kuchyňka" 1,05\*1,7+1,1\*1,1+1,0\*2,05 |  | 5,045 |  |  |
|  | VV |  | "2.55 Čistící místnost" 1,05\*1,7+0,9\*2,05 |  | 3,630 |  |  |
|  | VV |  | "2.56 Koupelna" 1,05\*1,7+1,0\*2,05 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" 2,05\*2,1+1,2\*2,05 |  | 6,765 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" 2,05\*2,1+1,3\*2,25+0,9\*2,05 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" 2,05\*2,1+1,3\*2,25+0,9\*2,05 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.60 Koupelna" 0,9\*2,05\*2 |  | 3,690 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" 2,05\*2,1\*2+1,3\*2,25+0,9\*2,05 |  | 13,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.62 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" 2,05\*2,1\*2+1,3\*2,25+0,9\*2,05 |  | 13,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.64 Koupelna" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" 2,05\*2,1+1,3\*2,25+0,9\*2,05 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" 2,05\*2,1+1,3\*2,25+0,9\*2,05 |  | 9,075 |  |  |
|  | VV |  | "2.67 Koupelna" 0,9\*2,05\*2 |  | 3,690 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 471,963 |  |  |
| *27* | *M* | *58124844* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *495,561* | *XXXX* | *XXXXX* |
|  | PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 471,963\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 495,561 |  |  |
| 28 | K | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1 485,862 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181001) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK voděodolné" 86,45 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK" 464,76 |  | 464,760 |  |  |
|  | VV |  | "stěny mimo omyvatelných nátěrů" 880,482 |  | 880,482 |  |  |
|  | VV |  | "ostění mimo omyvatelných nátěrů" 54,17 |  | 54,170 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 485,862 |  |  |
| 29 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1 485,862 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK voděodolné" 86,45 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK" 464,76 |  | 464,760 |  |  |
|  | VV |  | "stěny mimo omyvatelných nátěrů" 880,482 |  | 880,482 |  |  |
|  | VV |  | "ostění mimo omyvatelných nátěrů" 54,17 |  | 54,170 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 485,862 |  |  |
| 30 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 86,450 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784211121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211121) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK voděodolné" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.06 Koupelna" 3,13 |  | 3,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.08 Koupelna" 3,13 |  | 3,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.12a Koupelna" 3,32 |  | 3,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.12b Koupelna" 3,32 |  | 3,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.14 Koupelna" 4,48 |  | 4,480 |  |  |
|  | VV |  | "2.17 Koupelna" 7,96 |  | 7,960 |  |  |
|  | VV |  | "2.18 Čistící místnost" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.21 WC pacienti" 4,89 |  | 4,890 |  |  |
|  | VV |  | "2.22 Odpad" 4,01 |  | 4,010 |  |  |
|  | VV |  | "2.26 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.28 Koupelna" 3,41 |  | 3,410 |  |  |
|  | VV |  | "2.30 Koupelna" 3,41 |  | 3,410 |  |  |
|  | VV |  | "2.33 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.47a Předsíň WC" 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | "2.47b WC" 1,63 |  | 1,630 |  |  |
|  | VV |  | "2.48a Předsíň WC" 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | "2.48b WC" 1,80 |  | 1,800 |  |  |
|  | VV |  | "2.52 WC pacienti" 4,30 |  | 4,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.55 Čistící místnost" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.56 Koupelna" 7,96 |  | 7,960 |  |  |
|  | VV |  | "2.60 Koupelna" 2,38 |  | 2,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.62 Koupelna" 3,21 |  | 3,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.64 Koupelna" 3,21 |  | 3,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.67 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 86,450 |  |  |
| 31 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 | m2 | 59,830 | XXXXX | XXXX |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784211141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211141) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.06 Koupelna" 3,13 |  | 3,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.08 Koupelna" 3,13 |  | 3,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.12a Koupelna" 3,32 |  | 3,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.12b Koupelna" 3,32 |  | 3,320 |  |  |
|  | VV |  | "2.14 Koupelna" 4,48 |  | 4,480 |  |  |
|  | VV |  | "2.21 WC pacienti" 4,89 |  | 4,890 |  |  |
|  | VV |  | "2.22 Odpad" 4,01 |  | 4,010 |  |  |
|  | VV |  | "2.26 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.28 Koupelna" 3,41 |  | 3,410 |  |  |
|  | VV |  | "2.30 Koupelna" 3,41 |  | 3,410 |  |  |
|  | VV |  | "2.33 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | "2.47a Předsíň WC" 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | "2.47b WC" 1,63 |  | 1,630 |  |  |
|  | VV |  | "2.48a Předsíň WC" 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | "2.48b WC" 1,80 |  | 1,800 |  |  |
|  | VV |  | "2.52 WC pacienti" 4,30 |  | 4,300 |  |  |
|  | VV |  | "2.60 Koupelna" 2,38 |  | 2,380 |  |  |
|  | VV |  | "2.62 Koupelna" 3,21 |  | 3,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.64 Koupelna" 3,21 |  | 3,210 |  |  |
|  | VV |  | "2.67 Koupelna" 2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 59,830 |  |  |
| 32 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 934,652 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784221101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stěny mimo omyvatelných nátěrů" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.03 Sklad" (2,9+2,26)\*2\*3,0-0,9\*2,05 |  | 29,115 |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" (13,2+11,84)\*2\*1,2-2,1\*1,05-(1,2\*5+1,8+1,0\*2)\*0,3-2,48\*0,25 |  | 54,331 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" (5,55+5,175)\*2\*1,2-0,9\*0,25-1,5\*1,05-1,2\*0,45 |  | 23,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" (5,55+5,175)\*2\*1,2-0,9\*0,25-1,5\*1,05-1,2\*0,45 |  | 23,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" (3,45+6,6)\*2\*1,2-2,1\*1,05-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 21,150 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" (8,7+3,9)\*2\*1,2-2,4\*1,05-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 26,955 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" (3,45+6,6)\*2\*1,2-2,1\*1,05-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 21,150 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" (26,94+2,48)\*2\*1,2-(1,2\*4)\*0,45-(2,48\*2+1,15+1,0\*4)\*0,25 |  | 65,921 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" (5,0+0,1+2,84)\*2\*3,0-2,05\*2,1-1,15\*2,05-(1,0+1,57+0,3+1,27+0,66)\*1,6 |  | 33,298 |  |  |
|  | VV |  | "2.19 Čajová kuchyňka" (2,89+1,8)\*2\*3,0-1,05\*1,7-1,0\*2,05-(0,75+2,89+0,27)\*0,6 |  | 21,959 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" (2,99\*2+4,59)\*3,0-1,95\*2,1\*2-0,89\*1,6 |  | 22,096 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" (5,9+2,89)\*2\*3,0-1,2\*2,05-0,85\*1,7-1,25\*2,1-(1,15+2,0)\*1,6 |  | 41,170 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" (5,47+3,45)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 18,286 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" (5,47+3,45)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 18,286 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" (5,47+5,7)\*2\*1,2-2,05\*1,15\*2-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 21,328 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" (5,47+5,7)\*2\*1,2-2,05\*1,15\*2-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 21,328 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" (5,47+3,45)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 18,286 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" (4,1+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*2,05-1,2\*0,45 |  | 18,226 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" (14,395+9,1+2,126)\*2\*1,2-(1,2\*2)\*0,45-(2,48\*2+0,9+4,45+1,2+1,3)\*0,25 |  | 57,208 |  |  |
|  | VV |  | -(0,9\*3)\*0,25-1,6\*1,2-1,4\*0,4-1,0\*0,2 |  | -3,355 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" (3,1+2,225)\*2\*3,0-0,9\*2,05-2,64\*2,1-(0,6+1,47)\*0,6 |  | 23,319 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" (24,74+2,48)\*2\*1,2-(1,2\*6)\*0,45-(1,3+1,2\*2+1,0\*4)\*0,25 |  | 60,163 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" (5,95+0,1+2,89)\*2\*3,0-1,0\*1,1-1,45\*2,1-1,05\*1,7-1,15\*2,05-(2,9+0,7)\*1,6 |  | 39,593 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" (2,89+1,395)\*2\*(3,0-1,6)-1,0\*0,55-1,05\*1,35 |  | 10,031 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" (4,56+2,99\*2)\*3,0-1,95\*2,1\*2-0,89\*1,6 |  | 22,006 |  |  |
|  | VV |  | "2.54 Čajová kuchyňka" (2,84+1,8)\*2\*3,0-1,05\*1,7-1,0\*2,05-(0,7+2,84)\*0,6 |  | 21,881 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" (5,0+2,82)\*2\*3,0-1,2\*2,1-2,05\*2,1-(1,0+1,44+0,3)\*1,6 |  | 35,711 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" (4,12+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*2,05-1,2\*0,45 |  | 18,274 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" (3,45+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 18,286 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" (5,73+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15\*2-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 21,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" (5,7+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15\*2-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 21,328 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" (3,45+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*2,05-1,2\*0,45 |  | 16,666 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" (3,45+5,47)\*2\*1,2-2,05\*1,15-0,9\*0,25-1,2\*0,45 |  | 18,286 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 880,482 |  |  |
|  | VV |  | "ostění mimo omyvatelných nátěrů" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.03 Sklad" (2,1\*2+1,0)\*0,15 |  | 0,780 |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" (1,05\*2+2,1)\*0,19 |  | 0,798 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" (1,05\*2+1,5)\*0,24+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 1,149 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" (1,05\*2+1,5)\*0,24+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 1,149 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" (1,05\*2+2,1)\*0,17+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 0,999 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" (1,05\*2\*2,4)\*0,17+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 1,142 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" (1,05\*2\*2,1)\*0,17+(0,3\*2\*2+1,3+1,1)\*0,15 |  | 1,290 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" (0,45\*2+1,3)\*4\*0,45+(0,25\*2\*5+1,0\*4+2,3)\*0,1 |  | 4,840 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" (2,1\*2+2,05)\*0,25+(0,85\*2)\*0,14 |  | 1,801 |  |  |
|  | VV |  | "2.19 Čajová kuchyňka" (1,7\*2+1,05)\*0,25+(1,25\*2)\*0,14 |  | 1,463 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" (0,85\*2)\*0,14+(2,1\*2+1,95\*2+0,22)\*0,25 |  | 2,318 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" (1,25\*2+0,85\*2)\*0,15+(1,7\*2+2,1\*2+1,05+1,145)\*0,25 |  | 3,079 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" (0,45\*2+1,3)\*2\*0,45+(0,25\*2+1,3)\*0,15+(0,3\*2+1,0+0,4\*2+1,4)\*0,3 |  | 3,390 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" (2,1\*2+2,64)\*0,17 |  | 1,163 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" (0,45\*2)\*6\*0,45 |  | 2,430 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" (0,85\*2+1,25\*2)\*0,15+(2,1\*2+1,7\*2+1,45+1,05)\*0,25 |  | 3,155 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" (1,35\*2+1,05)\*0,25 |  | 0,938 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" (0,85\*2)\*0,14+(2,1\*2+1,95\*2+0,22)\*0,25 |  | 2,318 |  |  |
|  | VV |  | "2.54 Čajová kuchyňka" (1,7\*2+1,05)\*0,25+(1,25\*2)\*0,14 |  | 1,463 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" (0,85\*2)\*0,14+(2,1\*2+2,05)\*0,25 |  | 1,801 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 54,170 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 934,652 |  |  |
| 33 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 464,760 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784221111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221111) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.03 Sklad" 6,59 |  | 6,590 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" 24,64 |  | 24,640 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" 24,64 |  | 24,640 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" 22,77 |  | 22,770 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" 26,13 |  | 26,130 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" 22,77 |  | 22,770 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" 14,11 |  | 14,110 |  |  |
|  | VV |  | "2.19 Čajová kuchyňka" 5,35 |  | 5,350 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" 17,40 |  | 17,400 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" 21,25 |  | 21,250 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" 7,27 |  | 7,270 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" 17,55 |  | 17,550 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" 4,18 |  | 4,180 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" 14,00 |  | 14,000 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" 21,53 |  | 21,530 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" 16,98 |  | 16,980 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" 27,84 |  | 27,840 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" 27,67 |  | 27,670 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" 17,70 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" 15,95 |  | 15,950 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 464,760 |  |  |
| 34 | K | 784221131 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2 | m2 | 58,350 | XXXXX | XXXXX |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784221131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221131) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podhledy SDK" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" 4,18 |  | 4,180 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,180 |  |  |
|  | VV |  | "ostění mimo omyvatelných nátěrů" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2.03 Sklad" (2,1\*2+1,0)\*0,15 |  | 0,780 |  |  |
|  | VV |  | "2.04 Chodba" (1,05\*2+2,1)\*0,19 |  | 0,798 |  |  |
|  | VV |  | "2.05 Pokoj 1" (1,05\*2+1,5)\*0,24+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 1,149 |  |  |
|  | VV |  | "2.07 Pokoj 2" (1,05\*2+1,5)\*0,24+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 1,149 |  |  |
|  | VV |  | "2.10 Pokoj 3" (1,05\*2+2,1)\*0,17+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 0,999 |  |  |
|  | VV |  | "2.11 Pokoj 4" (1,05\*2\*2,4)\*0,17+(0,3\*2+1,3)\*0,15 |  | 1,142 |  |  |
|  | VV |  | "2.13 Pokoj 5" (1,05\*2\*2,1)\*0,17+(0,3\*2\*2+1,3+1,1)\*0,15 |  | 1,290 |  |  |
|  | VV |  | "2.15 Chodba" (0,45\*2+1,3)\*4\*0,45+(0,25\*2\*5+1,0\*4+2,3)\*0,1 |  | 4,840 |  |  |
|  | VV |  | "2.16 Sesterna" (2,1\*2+2,05)\*0,25+(0,85\*2)\*0,14 |  | 1,801 |  |  |
|  | VV |  | "2.19 Čajová kuchyňka" (1,7\*2+1,05)\*0,25+(1,25\*2)\*0,14 |  | 1,463 |  |  |
|  | VV |  | "2.20 Jídelna" (0,85\*2)\*0,14+(2,1\*2+1,95\*2+0,22)\*0,25 |  | 2,318 |  |  |
|  | VV |  | "2.23 Vyšetřovna" (1,25\*2+0,85\*2)\*0,15+(1,7\*2+2,1\*2+1,05+1,145)\*0,25 |  | 3,079 |  |  |
|  | VV |  | "2.24 Pokoj 6" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.25 Pokoj 7" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.27 Pokoj 8" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.29 Pokoj 9" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.31 Pokoj 10" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.32 Pokoj 11" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.35 Chodba" (0,45\*2+1,3)\*2\*0,45+(0,25\*2+1,3)\*0,15+(0,3\*2+1,0+0,4\*2+1,4)\*0,3 |  | 3,390 |  |  |
|  | VV |  | "2.38 Denní místnost" (2,1\*2+2,64)\*0,17 |  | 1,163 |  |  |
|  | VV |  | "2.49 Chodba" (0,45\*2)\*6\*0,45 |  | 2,430 |  |  |
|  | VV |  | "2.50 Sesterna" (0,85\*2+1,25\*2)\*0,15+(2,1\*2+1,7\*2+1,45+1,05)\*0,25 |  | 3,155 |  |  |
|  | VV |  | "2.51 Sklad" (1,35\*2+1,05)\*0,25 |  | 0,938 |  |  |
|  | VV |  | "2.53 Jídelna" (0,85\*2)\*0,14+(2,1\*2+1,95\*2+0,22)\*0,25 |  | 2,318 |  |  |
|  | VV |  | "2.54 Čajová kuchyňka" (1,7\*2+1,05)\*0,25+(1,25\*2)\*0,14 |  | 1,463 |  |  |
|  | VV |  | "2.57 Vyšetřovna" (0,85\*2)\*0,14+(2,1\*2+2,05)\*0,25 |  | 1,801 |  |  |
|  | VV |  | "2.58 Pokoj 12" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.59 Pokoj 13" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.61 Pokoj 14" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.63 Pokoj 15" (1,15\*2+2,05)\*2\*0,24 |  | 2,088 |  |  |
|  | VV |  | "2.65 Pokoj 16" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | "2.66 Pokoj 17" (1,15\*2+2,05)\*0,24 |  | 1,044 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 54,170 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 58,350 |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | XXXXXX |
| 35 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 100,000 | XXXXX | XXXXXX |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS2491*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491) |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | XXXXXX |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | XXXXXXX |
| 36 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000) |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | XXXXXXX |
| 37 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | XXXXXXX | XXXXXXXX |
|  | PP |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |