SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2023/11 (KATALOGY 741, 742, 921 A 946)

STAVBA: OPRAVA A VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU TŘEBÍZSKÉHO 942/22 V ČB MÍSTO STAVBY: Třebízského 942/22, České Budějovice 37006

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE - ETAPA 2. - 3.NP + 4.NP (PŮDA) INVESTOR: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9; Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

1. DODAVKA
2. MONTÁŽ

3

4

1. ZRN CELKEM \_6
2. Ř5+Ř6
3. NÁKLADY



320387,00 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%

780449,80 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT

ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M 1100836,80 MIMOŘÁDNĚ STIŽENÉ PROSTŘEDÍ OBOR. PŘIRÁŽKA

35777,00



1100836.80

1. VRN CELKEM

35777,00

9 CELKEM BEZ DPH

1136613,80

10

CELKEM S DPH

1375303,00

VYPRACOVAL: Josef Chrt DATUM: 07/2023

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.