|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ PRÁCE: |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| 468 08-1312 | VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m2 - DO 30cm VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m2 - DO 20cm | 6,00 | ks | 20,00 | 120,00 |
| 468 08-2212 | (TLOUŠŤKA STROPU 60cm => CENA 3x NAVÝŠENA)VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm | 4,00 | ks | 88,00 | 352,00 |
| 468 09-1311 | VE ZDIVU CIHELNÉMVYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE | 88,00 | ks | 40,00 | 3520,00 |
| 468 09-1312 | ZDIVU CIHELNÉMVYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 15x15x1 Ocm VE | 3,00 | ks | 33,00 | 99,00 |
| 468 09-1313 | ZDIVU CIHELNÉM | 2,00 | ks | 33,00 | 66,00 |
| 468 10-1411 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x3cm | 95,00 | m | 70,00 | 6650,00 |
| 468 10-1414 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x1 Ocm | 48,00 | m | 90,00 | 4320,00 |
| 468 10-1421 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x5cm | 115,00 | m | 80,00 | 9200,00 |
| 468 10-1432 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x1 Ocm | 33,00 | m | 99,00 | 3267,00 |
| 468 10-1211 | VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm | 132,00 | m | 110,00 | 14520,00 |
| 460 93-2111 | OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm | 416,00 | ks | 12,00 | 4992,00 |
| 460 94-1111 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm | 132,00 | m | 90,00 | 11880,00 |
| 460 94-1211 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm | 95,00 | m | 90,00 | 8550,00 |
| 460 94-1214 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x10 cm | 48,00 | m | 90,00 | 4320,00 |
| 460 94-1221 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm | 115,00 | m | 90,00 | 10350,00 |
| 460 94-1231 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x10 cmZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m2 DO 20cm | 33,00 | m | 90,00 | 2970,00 |
| 460 95-1112 | (TLOUŠŤKA STROPU 60cm => CENA 3x NAVÝŠENA) | 4,00 | ks | 710,00 | 2840,00 |
| 468 11-3111 | DRÁŽKA V PODLAZE 80x1 OOmm | 9,00 | m | 77,00 | 693,00 |
| 468 11-3112 | DRÁŽKA V PODLAZE 200x1 OOmm | 8,00 | m | 90,00 | 720,00 |
| 460 94-1322 | VYPLNĚNÍ RYHY V PODLAZE 80x1 OOmm | 9,00 | m | 90,00 | 810,00 |
| 460 94-1323 | VYPLNĚNÍ RYHY V PODLAZE 200x1 OOmm | 8,00 | m | 90,00 | 720,00 |
| 469 97-1111 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVNÍ PODLAŽÍ | 1,00 | t | 1200,00 | 1200,00 |
| 469 97-1121 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA DALŠÍ PODLAŽÍ | 1,00 | t | 1200,00 | 1200,00 |
| 469 97-2111 | ODVOZ SUTI DO 1km | 1,00 | t | 390,00 | 390,00 |
| 469 97-2121 | ODVOZ SUTI - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ km - 20km | 1,00 | t | 40,00 | 40,00 |
|  | VYBOURÁNÍ OTVORU PRO ZÁRUBEŇ S DVEŘMI 115x210x49cm | 1,00 | ks | 2100,00 | 2100,00 |
|  | OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD OTVOREM PRO DVEŘE VČETNĚ PŘEKLADŮ | 1,00 | ks | 7210,00 | 7210,00 |
|  | OSAZENÍ ZÁRUBNĚ ŠÍŘKY 90cm, VČETNĚ ZÁRUBNĚ | 1,00 | ks | 1900,00 | 1900,00 |
|  | VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ | 1,00 | ks | 400,00 | 400,00 |
|  | ZAZDĚNÍ OTVORU PO DVEŘÍCH | 1,00 | ks | 3820,00 | 3820,00 |
|  | DOPLNĚNÍ OPADANÉ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, JENŽ SAMOVOLNĚ OPADÁ NEBO BUDE NUTNÉ JÍ ODSTRANIT BĚHEM VYSEKÁNÍ RÝH A BĚHEM MONTÁŽNÍCH PRACÍ - ODHAD | 32,00 | m2 | 120,00 | 3840,00 |
|  | OŠKRÁBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY | 20,00 | m2 | 44,00 | 880,00 |
|  | ÚPRAVA ZEDNICKY OPRAVENÝCH RÝH PO MONTÁŽI KABELŮ - SLADĚNÍ S OKOLNÍM POVRCHAM PŘED VÝMALBOU MALÍŘSKOU STĚRKOU | 51,00 | m2 | 80,00 | 4080,00 |
|  | Penetrace podkladu univerzální 1x | 1104,00 | m2 | 32,00 | 35328,00 |
|  | Malba, bílá, bez penetrace, 2xMalba, barevná (barva dle výběru investora) omyvatelná / otěruvzdorná, bez | 868,00 | m2 | 41,00 | 35588,00 |
|  | penetrace, 2xZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM, VČETNĚ | 236,00 | m2 | 71,00 | 16756,00 |
|  | MATERIÁLU - KARTON + FÓLIE + DESKY OSBZAKRYTÍ INVENTÁŘE PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM, VČETNĚ | 325,00 | m2 | 20,00 | 6500,00 |
|  | MATERIÁLU - KARTON + FÓLIE + DESKY OSB | 212,00 | m2 | 20,00 | 4240,00 |
|  | STĚHOVÁNÍ INVENTÁŘE | 8,00 | h | 420,00 | 3360,00 |
|  | SKLÁDKOVNÉ | 0,90 | t | 900,00 | 810,00 |
|  | LEŠENÍ - POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ | 1,00 | kpl | 4200,00 | 4200,00 |
|  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE - UČEBNA T7, ROZMĚRY 8,007x6,036 = 48,3m2 | 48,30 | m2 | 120,00 | 5796,00 |
|  | VYROVNÁNÍ PODKLAD - BROUŠENÍ BETONU / ŠTĚRKOVÁNÍ - UČEBNA T7, ROZMĚRY 8,007x6,036 = 48,3m2 | 48,30 | m2 | 122,00 | 5892,60 |
|  | PODKLÁDKA / MONTÁŽ OSB DESEKTL. 12 mm VE DVOU VRSTVÁCH NA KŘÍŽ, VČETNĚ MATERIÁLU - UČEBNA T7, ROZMĚRY 8,007x6,036 = 48,3m2 + 10% PROŘEZ | 53,10 | m2 | 122,00 | 6478,20 |
|  | DODÁVKA, POKLÁDKA A MONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY PVC - UČEBNA T7, ROZMĚRY 8,007x6,036 = 48,3m2 + 10% PROŘEZ | 53,10 | m2 | 210,00 | 11151,00 |
|  | PRŮBĚŽNÝ KAŽDODENNÍ ÚKLID STAVBY | 21,00 | den | 820,00 | 17220,00 |
|  | ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY - KOMPLETNÍ - MYTÍ OKEN + DVEŘÍ + PARAPETŮ A ZÁRUBNÍ, VYSÁNÍ A VYTŘENÍ PODLAH A SCHODIŠTĚ, OMYTÍ OBKLADŮ A DLAŽBY, OMYTÍ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ APOD. | 1,00 | kpl | 12420,00 | 12420,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE: |  |  |  |  | 283758,80 |