|  |
| --- |
| **Prodej a servis velkokuchyňského zařízení** |
| Huštěnovice 365, 68703 Babice |
| IČO: 16361539, DIČ: CZ 16361539, č.ú.: 328444-721/0100, KB Uh.Hradiště |
| Tel.: 572 587 481, e-mail: obchod@seveza.cz, www.seveza.cz |
| ***držitel certifikátu ISO 9001 : 2001*** |
| **SORTIMENTNÍ A CENOVÁ**  |
| **NABÍDKA** |
| ***Akce:*** **Nabídka mycího stroje na černé nádobí včetně**  |
| **příslušenství** |
| ***Určeno pro:*** ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín |
|  Turkmenská 1612 |
|  755 01 Vsetín |
| Kontakt : p. Třetina |
| Funkce: ředitel |
| Mobil: 734 645 476 |
| Email: tretina.roman@zsms-turkmenska.cz |
|  |
| ***Přílohy:*** |
| Vypracoval: Vítězslav Soustružník Nabídka číslo: **VS** 2024-05-16 |
| 777 785 501 Datum zpracování: 17. 06. 2024 |
| obchod@seveza.cz |
| **Číslo** **Položka** **Typ** **Cena/ks bez DPH ks** **Celkem Kč bez DPH DPH** |
|  |
| **Mycí stroj na černé nádobí Fagor LP-63 B DD** **211 905,00** **1,0** **211 905,00** **21** **%** |
| *720x780x1700 mm* |
| *3N 400 V/7,4 kW* |
| *ŘADA LP* |
| *- Určeno pro mytí černého nádobí a kuchyňského náčiní.* |
| *- Vyrobeno z nerezové oceli 18/10 (AISI*  |
| *304) ve dvouplášťovém provedení.* |
| *- Elektronický ovládací panel.* |
| *- Rotační mycí a oplachová ramena.* |
| *- Teplota mycí vody 55 °C a oplachové vody 80 °C.* |
| *- Mycí cykly 2’, 4’ a 6’.* |
| *- Trvalý mycí cyklus max. 12’.* |
| *- Max. teoretický výkon: 30 košů / hod.* |
| *- Systém Termostop.* |
| *- Nastavitelný tlak oplachové vody.* |
| *- Elektrické připojení: 400 V 3N.* |
| *- Automatický cyklus samočištění díky odpadovému čerpadlu.* |
| *- Oplachové čerpadlo, které zaručuje perfektní výsledek a kontrolu tlaku vody* |
| *během oplachování.* |
| *- DD: Vestavěný dávkovač mycího prostředku.* |
| *- B: Vestavěné odpadové čerpadlo.* |
| *ŘADA LP-ECO* |
| *Od série LP se liší pouze v následujících*  |
| *položkách:* |
| *- Bez odpadového čerpadla.* |
| *- Bez možnosti nastavení tlaku oplachové vody.* |
| *- Bez dávkovače mycího prostředku.* |
| *- Bez dávkovače oplachového prostředku.* |
| *- Bez samočistícího programu.* |
| *- Mycí cykly 2’ - 4’ - 8’.* |
| *- Bez trvalého mycího cyklu* |
| **Změkčovač vody automatický** **SMK - BNT 2650F objem** **9 850,00** **1,0 9 850,00** **21** **%** |
| *rozměr: 225x400x530 mm* |
| *1N-230 V /5 W* |
| *objem pryskyřice 5 l 53120815*  |
| *automatická regenerace objemově řízená* |
| *rozsah nastavení 0-99 m3* |
| *průtok 0,5m3/hod* |
| *elektronické nastavení* |
| **Stojan na plechy pro LP63 B DD** **ARM 8** **7 380,00 1,0** **7 380,00** **21** **%** |
| *Stojan/500x500 mm/na 8 podnosů hl.40 mm vhodné i pro cukrářské*  |
| *Plechy* |
|  |
| **CELKEM TECHNOLOGIE BEZ DPH** **229 135,00 Kč** |
|  |
|  |
| ***Rekapitulace ceny*** |
| **Cena technologie bez DPH** **229 135,00 Kč** |
|  - % |
| Doprava, montáž 7 850,00 21 % |
|  |
| **Cena celkem bez DPH**  **236 985,00 Kč** |
| **DPH celkem** **49 766,90 Kč** |
| **Cena celkem s DPH (po zaokrouhlení)** **286 752,00 Kč** |
| **POZOR! DPH bude fakturováno dle zákona o DPH** |
| **( použití standardní sazby 21% nebo režimu přenesené daňové povinnosti )** |
| \*\* Záruční doba dle záruční doby jednotlivých výrobců |
| \*\* Záruční a pozáruční servis vlastním servisním střediskem do 24 hodin |
| \*\* Montáž se rozumí připojení na připravené vývody médií do vzdálenosti 2 bm |
| ***Platnost nabídky - 3 měsíce od data zpracování !*** |
| Pod všechno co Vám nabízíme, se můžeme podepsat! |
| SEVEZA - držitel certifikátu ISO: 9001 : 2001 |
|  |
|  |