|  |
| --- |
| **Cenová nabídka.****Restaurování havarijního stavu pomníku Josefa Baráka** **na Olšanském hřbitově v Praze.****CTB a.s.****Hrudičkova 2114/2****148 00 Praha 8****Ičo – 246 94 410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název položky** | **měrná jed.** |  | **počet jed.** |  | **cena za jed** |  | **Celkem** |
| restaurátorský průzkum  | kpl |  | 1,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| laboratorní zkoušky  | kpl |  | 1,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| čištění | m2 |  | 20,00 |  | 1 200,00 |  | 24 000,00 |
| odsolování 2 cykly | m2 |  | 5,00 |  | 1 200,00 |  | 6 000,00 |
| odstranění vysprá. | kpl |  | 1,00 |  | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| odstr. krust | m2 |  | 2,00 |  | 1 900,00 |  | 3 800,00 |
| zpevnění degradovaného mat. | kpl |  | 1,00 |  | 10 500,00 |  | 10 500,00 |
| tmelení a modelace | h |  | 120,00 |  | 300,00 |  | 36 000,00 |
| ošetř. Biocid | m2 |  | 20,00 |  | 150,00 |  | 3 000,00 |
| hydrofobizace | m2 |  | 20,00 |  | 210,00 |  | 4 200,00 |
| patinace | kpl |  | 1,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| ošetř.bronzové busty | kpl |  | 1,00 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| dodávka kov.prvků | kpl |  | 2,00 |  | 4 900,00 |  | 9 800,00 |
| oprava nápisů | ks |  | 450,00 |  | 25,00 |  | 11 250,00 |
| spárování | kpl |  | 1,00 |  | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| pomocné lešení | kpl |  | 1,00 |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| závěrečná zpráva | ks |  | 1,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| **celkem** |  |  |  |  |  |  | **159 250,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenová nabídka je zpracována na základě restaurátorské |  |  |  |  |  |  |  |
| zprávy MgA Petra Bény ze  |  |  |  |  |  |  |  |
| správy pražských |  |  |  |  |  |  |  |
| hřbitovů. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za CTB a.s. Vráblík Vladimír |  |  |  |  |  |  |  |
| vrablik@ctbas.cz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Použité materiály –**

Čištění – tlaková voda + Smutzloser /Remmers/

Zpevnění – Paraloid B72 + KSE 500 /Remmers/

Tmelení - Petra C / Aqua Bárta /

Barevné retuše - minerální práškové pigmenty

Hydrofobizace –Porosil RV / Aqua Bárta /

Kovové prvky - měď