PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Stavební povolení

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14. 350 20 Cheb

C.y.       MUCH 16539/2015/Órd Spis. zn.: KSÚ 186/2015    / Vyřizuje: XXXXXXXXXX E-mail:   XXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX

Cheb. dne: 26.2.2015

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle $ 13 odst. I písni, c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu:.. Domov pro senior} Skalka v Chebu, Americká 52. Rekonstrukce a modernizace objektu", kterou podal subjekt Domov pro senior} "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace (IČO - 71175245). Americká 52. 350 02 Cheb prostřednictvím zplnomocněného zástupce, kterým je subjekt KPI.s.r.o. lng. Pavel Kašpárek. Na Bělidle 2/830. 150 00 Praha 5 takto:
., Domov pro senior}' Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu".
se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. ve znění pozdějších předpisů

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detail} provedeni a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splněni požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba obsahuje:
jedná se o vnitřní modernizaci a rekonstrukci objektu s přístavbou zimní zahrady a komunikačních přístupových ramp. Na objektu dojde ke stavebním úpravám hlavního ubytovacího objektu. Ve všech pokojích budou zrekonstruovány dispozičně nevyhovující stávající sociální zázemí. Na každém pokoji bude vystavěna bezbariérová flexibilní koupelna s WC umožňující sprchování, umýváni a toaletu. V rámci zkvalitnění služeb dojde k poklesu kapacity ubytování na 100 klientů. Dojde k přemístěni administrativního provozu do !.NP osmipodlažního objektu. V 2.NP dvoupodlažního objektu bude vytvořena lůžková část. Součástí stavebních úprav je rekonstrukce gastro provozu, umístěného \ l.NP dvoupodlažní části, včetně jednopodlažní přístavby kavárny. V zadní části objektu dojde k umístěni přístupových ramp ve tvaru L. pro přístup do úrovně přístupové haly objektu o šířce 1.5 m. Součásti rekonstrukce objektu jsou i udržovací práce na rozvodech vody. kanalizace, elektro a topení.

Na uvedenou stavbu bvlo zdejším stavebním úřadem vydáno dne H. 1.20}5 pod C.i. MUCH 1697■201 i Ord. uzemni souhlas pro umístění vv.se uvedené stavby.
Pro provedení stavby se stanoví tyto nodmínkv:
1.	Stavební úprava výše uvedené stavby bude provedena podle ve stavebním řízeni ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval lng. XXXXXXX. ČKA1T 0300824. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
2.	Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu Městského úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního řádu,
3.	Stavebník oznámí Městskému úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního řádu stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby.
1.	

4.	Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením prováděni stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniku činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen Městskému úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního řádu archivaci před zahájením stavby.
5.	Při provádění stavby je nutno dodržovat předpis} týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochran) zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení \lády č. 101/2005 Sb,. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
6.	Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré trasy stávajících inženýrských sítí a musí byt dodržena jejich ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech.
7.	Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
8.	V průběhu stavebních prací nesmi být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizaci práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí \ prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesměji být znečišťován) veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízeni.
9.	Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobkv odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením í
156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobkv a o změně a
doplnění některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163'2002 Sb.. kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zněni pozdějších předpisů, a nařízením
vlády č. 190/2002 Sb.. kterým se stanov i technické požadavky na stavební výrobky označované CE. \e
zněni pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasi-
lo. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením 5 157 stavebního
zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb.
11.	Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením S ! 52 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je Městskému úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, odděleni stavebního řádu povinen: - oznámit předem termín zahájení stavby. - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plněni úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanoveni § 132 a § 133 odst, 1 stavebního zákona). - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují život) a zdraví osob nebo bezpečnost stavby. - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stav hy n všechny doklady týkající se prováděné stavby.
12.	Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
13.	Stavebník písemně oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu odstraněni zjištěných závad a splněni požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
14.	Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení Městského úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního řádu stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadoval řízení a vydáni rozhodnutí.
15.	Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
16.	Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízeni musí být bezpečná.
17.	Při provádění prací je třeba si počínat tak. aby nevznikal) škody na majetku, aby nedocházelo k ohroženi života a zdrav! osob. k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
18.	Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.. o technických požadavcích na stavby, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
19.	Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali. Jedná se zejména o: Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí jsou nedílnou součásti projektové a spisové dokumentace.
20.	Stavební suť a odpady vzniklé při prováděni prací musí být průběžné odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem é. 185/2001 Sb.. o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
íl. V případě, že dojde s nakládáním odpadu obsahující azbest, lze tak provést až na základě vypracovaného plánu prací podle § 21 odst. 3 nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., a projednat navrhovaná opatření k předcházení a omezí rizik souvisejících a expozicí azbestu s příslušným orgánem podle § 41 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. a záměr bude prokazatelně projednán také s orgánem ochrany veřejného zdraví ( hygiena).
!2. Obecná ustanovení Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při prováděni jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárii a' projektování staveb; řídit" se' platnými právními předpisy, technickými a' odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinil veškerá opatření nezbytná k tomu. aby nedošlo k poškození nebo ohroženi sítě elektronických komunikaci ve vlastnictví společnosti 02 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě. jsou zajišťovány \e veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné' pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činnosti 'se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi \ oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1.5 m od krajního vedení vyznačené trasy  podzemního vedeni SEK (dále jen PVSEK) nesmí používal mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škod?, které společnosti 02 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. V případě, že budou zemni práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření. Bude-li žadatel na společnosti 02 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto- Vyjádření vydáno, vzdala-práva-na odvolání-proti rozhodnutí vydanému-ve- správním řízení, pro-jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahuji tylo podmínky. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace, S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen upozornil jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím. že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK. stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení. poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentací a skutečností je stavebník, nebo jjm pověřená třetí osoba, povinen be2 zbytečného odkladu přerušit práce a zjištěni rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdržel souhlas k pokračování v pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemni práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných -norem, správné- praxi \ oboru, stavebnictví a technologických -postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK. je povinen stavebník, nebojím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Záluv je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových Komor \:kz souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby. než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK. aby činnosti na'v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od NVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněna užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s připadne odkrytvmi prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím. že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou oplické spojky je skříň o hraně cca- lm. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškozeni či krádež SEK neprodlené od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti 02 Czech Republic a.s.. telefonní číslo 800 184084. pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. Práce v objektech a odstraňování objektů Stavebník, nebojím pověřená třetí os oba.je povinen přeď zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK. prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti 02 Czech Republic a.s. bezpečné odpojeni SEK. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba. po\ inen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Součinnost stavebníka při přípravě stavby. Pokud by činnosti stavebníka, nebo jim pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktoval POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.j. V případě, že pro činnosti stavebníka: nebo jím. pověřené třetí- osoby, není- třeba- povolení, správního orgánu- dle. zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa. plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
23.	Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí. elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení 5tavby rekonstrukce Či přeložky vedení a zařízeni silových elektrických sítí, elektrických trakci vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vliv ú. zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby. než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohroženi či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě' je stavebník, ne 150 jím pověřená třetí osoba, povinen postupoval také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
24.	Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 02 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektu zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.). nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povoleni takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktoval POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce. resp. 25 ni kruhem kolem vysílacího radiového zařízeni.
25.	Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povoleni správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
26.	Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmv zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK. či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla býl prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
27.	V. Křížení a souběh se SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany kříženi, Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikáni nečistot.
28.	Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovné srozuměn s tím. že v případě, kdy hodlá umístil stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit lak. aby metalické kabely SEK neb\ l\ umístěny v hloubce menši než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 in. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy {stavby, opěrné zdi. podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržet minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedeni, případně kontaktovat POS. Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při kříženi a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktuiy s kabelovodem povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menši než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem. předložil POS a následně. Projednat zakreslení do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury. - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou. - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně. -projednat-s POS; nejpozdě.ji,v6.fázi.projektové.přípravy. jakékoliv, kopov&práoo. které by-mohly-být-vedeny - v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kd\ jsou trajektorie podvrtú a protlaků ve vzdálenosti menší než 1.5 ni od kabelovodu. Výkopové práce do vzdálenosti 2,5 m od osy krajního vedení musí byl prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně? může být tato vzdálenost snížena na 1.0 m. Zemni práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce),Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájeni práci minimálně 3 pracovní dny předem. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Před zahozeni potrubní trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloženi. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy prá\o nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí být zemina pod vedením řádně udusána, potrubí zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. Každé poškození zařízeni provozovatele distribuční soustavy musí být okamžité nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracovišlě nebo na tel. XXXXX - zákaznická linka). Ukončeni stavby musí h\t neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
29.	Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisu za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména tras;, navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe- ds.cz něho Zákaznická linka XXXXXXXXX). Žádost o vytyčeni bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Be? vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 4) bude dodržena mj. CSN 73 600S. TPG 702 04 -tab.8, zákon Č.4S8/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, b) při prováděni stavební
Činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření. ab\ nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7) odkryté plynárenské zařízení bude % průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 8) \ případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízeni ívč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10) před provedením zásypu výkopu \ ochranném pásmu plynárenského zařízeni bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební Činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo Zákaznická linka 840 II 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (Číslo uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízeni zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ. nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby sil) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN 12007-1-4. TPG 702 01, TPG 702 04, 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklop} a nadzemní prvky plynárenského zařízeni. 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li \e stanovisku uvedeno jinak). 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (neni-íi ve stanovisku uvedeno jinak). 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečil případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízeni. Ochranné pásmo NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě stran\ i m Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m. Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m. Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obé stranv 1 m. Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který' může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
30.	Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgánv. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležité a vhodným způsobem označen. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
31.	Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předáni stavebního díla stavebníkovi.
32.	Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek ..Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy. ab> údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
.?J. Stavba múze být ulivána pouzí na základě písemného souhlasu stavebního úřadu d/e ustanoveni 8 121) stavebního zákona.
34.	K oznámení o započetí užívání stavby stavebník opatři závazná stanov iska dotčených orgánů k uživ ani stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
35.	Stavebník. Městskému úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního řádu. spolu s oznámením o započetí užívání stavby předloží dokumentaci skutečného provedeni stavby pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.
36.	Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána \ souladu s ustanovením § 12 vyhláškv č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
37.	Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
38.	K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatři závazná stanov iska dotčených orgánů k užíváni stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
39.	Pokud je stavba předmětem evidence \ katastru nemovitostí, zajisti stavebník k žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu geometrický plán. ověřený příslušným katastrálním úřadem, případně geodetické zaměření vedení technické infrastruktury provedené před zásypem.
40.	Stavebník. Městskému úřadu v Chebu, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního řádu. spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentací skutečného provedeni stavby, pokud při jejím prováděni došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.
41.	Stavba bude dokončena do 31.12.2017.
Účastnici řízení podle $ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "správní rad"V
Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace (IČO - 71175245). Americká 52. 350 02 Cheb

Odůvodnění
Městský úřad Cheb. odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 17.12.2014 žádost o vydáni stavebního povolení.
Podkladem pro vvdáni tohoto rozhodnuti bvlv doklady: 02 CZECH REPUBLIC A.S., - ze dne 16.10.2016 pod č.j. 704691/14. R.V/E Distribuční služby s.r.o., ze dne 23.9.2014 pod čj. 5001007877. TEREA Cheb s.r.o., - ze dne 1.10.2014
Městský úřad Cheb-odbor stavební a životního prostředí, ze dne 6.11.2014 pod č.j. MUCH 84121/2014. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje,  územní pracoviště Cheb. ze dne 21.11.2014 pod č.j, HSKV-3190-2/2014-CH.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje. ú.o. Cheb - ze dne 18.11.2014 pod č.j. KHSKV I! 975/2014/HOK/Mar.

Dalšími doklady jsou:
Smlouva o výpůjčce ze dne 26.2.2015 pod č.j. MaP/10842/2015-S V.
Městský úřad Cheb. odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne oznámil v souladu * ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení.
Námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy a závazná stanoviska dotčených orgánů mohl) být úplatném nejpozději při veřejném ústním jednání.
Městský úřad Cheb. odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 9.2.2015 oznámil \ souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu. že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednáni a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízeni a závazných stanovisek dotčených orgánů do23.2.2015,
Dne 8.1.2015 pod í.j.MUCH 1799/2015/Órd byla podle § II i odst. 3 stavebního zákona ve spojeni s § 45 odst, 2 správního řádu vydána výzva k doplnění podkladů podání ve lhůtě do 8,1.2015. Žadatel byl poučen o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Dne 8.1.2015 pod Č.j.MUCH 1834/2015/Órd bylo podle § 111 odst. 3 stavebního zákona ve spojeni s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu vydáno usnesení o přerušeni řízení z důvodu doplnění podkladů podání,

Vypořádáni s námitkami účastníka řfyeni:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb. odbor stavební a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury. dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí \ průběhu stavebního řízeni posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § !1 1 stavebního zákona, projedná! ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohrožen) veřejné zájmy ani nepřiměřené" omezena či ohrožena práva a oprávněnézájmv účastníku ří/em.
Městský úřad Cheb. odbor stavební a životního prostředí \ průběhu síuvebního řízeni neshledal cňvod) bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným \ e výroku.

Seznam všech účastníků řízení:
Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace. t.EZ Distribuce, a. s.. CHF.VAK Cheb. a.v. KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ. 02 Czech Republic a.s . RVVF Distribuční služby, s.r.o. a TEREA Cheb s.r.o..

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízeni podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni: prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámeni rozhodnuti. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak. abv jeden stejnopis zůstal správ nímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý \ýrnk nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povoleni nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne. kdy nabvlo právní moci. Stavební povoleni pozbývá platnosti též dnem. kdy stavební úřad obdrž! oznámení stavebníka o tom, že od provedeni svého záměru upouští: to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Mašek v. r. vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivé:
Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace. Americká 52. 350 02 Cheb prostřednictvím zplnomocněného zástupce, kterým je subjekt KPLs.r.o, Ing. Pavel Kašpárek. Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5
ČEZ Distribuce, a. s.. Teplická 874/8. Děčín IV-Podmoklv. 405 02  Děčín 2 CHEVAK Cheb. a.s.. Tršnická 11/4. 350 11  Cheb
KRAJSKÝ ÚRAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ. Závodní 353/88. 360 21 Karlovy Vary
02 Czech Republic a.s.. Za Brumlovkou 266/2. Michle. 140 00  Praha 4 RWE Distribuční služby, s.r.o.. Plynárenská 409/1. 656 30  Brno TEREA Cheb s.r.o.. Májová 588/33. 350 48 Cheb
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb.  7. listopadu 686/30. 350 02 Cheb Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb. Hradební 16. 350 02 Cheb Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - oddělení životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb

Za vydáni stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu bylo nutně uhradil správní poplatek ve výši 5.O0O Kč,- dle položky č. 18 odst. 1 pism. b) zákona č. 634/2004 Sb. ve zněni pozdějších předpisů. Správní byl uhrazen dne 26.2.2015 na účet Města Cheb čisio 19-528331/0100 s variabilním symbolem číslo 315 350 1961.