**List technické specifikace CLAAS Scorpion 741 Varipower – Gen 2 + Nářadí QUICKE**

**Motor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * jmenovitý výkon min. 100 kW (135 HP)
 | 105 kW / 142 HP |
| * zabránění znečištění chladiče pomocí reverzního ventilátoru
 | ANO |

**Pohon**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * převodovka hydrostatická s plynulou změnou rychlosti
 | **ANO** |
| * jízdní rozsah 0 – 40 km/h
 | **ANO** |
| * maximální pojezdová rychlost 40 km/h
 | **ANO** |
| * pohon 4 x 4 s diferenciálem na přední nápravě se zvýšenou svorností
 | **ANO** |
| * řízení kol přední nápravy, řízení všech kol, psí (krabí) chod
 | **ANO** |
| * automatická synchronizace náprav při změně typu řízení
 | **ANO** |

**Nakládací zařízení**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * stohovací výška min. 6,9 m
 | **ANO, 6,93 M** |
| * nosnost min. 4000 kg
 | **ANO, 4100 KG** |
| * užitečná nosnost při maximální stohovací výšce min. 2400 kg
 | **ANO, 2500 KG** |
| * stohovací výška při max. užitečném zatížení min. 4000 mm
 | **ANO, 4500 mm** |
| * rychloupínací deska mechanická nebo hydraulická
 | **mechanická** |
| * přídavný hydraulický okruh vpředu na ovládání připojeného nářadí, včetně konstantního průtoku
 | **ANO** |
| * odpružení ramene
 | **ANO** |

**Další výbava**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * závěs přívěsu automatický
 | **ANO** |
| * zadní zrcátko pro konzolu závěsu
 | **ANO** |
| * zadní zásuvka 7 pólová
 | **ANO** |
| * dvouokruhové vzduchové brzdy
 | **ANO** |
| * sedadlo řidiče odpružené
 | **ANO** |
| * klimatizace
 | **ANO** |
| * rádio
 | **ANO** |
| * osvětlení min. 2 kusy vpředu i vzadu
 | **ANO** |
| * osvětlení teleskopického výložníku
 | **ANO** |
| * osvětlení pro jízdu po silnici
 | **ANO** |
| * výstražný maják
 | **ANO** |
| * pneumatiky se šípovým vzorem
 | **ANO** |

**Nářadí**

**Lopata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * šířka 240 cm
 | **ANO, 240 cm** |
| * navršený objem min. 2,1 m3
 | **ANO, 2,11 m3** |
| * vyměnitelný šroubovaný tvrzený břit
 | **ANO** |

**Drapákové vidle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * šířka 230 cm
 | **ANO, 230 cm** |
| * objem min. 1,2 m3
 | **ANO, 1,22 m3** |
| * počet hrotů 12 + 12
 | **ANO** |

**Paletizační vidle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * šířka rámu 150 cm
 | **ANO** |
| * délka vidlí 150 cm
 | **ANO** |
| * nosnost min. 3500 kg
 | **ANO, 3500 kg** |
| * rozměr vidlic min. 125 x 45 mm
 | **ANO** |

**Vidle na balíky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
| * šířka rámu 200 cm
 | **ANO** |
| * počet hrotů 4
 | **ANO** |
| * délka hrotů min. 120 cm
 | **ANO, 125 cm** |
| * nosnost min. 2000 kg
 | **ANO, 2500 kg** |
| * sklopné hroty zajištěné paralelně se zadním rámem při přejezdech po komunikacích
 | **ANO** |

**Příslušenství**

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích – tj. trojúhelník, zakládací klíny, lékárnička apod.