|  |  |
| --- | --- |
|  | **CENOVÁ NABÍDKA** |
| Zakázka: | DC/FC Přepínače pro CI v NPO 2024/0035 |
| Značka nabídky: | 24NP020100000087\_20052024\_v4\_final |
| Zákazník: | UJEP |
| Kontakt: | Pavel Poláček, pavel.polacek@ujep.cz, xxx |
| Datum: | 20.05.2024 |
| Vypracoval: | xxx, xxx, tel.: xxx |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Popis komponenty** | **Cena/ks** | **Počet** | **Cena celkem** |
| N9K-C93180YC-FX3 | Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec,SyncE | 214 748 Kč | 4 | 858 992,00 Kč |
| Servisní služby | Podpora ISS\_PD: N9K-C93180YC-FX3, 60 měsíců | 76 485 Kč | 4 | 305 940,00 Kč |
| NXK-AF-PE | Dummy PID for Airflow Selection Port-side Exhaust | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| MODE-NXOS | Mode selection between ACI and NXOS | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| NXOS-9.3.11 | Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.11 | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| NXK-ACC-KIT-1RU | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| NXA-FAN-35CFM-PE | Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow | 0 Kč | 16 | 0,00 Kč |
| NXK-MEM-16GB | Additional memory of 16GB for Nexus Switches | 8 643 Kč | 4 | 34 572,00 Kč |
| NXA-PAC-650W-PE | Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Exhaust | 0 Kč | 8 | 0,00 Kč |
| CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 0 Kč | 8 | 0,00 Kč |
| C1-SUBS-OPTOUT | OPT OUT FOR "Default" DCN Subscription Selection | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
|  | ***Mezisoučet bez DPH*** |  |  | ***1 199 504,00 Kč*** |
| QSFP-100G-CU1M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 2 738 Kč | 4 | 10 952,00 Kč |
|  | ***Mezisoučet bez DPH*** |  |  | ***10 952,00 Kč*** |
| DS-C9132T-8PMESK9 | MDS 9132T 32G FC switch, 8 FC ports, 8X16G SW, exhaust | 69 415 Kč | 4 | 277 660,00 Kč |
| Servisní služby | Podpora ISS\_PD: DS-C9132T-8PMESK9, 60 měsíců | 28 451 Kč | 4 | 113 804,00 Kč |
| M9XT-FC1632 | MDS 32G FC Expansion module, w/ 16 active ports | 122 496 Kč | 4 | 489 984,00 Kč |
| Servisní služby | Podpora ISS\_PD: M9XT-FC1632, 60 měsíců | 53 036 Kč | 4 | 212 144,00 Kč |
| M91S6K9-9.2.1A | MDS 9132T NX-OS version 9.2.1(A) | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| DS-CAC-650W-E | 650W AC PSU Port side Exhaust | 8 485 Kč | 4 | 33 940,00 Kč |
| DS-C32S-FAN-E | MDS 9132 FAN tray , port side Exhaust | 2 057 Kč | 8 | 16 456,00 Kč |
| DS-CAC-650W-E | 650W AC PSU Port side Exhaust | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 0 Kč | 8 | 0,00 Kč |
| DS-C32S-FAN-E | MDS 9132 FAN tray , port side Exhaust | 0 Kč | 8 | 0,00 Kč |
| M9132T-PL8 | MDS 9132T 32G FC switch 8-Port upgrade license | 59 207 Kč | 4 | 236 828,00 Kč |
| DS-SFP-FC16G-SW | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC | 0 Kč | 32 | 0,00 Kč |
| DS-9132T-KIT-CSCO | MDS 9132T Accessory Kit for Cisco | 0 Kč | 4 | 0,00 Kč |
|  | ***Mezisoučet bez DPH*** |  |  | ***1 380 816,00 Kč*** |
| SFP-PLUS-SR-NEX | SFP+ transceiver 10GBASE-SR/SW, multirate, MM, OM3- 300/OM2-85/OM1-33m, 850nm VCSEL, LC dup., DMI , CiscoNEXUS komp | 226 Kč | 20 | 4 524,20 Kč |
| SFP-PLUS-LR10-NEX | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI, CISCO NEXUS komp. | 348 Kč | 100 | 34 763,00 Kč |
| QSFP-LR4-NEX | QSFP+ transceiver 41,2Gbps,40GBASE-LR4,SM,10km,(4x10G CWDM DFB, 4x10G PIN), 3,3V,3,5W, LC Duplex, NEXUS komp. | 5 480 Kč | 7 | 38 362,31 Kč |
| DS-SFP-FC16G-SW-CIS | SFP+ transceiver 16Gbps, multirate 4/8/16Gbps, 16G FC, MM, 850nm VCSEL, LC dup., DMI , Cisco komp. | 1 400 Kč | 90 | 126 000,00 Kč |
| SFP-PLUS-LR10-32FC- CIS-MDS | SFP+/SFP28 transceiver 32Gbps FC, SM, 1310nm DFB, 10km,3,3V,LC Duplex,0 až 70°C, DDM, Cisco kompatibilní | 3 136 Kč | 5 | 15 680,00 Kč |
|  | ***Mezisoučet bez DPH*** |  |  | ***219 329,51 Kč*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPA-9-LC/LC-10D-ZX | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 10m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCO | 198 Kč | 2 | 395,08 Kč |
| OPA-9A-E2A/LC-15D-RM | Patchcord optický SM OS1/OS2 G657A2, E2/APC-LC/PC, 15m, LSOH žlutý dup. 2x 2mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), konekt | 860 Kč | 13 | 11 176,62 Kč |
| OPA-9A-E2A/LC-2D-RM | Patchcord optický SM OS1/OS2 G657A2, E2/APC-LC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), konekto | 699 Kč | 2 | 1 397,48 Kč |
| OPA-9A-E2A/LC-10D-RM | Patchcord optický SM OS1/OS2 G657A2, E2/APC-LC/PC, 10m, LSOH žlutý dup. 2x 2mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), konekt | 798 Kč | 3 | 2 394,42 Kč |
| OPA-9-LC/LC-3D-ZX | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 3m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOM | 156 Kč | 20 | 3 110,80 Kč |
| OPA-OM3-LC/LC-3D-ZX | Patchcord optický MM OM3 50/125, LC-LC, 3m, LSOH aqua dup.2x 2,8mm, I/L 0,2dB, R/L -35dB, OEM ZCOMAX | 172 Kč | 6 | 1 034,04 Kč |
| OPA-9-LC/LC-5D-ZX | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 5m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOM | 168 Kč | 20 | 3 362,80 Kč |
| OPA-OM3-LC/LC-5D-ZX | Patchcord optický MM OM3 50/125, LC-LC, 5m, LSOH aqua dup.2x 2,8mm, I/L 0,2dB, R/L -35dB, OEM ZCOMAX | 202 Kč | 6 | 1 210,44 Kč |
| OPA-9A-E2A/LC-15D-RM | Patchcord optický SM OS1/OS2 G657A2, E2/APC-LC/PC, 15m, LSOH žlutý dup. 2x 2mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), konekt | 860 Kč | 16 | 13 755,84 Kč |
|  | ***Mezisoučet bez DPH*** |  |  | ***37 837,52 Kč*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena zakázky celkem bez DPH** | **2 848 439,03 Kč** |
| **DPH 21%** | **598 172,20 Kč** |
| **Cena zakázky celkem včetně DPH 21%** | **3 446 611,23 Kč** |

**Platnost nabídky je 30 dnů.**

|  |
| --- |
| **Cena zahrnuje dopravu a záruční servis v níže uvedeném rozsahu.** |
| **Dodací podmínky:** |
| Dodávka do 4-6 týdnů od doručení objednávky, nebo podpisu kupní smlouvy. |

|  |
| --- |
| **Platební podmínky:** |
| Platba převodem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po bezvýhradném převzetí zboží a splatného do 15 dnů. |

|  |
| --- |
| **Rozšířená záruka a záruční servis:** |
| **ISS\_PD:** | Dodávka náhradního dílu do následujícího pracovního dne (8x5xNBD), nárok na nové verze SW v rámci zakoupené licence, podpora Cisco TAC. |
| **ISS\_PP:** | Dodávka náhradního dílu do 4 hodin nepřetržitě (24x7x4), nárok na nové verze SW v rámci zakoupenélicence, podpora Cisco TAC. |
| **ISS\_SW:** | Nárok na nové verze SW v rámci zakoupené licence, podpora Cisco TAC. |