„Dodávka sítotiskových zařízení pro SUŠ, Ostrava”
Příloha č. 1: Technická specifikace
Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny. Na veškerá níže specifikovaná zařízení je dodavatelem poskytnuta záruka a servis po dobu 2 let.
Název položky	Minimálně požadované parametry	Nabízené parametry	Obchodní označení, typ	
		
Velikost	Dostačující pro max. B1 síta, min pro síta B3	1PE N 230 V	QuickStar1000	
Výkon světelného zdroje	Pro osvit max. B1 sít
+ prosvícení pauz. Papír
bodové svícení - ostré kontury	1000 W	QuickStar1000	
Napájení/zdroj	230V / min. 1000W	230V / min. 1000W		
Konstrukce	Možnost upevnění na pojízdný stojan.
Možnost zavěšení (není nutnou podmínkou).	Pojízdný stojan	Pojízdný stojan	
Typ lampy	UV-A lampa, rychlý start (vhodná pro jednotku s minimálním výkonem 1 kW)	Rychlý start
1 kW	QuickStar1000	
Další požadavky	Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm	ano	ano	
Alternativa parametrů	LED/ osvitový stůl s
uzavíratelným zdrojem světla	ne	ne	
„			

Velikost	Max. pro síta B1, min pro síta B3	PVR 1	PVR 1	
Polohovatelnost	Horizontální i vertikální poloha	Ano	Ano	
Materiál	Odolná antistatická pryž	Ano	Ano	
Napájení	230V	230V	230V	
Další požadavky	Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm	ano	ano	
LU	LĹ		
Materiál	Chemicky odolný antistatický	ano	ano	
Prosvícení zadní stěny	Povinný požadavek	ano	ano	
Připojení voda + odtok:	Oboustranná možnost připojení (pravé/levé, baterie teplá / studená) s možností zaslepení nevyužitého otvoru	ano	ano	
Další	Odkládací hrana na přední stěně boxu pro opření síta
Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm.	ano	ano	
		
Typ	Čtvrtautomat	SPV1P	SPV1P	
Ovládání zdvihu	Rovnoběžné, ruční/pneumatické	ano	ano	

držáku				
Tisková plocha	Max B1 , min B3	760 x 1070 mm	ano	
Upínání rámů	Různé rozměry do B1 formátu	ano	ano	
Specifikace
způsobu tisku	Možnost ručního tisku i tisku v pojízdném držáku
Nastavitelná opěrka pro těrku	Ano
ano	ano
ano	
Nožní spínač	Ano (výhodou)	ano	ano	
Přisátí archů	Ano (výhodou — automatické v pozici tisku)	ano	ano	
Pasování	Mikrometrické šrouby	ano	ano	
Zamykání	Ano (poloha síta vůči tiskové desce)	ano	ano	
Deska	Zbroušený dural, dírky, tichá vývěva	ano	ano	
Napájení	230V	230V	230V	
Další požadavky	Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm	ano	ano	
		
Specifikace
počty a ks	síto na hliníkovém rámu
B1/5ks, 70x100 cm
B2/10ks, 50x70 cm
B3/10ks, 35x50 cm
B4/10ks, 25x35 cm	ano	ano	
Typ	Pro sítotisk umělecký, grafický, textilní	ano	ano	

Rozměry	Potisk. formát B1, B2, B3, B4
Pozn.: nezapočítávat tloušťku rámu do výsledného rozměru			
Materiál rámu	Kov - hliník	Alprofil	Alprofil	
Síla rámu	2 mm (menší formáty)
2,5 mm střední formáty
3 mm velké formáty	ano	ano	
Profil	Čtyřhranný
Pozn.: U menších formátů pro tisk na B3, B4, šířka profilu rámu zúžená — V 3cm a Š 2cm
+lepidlo zasahující ještě 1,5-2 cm od vnitřního okraje rámu do síťoviny	ano	ano	
Síťovina	Monofilní polyester
Standart pro tisk vodou ředitelnými barvami	ano	ano	
Hustota	univerzální — 120 vláken/cm	ano	ano	
Napnutí	Standartní 17 N/cm	ano	ano	
Typy předloh	Různé (pérové, rastrové)			
Další požadavky	Instalace, zaškolení, záruka min. 2 roky, servis	ano	ano	
		
Specifikace
počty a ks	těrka 20 cm
těrka 30 cm
těrka 45 cm
těrka 65 cm	ano	ano	
Typy	ruční — ergonomický úchop strojní — dle druhu tisk. stroje	ano	ano	
Držáky	Profil eloxovaný hliník	ano	ano	
Těrkové listy	Tvrdost 75-80 Shore	ano	ano	
Tloušťka	7-10 mm	ano	ano	

Vnější část listu	přesah 1, —2cm,	ano	ano	
Profil	Hranatý	ano	ano	
Další požadavky	Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm	ano	ano	
Ovrstvovací korýtka		
Specifikace
počty a ks	Ovrstvovací korýtko 65 Ovrstvovací korýtko 45 Ovrstvovací korýtko 30	ano	ano	
Typ, materiál	hliníková	ano	ano	
Bočnice	Plastové odnímatelné (volitelné)	ano	ano	
Hrany	Oboustranné
ostrá/tupá hrana výhodou	ano	ano	
Tlaková myčka (wapka):		
Výkon	1500W	ano	ano	
Max. tlak	125 bar	ano	ano	
Max průtok	360 I/hod	ano	ano	
Max. teplota vody	40 °C	ano	ano	
Specifikace	Pozn.: Prosíme dodavatele o navržení vhodných parametrů	ano	ano	
Další požadavky	Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že	ano	ano	

	zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm			
			
Typ	Aku	ano	ano	
Napájení	240V, 60 Hz	230V, 50 Hz	ano	
Spotřeba	90W	ano	ano	
Hubice	Tvarově uzpůsobená k odsávání sít	ano	ano	
Specifikace	Pozn.: Prosíme dodavatele o navržení vhodných parametrů
Kartáče — samostatně, počet ks 4	ano	ano	
Další požadavky	Dodavatel zaškolení
objednavatelem určenou osobu. Dodavatel dodá zařízení do místnosti určené objednavatelem a nainstaluje ho a zprovozní. Podmínkou je, že zařízení bude na určené místo proneseno dveřmi o rozměrech 80 x 195 cm	ano
ano		
,1
„		
Specifikace	Vhodné pro mytí sít, počet ks 4	ano	ano	
				
	pro vzduch k sítotiskovému stroji	ano	ano	

V Bř-ezůvkách dne 25.6.2024		

Pozn. V případě, že v době dodání nebude konkrétní typ výrobku již v distribuci, je možno dodat zařízení stejných či lepších parametrů původně nabízeného výrobku. Tato změna podléhá schválení objednateli.