

**UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE**

**BPR 24**

NESENÝ UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU (PŘEDNÍHO I ZADNÍHO) S KLADÍVKY, NA DRCENÍ ODŘEZKŮ, TRÁVY, PODROSTŮ, PASTVIN, OKRAJŮ POZEMKŮ,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHARAKTERISTIKA** | | |  | **BPR 24** | |  |  |
|  | Připojení do tříbodového závěsu | | | Kat. 2 | |  |
|  | Pracovní záběr | | | 2,37 | |  |
|  | Celková šířka |  | | 2,55 | |  |
|  | Otáčky vývodové hřídele (min-1) | | | 540 / 1000\* | |  |
| Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) -Min. / Max | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | 220 |  |
|  | Kloubová hřídel | | | Ve standardní výbavě 1 3/8” – 6 | |  |
|  | Volnoběžka |  | | Ve standardní výbavě | |  |
|  | Protiostří |  | | 1 hladké, 1 ozubené | |  |
|  | Hydraulický stranový posuv | | | Ve standardní výbavě – 450mm | |  |
| Otáčky rotoru (min-1)  při 540 min-1  \* při 1000 min-1 | | | |  |  |  |
|  | Obvodová rychlost pracovních nástrojů (m/s) 540/1000 min-1 | | |  | 54/57 |  |
|  | Hmotnost stroje s pracovními nástroji | | |  | 920 kg |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | BPR24A01 | BPR 24 H |  |  | BPR 24 Mulčovač s kladivy | 10 959,- | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**V Jihlavě 12.12.2022.**

Z

E

L

E

N

Ý

C

H

P

L

O

C

H