

**UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE**

**BPR 24**

NESENÝ UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU (PŘEDNÍHO I ZADNÍHO) S KLADÍVKY, NA DRCENÍ ODŘEZKŮ, TRÁVY, PODROSTŮ, PASTVIN, OKRAJŮ POZEMKŮ,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHARAKTERISTIKA**  |  | **BPR 24**  |  |  |
|  | Připojení do tříbodového závěsu  | Kat. 2  |  |
|  | Pracovní záběr  | 2,37  |  |
|  | Celková šířka  |  | 2,55  |  |
|  | Otáčky vývodové hřídele (min-1)  | 540 / 1000\*  |  |
| Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) -Min. / Max  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 220  |  |
|  | Kloubová hřídel  | Ve standardní výbavě 1 3/8” – 6  |  |
|  | Volnoběžka  |  | Ve standardní výbavě  |  |
|  | Protiostří  |  | 1 hladké, 1 ozubené  |  |
|  | Hydraulický stranový posuv  | Ve standardní výbavě – 450mm  |  |
| Otáčky rotoru (min-1)  při 540 min-1 \* při 1000 min-1  |  |  |  |
|  | Obvodová rychlost pracovních nástrojů (m/s) 540/1000 min-1  |  | 54/57  |  |
|  | Hmotnost stroje s pracovními nástroji  |  | 920 kg  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | BPR24A01  | BPR 24 H  |  |  | BPR 24 Mulčovač s kladivy  | 10 959,-  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**V Jihlavě 12.12.2022.**

Z

E

L

E

N

Ý

C

H

P

L

O

C

H