Příloha č. 3 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem stavební údržby je následující:

· Provizorní podepření na OP1 a P4 (nutné pro zajištění bezpečného provozu stavební techniky na mostě) V průběhu stavby bude průběžně kontrolováno, zda nedošlo k nadzvednutí konstrukce a případně bude provedeno nové podklínování. Kontrola musí být provedena vždy neprodleně po jakékoliv změně přitížení na mostě.

· Demontáž ložisek O1 a P4, provedení repase

· Demolice vozovky, zábradlí, navazujících křídel, opěry O5, závěrné zdi O1

· Provedení sanačních prací spodní stavby a NK

· Osazení a podlití ložisek, aktivace pomocí osazení balastního zatížení

· Provedení vyrovnávací vrstvy na povrchu NK (druhé balastní přitížení), betonáž závěrných zdí

· Výstavba vozovkových vrstev na mostě, osazení madla na NK, osazení zábradlí na předpolí, montáž mostních závěrů, obnova vozovky na předpolí

· Dokončovací práce