**Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky**

**Část C – dodávka 1 ks klimatické komory**

***Klimatická komora***

Požadované parametry a součásti přístroje:

* objem 100-110 litrů
* vnitřní komora z nerezové oceli vhodné pro tento typ zařízení (např. DIN 1.4301)
* rozměr vnitřní komory 600x500x400mm (š x v x h) mm u každého rozměru
* vnější rozměry komory 800x900x700mm (š x v x h) mm u každého rozměru
* teplotní rozsah minimálně 0°C-70°C
* prostorová odchylka teploty při 10°C a 37°C nepřesahující 
* vlhkostní rozsah minimálně 10-90%RH
* umožňuje přesnou temperaci vzorků v atmosféře s řízenou vlhkostí
* tichý chod chlazení bez vibrací (např. pomocí Peltierových článků)
* vnitřní skleněné dveře
* součástí dodávky přístroje dvě nerezové police
* komfort obsluhy TwinDISPLAY, rozhraní USB a ethernet

 *Část C*