České vysoké učení technické v Praze

Energie – stavební a báňská a.s.

ČVUT FBMI – Rekonstrukce objektu č.p. 2458, Kladno
SoD.: ………………..	D+M interiérového vybavení	SoD.: 149900/24

S M L O U V A	O	D Í L O
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění (dále jen „smlouva“)
Název stavby:	ČVUT FBMI – Rekonstrukce objektu č.p. 2458, Kladno
Číslo smlouvy objednatele:	…………………….. Číslo smlouvy zhotovitele:	149900/24

1 .	S M L U V N Í  S T R A N Y

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Sídlo:	Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Zastoupená:	prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
Bankovní spojení:	xxx
č. ú.:	xxx
(dále v textu jen „objednatel“)

a

Společnost „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
se sídlem společnosti a adresou pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

Správce Společnosti:	Energie – stavební a báňská a.s.
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399 Sídlo:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO:	45146802
DIČ:	CZ45146802
zastoupená:	Ing. Jaromír Raclavský, ředitel společnosti a Ing. Milan Schagerer, výrobně technický ředitel, oba na základě plné moci
Peněžní ústav:	xxx
Číslo účtu:	xxx

Společník 2 Společnosti:	EUROGAS a.s.
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593 Sídlo:	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČO:	61859974
DIČ:	CZ61859974
zastoupený:	Ing. Petr Máša, předseda představenstva
Peněžní ústav:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech:
-	technických:	xxx
-	realizačních:	xxx
(dále v textu jen „zhotovitel“)

2	.	P Ř E D M Ě T  D Í L A
1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě a na místě plnění dle bodu 3.3. této smlouvy dílo, spočívající v kompletním provedení (dodávky a montáže) interiérového vybavení a mobiliáře na stavbě „ČVUT FBMI – Rekonstrukce objektu č.p. 2458, Kladno“.

2.	Podrobná a úplná specifikace rozsahu díla je uvedena v projektové dokumentaci pro realizaci stavby z 04/2022, zpracované architektonickou kanceláří společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 024 63 245, ve stupni pro provedení stavby, pod názvem
„ČVUT FBMI REVITALIZACE OBJEKTU č.p 2458 (dále jen RDS), kterou předal objednatel zhotoviteli před podpisem této smlouvy, a která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, aniž by k ní musela být přiložena a v Cenové nabídce zhotovitele, oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 ke smlouvě. Dílo bude provedeno podle RDS, v souladu se schválenou zadávací projektovou dokumentací a s předaným pravomocným stavebním povolením vč. připomínek účastníků stavebního řízení.

3.	Dílo  bude  splňovat  kvalitativní  požadavky  definované RDS,  a  bude  provedeno  v  souladu s technickými předpisy, platnými normami ČSN a právními předpisy, zejména zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ČSN a další předpisy platné v ČR jsou pro tento obchodní případ závazné.

4.	Předmětem díla jsou také veškeré související činnosti spojené se zhotovením díla, i ty které v položkovém rozpočtu obsaženy samostatně nejsou, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, zejména:
•	náklady na úklid pracoviště a průběžný odvoz odpadu vzniklého činností zhotovitele k likvidaci nebo do místa určeného objednatelem;
•	veškeré náklady na zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, požární ochrany a ochrany majetku.
5.	Součástí předmětu díla n  en í (nezahrnuto v nabídkové ceně):
•	zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby;
•	vyhotovení realizační projektové dokumentace stavby;
•	autorský dozor a výkon TDI, popř. koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby.

6.	Zhotovitel provádí průběžnou kontrolu kvality díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli výsledky zhotovitelem prováděných kontrol kvality díla v souladu s ustanoveními jednotlivých ČSN-EN, ČSN, zejména  s ohledem na tolerance přesností prováděného díla, prováděných v průběhu realizace díla, a zhotovitel je povinen tyto výsledky objednateli předložit, a to nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne obdržení žádosti objednatele.

7.	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Věci, určené k provedení díla, opatřuje zásadně zhotovitel.

8.	Objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit dohodnutou cenu v souladu se smlouvou.

9.	Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do  předmětu  jeho  podnikání,  pro  tuto  práci  je  plně  kvalifikován  a  disponuje  pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.

3	.	D O B A  A  M Í S T O  P L N Ě N Í

1.	Dílo bude zhotovitelem prováděno v následujících termínech:
Zhotovitel zahájí práce po převzetí staveniště (předpoklad) ....................................... 01.10.2024
Zhotovitel dokončí a předá celé dokončené dílo objednateli nejpozději do ................ 31.01.2025

2.	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené je předat zpět objednateli do 5 dnů od ukončení prací na díle.

3.	Místem plnění díla je areál FBMI na adrese Sportovců 2458, Kladno, 272 01.
1.	
4	.	C E N A

1.	Celková cena za zhotovení díla, obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných na řádné splnění zakázky, je sjednána pro rozsah díla uvedený v článku 2. jako cena nejvýše přípustná, pokrývá veškeré náklady a odměny zhotovitele nutné na úplné a řádné splnění díla a činí (bez DPH):
547 282,- Kč
slovy : (pět set čtyřicet sedm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých)

2.	DPH bude účtována v zákonné výši v době zdanitelného plnění. Od 1.1.2012 se uplatňuje podle
§§ 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, u stavebně montážních prací režim přenesení daňové povinnosti. Příjemce plnění prohlašuje, že ve vztahu k přijatému plnění (provedeným pracím na předmětné zakázce) vystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty.

3.	Podmínky překročení sjednané ceny:
•	Sjednaná cena může být měněna v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu prací a dodávek, jež jsou předmětem této zakázky.
•	Objednatel umožní změnu ceny díla v případech, kdy si sám objednatel vymíní změny v kvalitativním nebo kvantitativním rozsahu díla. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě; v případě nedodržení formy nejsou strany ujednáním vázány.
•	Změny v rozsahu díla požadované objednatelem ocení zhotovitel před jejich provedením prostřednictvím změnových listů (dále jen ZL). K vyhotoveným změnovým listům je objednatel povinen se vyjádřit do 14 kalendářních dnů. Na základě ZL schválených oběma smluvními stranami budou uzavírány dodatky k SoD, které budou zhotovitele opravňovat k fakturaci změn v rozsahu prací.

5	.	P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y

1.	Objednatel neposkytne zhotoviteli na provedení prací jakékoli zálohové platby

2.	Platby se provádějí bezhotovostně.

3.	Úhrada za plnění díla se provede v české měně. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů, jejichž přílohami bude vždy odsouhlasený soupis uskutečněných provedených prací za příslušný měsíc, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Soupis provedených prací bude dále obsahovat jednotlivé položky k odsouhlasení včetně celkové ceny, již vyfakturované částky, fakturované částky v daném měsíci a částky zbývající k fakturaci.

4.	Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 25. dne příslušného měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle přílohy č. 2. Po jeho odsouhlasení zástupcem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení, vystaví zhotovitel daňový doklad nejpozději do 5 dní od uskutečnění zdanitelného plnění a zajistit doručení daňového dokladu do sídla společnosti odběratele do 10 dní od uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou přílohou měsíční faktury bude výše uvedený soupis a kopie zjišťovacího protokolu podepsaná odpovědným pracovníkem objednatele.

5.	Konečnou fakturu (vyúčtování) je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení díla.

6.	V případě, že realizované práce svým zatříděním dle klasifikace CZ-CPA spadají pod číselné kódy 41-43 a vztahuje se na ně tedy režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je poskytovatel daného plnění povinen na vystaveném dokladu uvést sazbu daně ovšem s výjimkou výše daně. Dále je poskytovatel plnění povinen na vystaveném dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

7.	Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 kalendářních dnů od jeho doručení na adresu pro doručování objednatele dle této smlouvy.

8.	Z každého daňového dokladu, jehož částka je odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele dle této smlouvy, bude zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky.
1.	
9.	Zádržné. Smluvní strany se dohodly na tom, že 10 % celkové fakturované částky bez DPH (dále jen pozastávka) tvoří zádržné, které objednatel uvolní po převzetí díla.
10.	Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
-	údaje objednatele a zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, označení banky a číslo účtu na který má být placeno, zápis v obchodním rejstříku,
-	číslo smlouvy,
-	název stavby,
-	předmět díla,
-	číslo faktury,
-	den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
-	fakturovanou  částku,  náležitosti  podle  §  28  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  DPH,  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele,
-	datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-	číselné zatřídění prací dle klasifikace CZ-CPA,
-		razítko a  podpis  oprávněné  osoby,  stvrzující  oprávněnost,  formální  a  věcnou  správnost faktury.

11.	Objednatel je oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli bez zaplacení v případě, že faktura neobsahuje náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě včetně chybného uvedení, nebo neuvedení číselného zatřídění dodávek a prací s tím, že musí být uveden důvod vrácení faktury. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené, či nově vystavené faktury objednateli.

6	.	P R Á V A  A  P O V I N N O S T I  S M L U V N Í C H  S T R A N

1.	Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit všemi právními, technickými a bezpečnostními předpisy v účinném znění uvedenými v předané projektové dokumentaci.

2.	Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.

3.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla pověřenou osobou. Jméno a ostatní údaje pověřené osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. O provedení kontroly a jejích závěrech učiní objednatel záznam ve stavebním deníku zhotovitele.

4.	Materiály zhotovitele, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

5.	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s právními předpisy.

6.	Zhotovitel je povinen dbát Plánu BOZP, který musí být po celou dobu stavby na staveništi, pokud nebude na staveništi působit koordinátor BOZP, je povinen všechny dodavatele na stavbě s Plánem BOZP seznámit a zajistit, aby toto seznámení potvrdili svým podpisem do seznamu zhotovitelů působících na stavbě, který je součástí plánu BOZP.

7.	Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru  staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními prostředky.
1.	
8.	Ochranu svých věcí a předané části staveniště zajišťuje po dobu provádění díla zhotovitel. Na staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

7	.	P R Á V A  Z  V A D

1.	Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla, tzn., že v okamžiku předání díla splňuje požadavky této smlouvy o dílo a veškerých platných právních předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

2.	Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení co největší péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3.	Zhotovitel přebírá za provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí celého díla objednatelem. V případě běžných spotřebních výrobků se uplatní záruční doby stanovené výrobcem.

8	.	S M L U V N Í  P O K U T Y

1.	Kromě smluvních pokut uvedených na jiných místech této smlouvy, sjednaly smluvní strany následující smluvní pokuty:
•	smluvní pokutu za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení díla (předání kompletně dokončeného díla), ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení,
•	smluvní pokutu za prodlení termínu pro odstranění vad, bránících využití předmětu díla obvyklým způsobem v záruční době, ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění,
•	smluvní pokutu za prodlení termínu s vyklizením staveniště po ukončení prací, ve výši 500,- Kč za každý den prodlení,
•	smluvní pokutu za každé prokazatelné porušení předpisů BOZP, PO, OŽP, ve výši 500,- Kč
za každý případ,
•	smluvní pokutu v případě, pokud zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho činností, ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.

2.	Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení za opožděnou úhradu faktur ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.	Vedle práva na smluvní pokutu podle této smlouvy zůstává objednateli vždy též právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4.	Smluvní pokuta je splatná za 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele požadovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

5.	Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady splatné smluvní pokuty, a to přímou úhradou nebo formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

9	.	O D S T O U P E N Í  O D  S M L O U V Y

1.	Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany následující:
•	zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
•	bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
•	hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele,
•	
•	prodlení zhotovitele s průběžným plněním díla o více než 35 dnů,
•	realizace  díla  pracovníky,  kteří  nemají  povolení  k pobytu  na  území  ČR  a  pracovní povolení pro místo provádění díla,
•	opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP,
•	svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla.

2.	Objednatel i zhotovitel mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v zákoně nebo důvodů sjednaných ve smlouvě pouze s účinky do budoucna, ledaže je výslovně ujednáno jinak.

1 0 .	Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

1.	Zhotovitel tímto ve vztahu k výše nadepsané zakázce prohlašuje, že:
•	on ani (i) kterýkoli  z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle  §  83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této zakázky / veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,
a)	není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b)	není z více než  50 % přímo či nepřímo vlastněn  některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani
c)	nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b);
•	není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací);
•	žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich  prospěch  uvedeným  v  sankčním  seznamu v  příloze  nařízení  Rady  (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

2.	Nepřejdou-li povinnosti vyplývající z této  smlouvy  ze zákona,  jsou smluvní strany povinny zajistit, aby povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly i na jejich případné právní nástupce.

3.	Smluvní strany se zavazují veškeré sporné záležitosti řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní řešeny před příslušným soudem dle občanského soudního řádu.

4.	Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.	Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě o dílo jsou možné výlučně formou písemných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.	Pokud tato smlouva není uzavřena elektronicky připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stan, je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno.

7.	Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
1.	
8.	Smluvní strany ujednaly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem na tuto smlouvu.

9.	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz připojují své podpisy.

10.	Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Předaná výkresová dokumentace	– ODDĚLENÁ PŘÍLOHA –
Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr

V Kladně dne:	V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
na základě plné moci

Digitálně podepsal(a) Jozef Rosina
Datum: 08.07.2024
12:28:47

Ing Jaromír

Digitálně podepsal Ing Jaromír Raclavský

Raclavský

Datum: 2024.07.04
14:06:42 +02'00'

.........................................................	.........................................................
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA	Ing. Jaromír RACLAVSKÝ
děkan	ředitel společnosti
Fakulta biomedicínského inženýrství	Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS
– ČVUT FBMI – Reko objektu“

Ing. Milan

Digitálně podepsal Ing. Milan Schagerer

Schagerer

Datum: 2024.07.04
………………………1…3:…43…:0.6.…+…02…'0.0'
Ing. Milan SCHAGERER
výrobně technický ředitel Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS
– ČVUT FBMI – Reko objektu“

Rozpočet interiéru

AKCE: ČVUT FBMI REVITALIZACE OBJEKTU č.p 2458

ATELIER 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno Tel./Fax: +420 513 034 120 Email: info@atelier99.cz

Část

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena s DPH

Výrobky "V" celkem	63 018 Kč	13 234 Kč	76 252 Kč	
Vybavení "N" celkem	335 496 Kč	70 454 Kč	405 950 Kč	
Povrchy stěn "M" celkem	148 768 Kč	31 241 Kč	180 009 Kč	
Doprava a montáž	54 728 Kč	11 493 Kč	66 221 Kč	

Suma celkem	547 282 Kč	126 422 Kč	728 432 Kč

Pozn. Je-li v zadávacích podkladech definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definovaný minimální požadovaný standard a v nabídce
 může být nahrazen výrobkem srovnatelným, který však nesmí snížit zadavatelem navržený standard (žádáme Vás v tomto případě o přesnější specifikaci).

Rozpočet výrobků	

Ozn.	
Název	
Popis	
ks	
š	
v	
hl	
Jednotková cena	
Cena celkem	

V 04	

Čajová kuchyně (vykázáno ve stavební části)	Čajová kuchyňka s vybavením – technicky řešeno v části D112 – interiér. Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus – Pevně spojen skrytými spojovacími prvky, polohovatelné police. Pracovní deska – S integrovaným dřezem, postformingová hrana, r. 3 mm). Po obvodu tmelena a ve styku s obkladem použit silikonový těsnící profil. Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno úchytkovým profilem v hraně dvířka.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno na 95 000 cyklů). Miskové panty s úhlem otevření 110 st. a tlumením (EN 15570, testováno na 190 000 cyklů). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň).
Lednice – Podstavná lednice s otevíravými dveřmi (uchycené k nábytkovému dvířku kuchyně) do modulu š. 60 cm (objem lednice min. 90 l, energetická třída A+, úroveň hluku max. 38 dB, základní vybavení).
MW trouba - Volně stojící mikrovlnná trouba pro energeticky úsporné rozmrazování, ohřívání a přípravu (digitální displej, mikrovlnný ohřev 800 W, s průhledovým okénkem a závěsem vlevo, snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápustným otočným voličem, nerezový varný prostor 17 l, hlučnost max. 58 dB, rozměry spotřebiče cca. 290 x 462 x 320mm, certifikáty CE, TÜV testováno, odpovídá normě EN 55011).
Varná konvice - Rychlovarná konvice kruhového provedení s termoregulací a ovládáním v horní části (1.5 l vody, příkon max. 2000-2400 W, nastavení teploty 70°C, 80°C , 90°C, 100°C, nerezové topné dno, oboustranný vnější ukazatel množství vody, otevírání víka stiskem tlačítka, ochrana proti přehřátí, navinutí kabelu).
Dřez – Nerezové provedení (hedvábný lesk, plochý okraj, vanička š. 	

1	

1500	

2000	

600		

0 Kč	

V 05	

WC příčka (vykázáno ve stavební části)	Obecný popis:
Dělící příčky záchodových kabinek s uzamykatelnými dveřmi, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Sanitární příčky s potlačením viditelného kování na přední stěně (kotevní prvky ke stěnám uvnitř kabinek), dveře bez viditelného rámu (se skrytými závěsy uvnitř) dosedající do falcu s těsněním a opatřené WC zamykáním (výškově sjednoceno s klikami dveří).

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, odstín černý RAL 9004.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1774	

2050	

15		

0 Kč	

V 06.1	

Pisoárová stěna (vykázáno ve stavební části)	Obecný popis:
Dělící příčka pisoárů, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Nástěnné provedení s uchycením na stěnu za pomocí U profilu do kterého je osazena a skrytě fixována dělící příčka. 

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

16	

700	

400		

0 Kč	

V 06.2	

Pisoárová stěna (vykázáno ve stavební části)	Obecný popis:
Dělící příčka pisoárů, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Nástěnné provedení s uchycením na stěnu za pomocí U profilu do kterého je osazena a skrytě fixována dělící příčka. 

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

16	

700	

560		

0 Kč	

V 07	

WC příčka (vykázáno ve stavební části)	
Obecný popis:
Dělící příčky záchodových kabinek s uzamykatelnými dveřmi, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Sanitární příčky s potlačením viditelného kování na přední stěně (nožky na mezistěnách, nosné profily uvnitř kabinek), dveře bez viditelného rámu (se skrytými závěsy uvnitř) dosedající do falcu s těsněním a opatřené WC zamykáním (výškově sjednoceno s klikami dveří).

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, odstín černý RAL 9004.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1800	

2050	

1500		

0 Kč	

V 08	

WC příčka (vykázáno ve stavební části)	
Obecný popis:
Dělící příčky záchodových kabinek s uzamykatelnými dveřmi, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Sanitární příčky s potlačením viditelného kování na přední stěně (nožky na mezistěnách, nosné profily uvnitř kabinek), dveře bez viditelného rámu (se skrytými závěsy uvnitř) dosedající do falcu s těsněním a opatřené WC zamykáním (výškově sjednoceno s klikami dveří).

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, odstín černý RAL 9004.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

3	

2700	

2000	

1200		

0 Kč	

V 15	

Kuchyně (vykázáno ve stavební části)	Kuchyně s vybavením, technicky řešeno v části D112 – interiér. Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus – Pevně spojen skrytými spojovacími prvky, polohovatelné police. Pracovní deska – S integrovaným dřezem, postformingová hrana, r. 3 mm). Po obvodu tmelena a ve styku s obkladem použit silikonový těsnící profil. Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno úchytkovým profilem v hraně dvířka.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno na 95 000 cyklů). Miskové panty s úhlem otevření 110 st. a tlumením (EN 15570, testováno na 190 000 cyklů). 
Lednice – Podstavná lednice s otevíravými dveřmi (uchycené k nábytkovému dvířku kuchyně) do modulu š. 60 cm (objem lednice min. 90 l, energetická třída A+, úroveň hluku max. 38 dB, základní vybavení).
MW trouba - Volně stojící mikrovlnná trouba pro energeticky úsporné rozmrazování, ohřívání a přípravu (digitální displej, mikrovlnný ohřev 800 W, s průhledovým okénkem a závěsem vlevo, snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápustným otočným voličem, nerezový varný prostor 17 l, hlučnost max. 58 dB, rozměry spotřebiče cca. 290 x 462 x 320mm, certifikáty CE, TÜV testováno, odpovídá normě EN 55011).
Varná konvice - Rychlovarná konvice kruhového provedení s termoregulací a ovládáním v horní části (1.5 l vody, příkon max. 2000-2400 W, nastavení teploty 70°C, 80°C , 90°C, 100°C, nerezové topné dno, oboustranný vnější ukazatel množství vody, otevírání víka stiskem tlačítka, ochrana proti přehřátí, navinutí kabelu).
Dřez – Nerezové provedení (hedvábný lesk, plochý okraj, vanička š. 450mm, hl. 175mm). 
Osvětlení – Al profil 15 x 7 mm s opálovým krytem (LED pásek 20 W/m, 	

1	

3000	

2000	

600		

0 Kč	

V 18.1	

Zrcadlo	Obecný popis: Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

8	

500	

700	

5	

1 236 Kč	

9 888 Kč	

V 18.2	

Zrcadlo	Obecný popis: Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

500	

880	

5	

1 495 Kč	

1 495 Kč	

V 18.3	

Zrcadlo	Obecný popis: Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

600	

1000	

5	

1 955 Kč	

1 955 Kč	

V 18.4	

Zrcadlo	Obecný popis: Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1700	

700	

5	

1 955 Kč	

3 910 Kč	

V 20.1	

Deska pod umyvadla	Obecný popis:
Závěsná deska pod umyvadla.

Provedení:
Nosná konstrukce tvořena jeklovými profily a pásovinou uchycena na stěnu (zadní i postranní) za pomocí chemické kotvy a na ní následně nasunuta a zajištěna deska tvořená středovým (MDF, DTD) a povrchovým materiálem, který je aplikován na exponované plochy. Po obvodu ve styku s obkladem je deska opatřena nízkým nosem (bezesparé napojení) pro lepší údržbu.

Materiál:
Umělý kámen - Pevný kompozitní materiál na bázi akrylu, minerálů a přírodních pigmentů s hladkým, neporézním a tepelně tvarovatelným povrchem umožňující bezespárové spojení, tepelně i chemicky odolný, dobře udržovatelný, zdravotně nezávadný a nehořlavý s možností opravitelnosti.
Kce – Ocelové provedení, komaxitováno.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2080	

60	

450	

22 885 Kč	

22 885 Kč	

V 20.2	

Deska pod umyvadla	Obecný popis:
Závěsná deska pod umyvadla.

Provedení:
Nosná konstrukce tvořena jeklovými profily a pásovinou uchycena na stěnu (zadní i postranní) za pomocí chemické kotvy a na ní následně nasunuta a zajištěna deska tvořená středovým (MDF, DTD) a povrchovým materiálem, který je aplikován na exponované plochy. Po obvodu ve styku s obkladem je deska opatřena nízkým nosem (bezesparé napojení) pro lepší údržbu.

Materiál:
Umělý kámen - Pevný kompozitní materiál na bázi akrylu, minerálů a přírodních pigmentů s hladkým, neporézním a tepelně tvarovatelným povrchem umožňující bezespárové spojení, tepelně i chemicky odolný, dobře udržovatelný, zdravotně nezávadný a nehořlavý s možností opravitelnosti.
Kce – Ocelové provedení, komaxitováno.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce  kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku  musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2110	

60	

450	

22 885 Kč	

22 885 Kč	
	
Celkem:	63 018 Kč	

Rozpočet vybavení	

Ozn.	
Název	
Popis	
ks	
Jednotková cena	
Cena celkem	

N 03	

Zásobník na toaletní papír	
Obecný popis:
Držák toaletního papíru na velkou roli Jumbo k montáži na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kruhový tvar, max. průměr role 265 mm, u výstupu papíru dvě ozubené hrany pro odtrhávání, uzavřený kulatý kryt s průzorem (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu).

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

16	

2 031 Kč	

32 496 Kč	

N 05	

Nástěnný odpadkový koš 6 l	
Obecný popis:
Odpadkový koš k montáži na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar s výklopným víkem a skrytými přidržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad, mírně zaoblené okraje, montáž s konzolí nebo přímo na stěnu, kapacita 6l.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

12	

2 307 Kč	

27 684 Kč	

N 06	

Zásobník na hyg. sáčky	
Obecný popis:
Zásobník hygienických sáčků.

Provedení:
Jednoduchý kvádrový tvar s kruhovým otvorem v čelní ploše pro montáž přímo na stěnu, kapacita min. 25 ks sáčků.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

0	

1 792 Kč	

 0 K č 	

N 07	

Dávkovač tekutého mýdla nástěnný	

Obecný popis:
Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a dezinfekce. Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, dávkování spodní stranou pomocí páčky, sklápěcí přední panel, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo min. 0,75 litru.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

19	

2 767 Kč	

52 573 Kč	

N 08	

Dávkovač dezinfekce nástěnný	

Obecný popis:
Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a dezinfekce. Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, dávkování spodní stranou pomocí páčky, sklápěcí přední panel, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo min. 0,75 litru.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

0	

3 466 Kč	

 0 K č 	

N 10	

Nástěnný osoušeč rukou	
Obecný popis:
Bezdotykový osoušeč rukou.

Provedení :
Nástěnný typ s jemně oblými hranami, antibakteriální HEPA filtr, vysušení rukou za 8 – 10 s, příkon 1850 W, hlučnost 65 db, nádobka na vodu.

Materiál: ABS, černé provedení.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

8	

19 272 Kč	

154 176 Kč	

N 14	

Madla pro ZTP	
Obecný popis:
Sklopné madla ke klozetu.

Provedení:
Oblé provedení z kulatých tvarovaných profilů (průměr 32mm, tloušťka materiálu 1,2 mm), ochrana proti náhodnému sklopení, gumová zarážka, testovaný a certifikovaný výrobek, 4 mm silná montážní deska s otvory ke kotvení na stěnu. Celková velikost 100 x 249 x 700 mm a 100 x 249 x 800 mm.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL (speciálně zdrsněný povrch pro lepší úchop).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1 967 Kč	

1 967 Kč	

N 15	

Nástěnný odpadkový koš 25 l	

Obecný popis:
Odpadkový koš k montáži na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar bez víka s přidržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad, mírně zaoblené okraje, montáž s konzolí nebo přímo na stěnu, kapacita 25l.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3 485 Kč	

3 485 Kč	

N 19	

Zásobník papírových ručníků	
Obecný popis:
Zásobník papírových ručníků pro montáž na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500-800 ručníků, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu).

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2 010 Kč	

2 010 Kč	

N 20	

Roleta	Obecný popis:
Stínící technika učeben.

Provedení:
Mechanická interiérová stínící roleta s blackoutovou textilií pro celou výšku a šířku okna ovládaná kovovým řetízkem. Provedení pro dodatečnou montáž s uchycením ke stropu a se zatížením do prostoru s vysokou četností užívání.

Materiál:
Mechanické části – Kovové provedení dle požadovaného odstínu RAL.
Textilie – Speciální látka zamezující prostup světla a odolná proti vyblednutí sluncem. Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let.
Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

11	

5 555 Kč	

61 105 Kč	

N 21	

Odpadkový koš se zásobníkem papírových ručníků	

Obecný popis:
Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků pro montáž na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500-800 ručníků,
kapacita odpadkového koše min. 23 litrů.

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu).

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

0	

11 019 Kč	

 0 K č 	
	
Celkem:	335 496 Kč	

Rozpočet povrchů stěn	

Ozn.	
Název	
Popis	
Plocha / d	
Jednotková cena	
Cena celkem	
						
M04	Stěrka	Epoxidový vysoce odolný nátěr, efekt taženého betonu, odstín bílý	129,59	543 Kč	70 367 Kč	
M05	Výmalba	Omyvatelný a vysoce odolný nátěr, odstín tmavě zelený RAL 7033	246	318,7 Kč	78 400 Kč	
	
Celkem	375,59	148 768 Kč