a CYGNUS
CENOVÁ NABiDKA
RESO
PRODUKT
Přenosný miniterminál
Zákazník: Domov pro seniory Světlo Nabídka :	S24'-0334
Dne:	11.07.2024
Platnost:	30 dní
Vypracoval: Pavel Bauer
Kontakt:	730 892 910, bauer@iresoft.cz
Přenosný miniterminál na čárový kód slouží k získávání informací o množství poskytnuté sociální a ošetřovatelské péče klientům. Realizované činnosti jsou průběžně zaznamenány včetně jména zaměstnance a času jejich provedení. Se záznamy lze následně pracovat přímo v systému. Informace o poskytnuté péči jsou požadované v rámci statistického vykazování dat na MPSV. Miniterminál lze využít i pro sledování realizace ošetřovatelských plánů a následné vykázání výkonů na zdravotní pojišťovny. Pořízené záznamy můžete následně zpracovávat v CYGNUSu .
ZÁKLADNÍ PRINCIP POUŽÍVÁNÍ
Zaměstnanec po skutečném provedení činnosti u klienta načte příslušný kód klienta a činnosti z jeho plánu. Miniterminál potvrdí zvukovým signálem správné zaznamenání transakce. Do miniterminálu se uloží nový záznam včetně aktuálního časového razítka. Tyto záznamy lze dle potřeby přenést pomocí USB kabelu přímo do CYGNUSu, kde dojde k jejich uložení na karty příslušných klientů.
OCHRANNÝ SILIKONOVÝ OBAL
Ochranný silikonový obal tlumí případné pády a eliminuje poškození zařízení poškrábáním. Také zabraňuje vniknutí prachu pod sklíčko, které může způsobit špatné čtení laseru .
A.	Cena
Cena celkem
(bez DPH)
Cena celkem
(vč. DPH 21%)
IRESOFT s.r.o.
Purkyňova 99, 612 00 Brno
IČ 26297850, DIČ CZ26297850
tel.: +420 543 215 460, e-mail: info@iresoft.cz www.iresoft.cz, www.iscygn us.cz
Typ položky	Cena / ks bez DPH	Počet	Cena celkem	
Přenosný miniterminál	4 500 Kč	13	58 500 Kč	
Sleva pro členy APSS	-800 Kč	13	-10 400 Kč	
Silikonový ochranný obal	400 Kč	13	5 200 Kč	

	

CENOVÁ NABiDKA
a CYGNUS
B.	Technické parametry
4
IRESOFT s.r.o.
Purkyňova 99, 612 00 Brno
IČ 26297850, DIČ CZ26297850
tel.: +420 543 215 460, e-mail: info@iresoft.cz www.iresoft.cz, www.iscygnus.cz
2
CPU	ARM7, 32 bit	
Reálný čas	automaticky se synchronizuje při komunikaci s PC	
Klávesnice	1 x tlačítko pro snímání	
Signalizace	LED a zvukový signál potvrzující čtení	
Světelný zdroj	dioda 650 nm viditelného laseru, hloubka snímacího pole 4–22 cm	
Ryehlost snímání	100 sejmutí za sekundu	
Kapacita paměti	512 kB (paměť pro program + 10 000 kódů + časová razítka)	
Připojení k PC	USB	
Napájení	dobíjecí akumulátor Li-Ion, 3,7 V, 150 mAh, nabíjení pomocí připojení přes USB,
provoz cca 10 000 načtení kódů, uchování údajů 72 hodin	
Rozměry	30 (š) x 62 (v) x 16 (h) mm	
Hmotnost	cca 28 g	
Provozní teplota	-10-40 'C	
Provozní vlhkost	nekondenzující 20–85 %	
Průmyslové krytí	IP42	
Záruka	24 měsíců	
Příslušenství	USB kabel, šňůrka na krk