*Příloha č. 1 Smlouvy*

**Technická specifikace zadavatele s uvedením minimálních požadavků zadavatele**

Uvedené požadavky v technické specifikaci jsou minimální, zájemce může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší kvality. Nesmí se jednat o repasované zboží.

|  |
| --- |
| **A) Specifikace sanitního vozidla** |
| Vozidlo kategorie M1, tento požadavek bude splněn nejpozději v den předání vozidla |
| Použitý typ platformy/ podvozku (účastník do sloupce "Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka uvede požadované informace) |
| Palivo – Diesel |
| Min. výkon 80 kW/3500 |
| min. 6-ti stupňová převodovka manuální |
| Emisní limit minimálně EURO 6 |
| Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1) |
| Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného nebo výklopného otevírání okénka |
| Prosklený nákladový prostor |
| Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové |
| Dělící přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks |
| Radiopřijímač + repro /autorádio - originál z výrobního závodu (vestavěné)/ |
| Mlhovky (přední, zadní) |
| Karoserie barva bílá |
| Pohon přední náprava |
| Centrální zamykání |
| El. přední okna |
| El. zrcátka |
| Tempomat – standardní (ne adaptivní) |
| Airbag spolujezdce a řidiče |
| **B) Specifikace zástavby** |
| Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks |
| Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť |
| Osvětlení bočních dveří LED světlem |
| Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W nad zadními dveřmi |
| Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks |
| Pomocné stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks |
| Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks |
| Rozvod 12V 1ks |
| Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks |
| Termostat pro topení na 12V 1ks |
| Zásuvka 12V 2 ks |
| Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks |
| Maják halogenový rotační modrý 2 ks |
| Signalizace otevřených dveří v pacientském prostoru na palubní desce 1ks |
| Třítónová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks |
| **Zateplení** |
| Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks |
| **Zaplechování** |
| Obložení stěn a stropu dezinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks |
| Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks |
| Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v zástavbě 1ks |
| 2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy |
| Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka |
| Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks |
| Hasicí přístroj 2 kg 1ks |
| Madlo bočních dveří levé 1ks – barva oranžová |
| Madlo bočních dveří pravé 1ks – barva oranžová |
| Stropní madlo nad lehátkem – barva oranžová |
| Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks |
| Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem |
| Schod výklopný boční 1ks |
| Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks |
| Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks |
| **C) Specifikace transportní technika** |
| infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla alespoň 250 kg, schválené dle ČSN EN 1789 1ks |
| Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks |
| komplet nosítek s podvozkem – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systém, schválené dle ČSN EN 1789 1ks |
| **D) Další specifikace** |
| Matování skel, celý nákladní prostor |
| Lakování přepážky na bílo 1ks |
| Polep vozidla v souladu s platnými zákonnými požadavky a normami (viz. přiložené fotografie) |
| Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks |

ZÁRUKA

Účastník poskytuje plnou záruku (bez jakékoliv finanční spoluúčasti kupujícího) na veškeré věcné (materiálové, montážní či výrobní) a právní vady **v délce 24 měsíců na vozidlo, kompletní sanitní vestavbu a transportní techniku, 24 měsíců na vady lakování a 72 měsíců proti prorezavění karoserie**. Tato záruční lhůta se počítá ode dne protokolárního předání předmětného vozidla.