**Příloha č. 1 kupní smlouvy**

**Specifikace vozidel včetně sanitní zástavby**

Zadavatelem stanovené technické parametry na sanitní vozy uvedené v této části specifikace předmětu zakázky jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení.

Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku nabízený sanitní vůz splňoval.

Účastník vyplní v sloupci „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce „Skutečná hodnota technického parametru“ účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis zadavatelem stanoveného limitního technického** **Parametru nabízeného zařízení** |  |  |  |
| **A) Specifikace sanitního vozidla** |  |  |  |
| Vozidlo kategorie M1, tento požadavek bude splněn nejpozději  v den předání vozidla | ANO | ANO | Po přestavbě změna z N1 na M1 |
| Použitý typ platformy/ podvozku (účastník do sloupce  "Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka uvede  požadované informace) | ANO | ANO | Trafic Furgon |
| Palivo – Diesel | ANO | ANO |  |
| Min. výkon 80 kW/3500 | ANO | ANO | 96 kW/3500 |
| min. 6-ti stupňová převodovka manuální | ANO | ANO |  |
| Emisní limit minimálně EURO 6 | ANO | ANO | EURO 6e |
| Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1) | ANO | ANO | vyhřívaná řidič a spolujezdec |
| Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného  nebo výklopného otevírání okénka | ANO | ANO |  |
| Prosklený nákladový prostor | ANO | ANO | zatmavená okna |
| Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové | ANO  **Zadavatelem požadovaná**  **podmínka s případně**  **stanovenou min/max**  **hodnotou** | ANO  **Splnění požadované**  **podmínky včetně min/max**  **hodnoty ANO/NE** | Křídlové se stěračem, ostřikovačem a  vyhříváním  **Skutečná hodnota**  **technického**  **parametru/poznámka** |
| Dělící přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy  1 ks | ANO | ANO |  |
| Radiopřijímač + repro /autorádio - originál z výrobního závodu (vestavěné)/ | ANO | ANO | Multimediální systém Easy Link 8" display, navigace |
| Mlhovky (přední, zadní) | ANO | ANO |  |
| Karoserie barva bílá | ANO | ANO |  |
| Pohon přední náprava | ANO | ANO |  |
| Centrální zamykání | ANO | ANO | s dálkovým ovládáním v klíčku |
| El. přední okna | ANO | ANO |  |
| El. zrcátka | ANO | ANO |  |
| Tempomat - standardní (ne adaptivní) | ANO | ANO |  |
| Airbag spolujezdce a řidiče | ANO | ANO | včetně bočních a hlavových |
| **B) Specifikace zástavby** |  |  |  |
| Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro  radiostanici 1ks | ANO | ANO |  |
| Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť | ANO | ANO | AKCEPTOR |
| Osvětlení bočních dveří LED světlem | ANO | ANO |  |
| Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W  nad zadními dveřmi | ANO | ANO |  |
| Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4  pozice, kryt 1ks | ANO | ANO |  |
| Pomocné stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním  žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks | ANO | ANO |  |
| Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks | ANO | ANO |  |
| Rozvod 12V 1ks | ANO | ANO |  |
| Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks | ANO | ANO |  |
| Termostat pro topení na 12V 1ks | ANO | ANO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zásuvka 12V 2 ks | ANO | ANO |  |
| Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul.  prostoru 1ks | ANO | ANO |  |
| Maják halogenový rotační modrý 2 ks | ANO | ANO | LED MAJÁK B16 |
| Signalizace otevřených dveří v pacientském prostoru na  palubní desce 1ks | ANO | ANO |  |
| Třítónová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks | ANO | ANO | V MOTORU VOZIDLA 100W |
| **Zateplení** |  |  |  |
| Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou  hmotou 1ks | ANO | ANO |  |
| **Zaplechování** |  |  |  |
| Obložení stěn a stropu desinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks | ANO | ANO |  |
| Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks | ANO | ANO |  |
| Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v  zástavbě 1ks | ANO | ANO | ALTRO BLUE |
| 2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy | ANO | ANO | INTAP VERIS |
| Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka | ANO | ANO |  |
| Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks | ANO | ANO |  |
| Hasicí přístroj 2 kg 1ks | ANO | ANO |  |
| Madlo bočních dveří levé 1ks - barva oranžová | ANO | ANO |  |
| Madlo bočních dveří pravé 1ks - barva oranžová | ANO | ANO |  |
| Stropní madlo nad lehátkem - barva oranžová | ANO | ANO |  |
| Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná  pevná 1ks | ANO | ANO |  |
| Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem | ANO | ANO | INTAP VERIS |
| Schod výklopný boční 1ks | ANO | ANO |  |
| Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks | ANO | ANO |  |
| Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v  ambulantního prostoru 1ks | ANO | ANO | AKCEPTOR |
| **C) Specifikace transportní technika** |  |  |  |
| infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou  hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými  rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá  matrace, nosnost křesla alespoň 250kg, schválené dle ČSN EN  1789 1ks | ANO | ANO | MEDIROL CLUBMAN K118 |
| Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru  jízdy 1ks | ANO | ANO | MEDIROL |
| komplet nosítek s podvozkem – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systém, schválené dle ČSN EN 1789 1ks | ANO | ANO | MEDIROL EXTERO |
| **D) Další specifikace** |  |  |  |
| Matování skel, celý nákladní prostor | ANO | ANO |  |
| Lakování přepážky na bílo 1ks | ANO | ANO |  |
| Polep vozidla v souladu s platnými zákonnými požadavky a  normami (viz. přiložené fotografie) | ANO | ANO |  |
| Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks | ANO | ANO |  |

Účastník tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro účastníka závazné při plnění předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle

účastníka a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat za dodavatele svůj vlastnoruční podpis.

………………………………………………………………………………..

Ing. Lubomír Půlpán, předseda představenstva