**Příloha č. 1 kupní smlouvy**

**Specifikace vozidel včetně sanitní zástavby**

Zadavatelem stanovené technické parametry na sanitní vozy uvedené v této části specifikace předmětu zakázky jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení.

Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku nabízený sanitní vůz splňoval.

Účastník vyplní v sloupci „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce „Skutečná hodnota technického parametru“ účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis zadavatelem stanoveného limitního technického** **Parametru nabízeného zařízení**  |  |  |  |
| **A) Specifikace sanitního vozidla**  |  |  |  |
| Vozidlo kategorie M1, tento požadavek bude splněn nejpozději v den předání vozidla  |  ANO  | ANO  | Po přestavbě změna z N1 na M1  |
| Použitý typ platformy/ podvozku (účastník do sloupce "Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka uvede požadované informace)  | ANO  | ANO  | Trafic Furgon  |
| Palivo – Diesel  | ANO  | ANO  |  |
| Min. výkon 80 kW/3500  | ANO  | ANO  | 96 kW/3500  |
| min. 6-ti stupňová převodovka manuální  | ANO  | ANO  |  |
| Emisní limit minimálně EURO 6  | ANO  | ANO  | EURO 6e  |
| Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1)  | ANO  | ANO  | vyhřívaná řidič a spolujezdec  |
| Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného nebo výklopného otevírání okénka  | ANO  | ANO  |  |
| Prosklený nákladový prostor  | ANO  | ANO  | zatmavená okna  |
| Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové  | ANO **Zadavatelem požadovaná** **podmínka s případně** **stanovenou min/max** **hodnotou**  | ANO **Splnění požadované** **podmínky včetně min/max** **hodnoty ANO/NE**  | Křídlové se stěračem, ostřikovačem a vyhříváním **Skutečná hodnota** **technického** **parametru/poznámka**  |
| Dělící přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks  | ANO  | ANO  |  |
| Radiopřijímač + repro /autorádio - originál z výrobního závodu (vestavěné)/  | ANO  | ANO  | Multimediální systém Easy Link 8" display, navigace  |
| Mlhovky (přední, zadní)  | ANO  | ANO  |  |
| Karoserie barva bílá  | ANO  | ANO  |  |
| Pohon přední náprava  | ANO  | ANO  |  |
| Centrální zamykání  | ANO  | ANO  | s dálkovým ovládáním v klíčku  |
| El. přední okna  | ANO  | ANO  |  |
| El. zrcátka  | ANO  | ANO  |  |
| Tempomat - standardní (ne adaptivní)  | ANO  | ANO  |  |
| Airbag spolujezdce a řidiče  | ANO  | ANO  | včetně bočních a hlavových  |
| **B) Specifikace zástavby**  |  |  |  |
| Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť  | ANO  | ANO  | AKCEPTOR  |
| Osvětlení bočních dveří LED světlem  | ANO  | ANO  |  |
| Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W nad zadními dveřmi  | ANO  | ANO  |  |
| Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Pomocné stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Rozvod 12V 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Termostat pro topení na 12V 1ks  | ANO  | ANO  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zásuvka 12V 2 ks  | ANO  | ANO  |  |
| Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Maják halogenový rotační modrý 2 ks  | ANO  | ANO  | LED MAJÁK B16  |
| Signalizace otevřených dveří v pacientském prostoru na palubní desce 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Třítónová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks  | ANO  | ANO  | V MOTORU VOZIDLA 100W  |
| **Zateplení**  |  |  |  |
| Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| **Zaplechování**  |  |  |  |
| Obložení stěn a stropu desinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v zástavbě 1ks  | ANO  | ANO  | ALTRO BLUE  |
| 2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy  | ANO  | ANO  | INTAP VERIS  |
| Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka  | ANO  | ANO  |  |
| Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Hasicí přístroj 2 kg 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Madlo bočních dveří levé 1ks - barva oranžová  | ANO  | ANO  |  |
| Madlo bočních dveří pravé 1ks - barva oranžová  | ANO  | ANO  |  |
| Stropní madlo nad lehátkem - barva oranžová  | ANO  | ANO  |  |
| Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem  | ANO  | ANO  | INTAP VERIS  |
| Schod výklopný boční 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks  | ANO  | ANO  | AKCEPTOR  |
| **C) Specifikace transportní technika**  |  |  |  |
| infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla alespoň 250kg, schválené dle ČSN EN 1789 1ks  | ANO  | ANO  | MEDIROL CLUBMAN K118  |
| Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks  | ANO  | ANO  | MEDIROL  |
| komplet nosítek s podvozkem – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systém, schválené dle ČSN EN 1789 1ks  | ANO  | ANO  | MEDIROL EXTERO  |
| **D) Další specifikace**  |  |  |  |
| Matování skel, celý nákladní prostor  | ANO  | ANO  |  |
| Lakování přepážky na bílo 1ks  | ANO  | ANO  |  |
| Polep vozidla v souladu s platnými zákonnými požadavky a normami (viz. přiložené fotografie)  | ANO  | ANO  |  |
| Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks  | ANO  | ANO  |  |

Účastník tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro účastníka závazné při plnění předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle

účastníka a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat za dodavatele svůj vlastnoruční podpis.

………………………………………………………………………………..

Ing. Lubomír Půlpán, předseda představenstva