

Příloha č. 2 SOD č. 779/2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Odpověď: PPV shybka Vernéřov - oprava, potáp 2024** komu  **Kopie** | 25.06.2024 15:37 |

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění - PPV shybka Vernéřov - oprava, č. akce 212 702
2. Popis a předmět plnění:

Shybka Vernéřov je tvořená betonovým potrubím s hrdlovými spoji DN 1500. Spáry hrdlových spojů jsou vyplněny betonovou směsí. Délka shybky je 82 m - vtoková část 10 m, vodorovná část 61 m, výtoková část 11 m.

Při kontrole shybky potápěčskou technikou v roce 2022 byly zjištěny lokální poruchy vnitřní výplně v hrdlových spojích. Celkem chybí vnitřní výplň na cca 0,8 až 1,2 mb dle TZ PPV - Vernéřov č. z. 07/2022.

Na základě výše uvedeného požadujeme provést opravu výplní spár hrdlových spojů.

Před zahájením prací předloží zhotovitel návrh technologického postupu opravy k odsouhlasení zástupci objednatele, TDS

* opravované místo musí být důkladně očištěno
* očištěnou spáru hrdlového spoje vyplnit vhodným sanačním materiálem.

Z provedených prací požadujem vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu a podrobného zaměření provedených prací.

Nálezová zpráva bude předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termín provádění díla: na výzvu nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD a ocenění prací: SOD návrh PPV shybka Vernéřov - oprava výplní spár hrdlových spojů 212 702.docx

Příloha ceník PPV shybka Vernéřov oprava výplní hrdových spojů 212 702 2024.xlsx

Děkujeme vám za spolupráci. S pozdravem

odbor inženýringu, TDS Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail :

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.



Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET. Datum:

Předmět:

2) Popis obsahu předmětu plnění :

|  | Vážení obchodní partneři, na základě uzavřené... 25.06.2024 14:20:31 |
| --- | --- |
| Od:  Komu: | <  25.06.2024 14:20  PPV shybka Vernéřov potáp 2024 |

1. Termín: na výzvu, nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

Požadujeme provést následující práce za využití potápěčské techniky:

Kontrolu stavební části shybky v celé délce, včetně případné lokalizace a rozsahu zjištěných poruch, kontrolu stavu naplavenin a jejich zaměření její pozice a objemu.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu. Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

a

SOD návrh PPV shybka Vernéřov - kontrola 212 701.docxPříloha ceník PPV shybka Vernéřov kontrola 212 701 2024.xlsx

Děkujeme vám za spolupráci.

S pozdravem

S pozdravem odbor inženýringu, TDS Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.

