**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - specifikace zařízení**

## Tunelová košová myčka DIHR RX 300 v níže uvedeném konfiguraci

**Vstupní tunel**

Vstupní tunel o délce min 300mm před předmývací zónou

## Samostatná předmývací zóna:

Vstupní modul s předmývací zónou s vanou 45 lt, délkou 600mm a 3 horní a 2 spodní ramena

## Samostatná mycí zóna:

Mycí zóna s vanou s objemem 85 lt, délkou 900mm, výkoným čerpadlem o výkonu 2,18 kW, 5 horních a 3 spodní ramena, výkon topnic 9 kW

## Oplachová zóna:

Trojitý oplachový systém v zóně o délce 600mm skládající se z dvojitého přeoplachu čerpadlem 2,18 kW s vanou o kapacitě 6 **lt** a finálního oplachu čerpadlem 750 W s dvěma bojlery 2x 10 lt a příkonu 4,5 + 4,5 kW

## Sušící zóna:

Sušící zóna s výkonem min 9 kW o délce 600 mm s možností nastavení pracovních režimů

## Rekuperace

HR - myčka je vybavena systémem rekuperace energie - {využití odpadní páry k ohřevu vody- cca z 10°C na 45°() s výraznou úsporou energie cca 35% a dále trvale zlepšíte pracovní prostředí pro obsluhu (snížení nežádoucí vlhkosti využitím až 90% vycházející páry a teploty-výstupní teplota

pouze 27° C).

**Vybavení a parametry**

Maximální spotřeba vody oplachu při maximální rychlosti je 0,43 lt/koš {při minimální rychlosti je 0,96 lt/koš)

Dvojité izolované dveře

Dodatečná tepelná a akustická izolace van a bojleru pro snížení nákladů Vany z AISI 316 odolné vůči chemikáliím

PLUS systéme včetně Break tank umožňující stabilní teplotu a konstantní tlak vody bez ohledu na

tlak vody v řádu

Systém SMART DRIVE+, který umožňuje 10 rychlostí posunu košů od 135 do 300 za hodinu DDSS System odvádí část vody z oplachové vany do mycí, ale zejména do předmývací vany, a tak

využívá i část detergentů a již ohřáté vody, které by jinak končily v odpadu. Tento výsledek kromě

minimalizace dopadů na životní prostředí umožní značné úspory na účtech za chemikálie a elektřinu.

ALL-IN-1- Inovativní systém vyvinutý k usnadnění údržby a každodenního čištění. Všechna mycí a oplachovací ramena jsou seskupena do jednoho celku, takže je jejich vyjmutí jednoduché a rychlé.

Elektronický barevný kontrolní panel s TFT 5,7" displejem a dotykovou klávesnicí - umožňujícím snadné nastavení základních mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na přehledném displeji (teploty vody ve vaně, v bojleru, aktuální stav a další provozní, servisní a chybová hlášení).

Myčka je vybavena dávkovači oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením dávky. CPF - Systém umožňuje nastavení tlaku vody v předmycí zóně

Automatické vypouštění po ukončení směny



Auto timer - pokud v myčce není žádný koš, automaticky přejde do stend-by režimu, aby šetřila energii a vodu

Myčka je vybavená zesíleným trojitým oplachováním na nezávislém modulu. Předmývací, mycí a oplachové plochy jsou zcela odděleny, čímž se zabrání jakémukoli rušení mezi čisticím prostředkem a oplachovacím prostředkem, zvyšuje se jeho účinnost a dosahuje se následného snížení spotřeby. Větší vzdálenost mezi předplachovacími rameny rovněž zabraňuje kontaminaci v oplachové zóně.

Celkové délka myčky : 3450x920x2100 mm Celkový příkon: 31,81 kW

# Součástí dodávky je

Myčka viz specifikace

Rohový výstupní stůl DIHR a motoricky poháněným posuvem

Výstupní válečkový stůl 1600x650x860 mm, včetně koncového spínače

Doprava, úprava elektroinstalace ( přemístění vypínačů atd.) instalace, demontáž a odvoz

stávajícího zařízení, ekologická likvidace stávajícího zařízení.

# Honey, s.r.o. NABÍDKA č. 24NA0160

Odběratel:

IČ:

DIČ:

60461837

**Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U š U školské zahrady 4**

**182 00 Praha 8**

Dodavatel:

# Honey, s.r.o. Poděbradská 12

**190 00 Praha 9**

IČ:26749131 DIČ: CZ26749131

Telefon: 733 111 357

E-mail: honey@honey.cz [www.honey.cz](http://www.honey.cz/)

Nabídka č.: 24NA0160

Konečný príjemce:

Datum zápisu: Platno do:

15.07.2024

Nabídka tunelové košové myčky Dihr

Označeni dodávky

Množství J.cena Sleva

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Tunelová košová myčka Dihr RX 300 Optima , Předmývaci zóna, samostatná mycí zóna, trojitá oplachová zóna s výkonnými čerpadly

Sušici zóna 9kW pro Dihr RX Optima

Rekuperační jednotka Compact pro Dihr RXOptima

Rohový výstupní stůl Dihr a motoricky poháněným posuvem

Výstupní válečkový stůl Dihr včetně koncového spinače 1600x650 mm Montážní materiál

Montáž Stěl1ování Doprava

934 990,00 8,00%

860 190,80 21%

180 640,07 1 040 830,87

145 990,00

95 990,00

8,00%

8,00%

134 310,80

88 310,80

21%

21%

28 205,27

18 545,27

162 516,07

106 856,07

149 990,00

8,00%

137 990,80

21%

28 978,07

166 968,87

39 990,00

8,00%

36 790,80

21%

7 726,07

44 516,87

5 000,00

15 000,00

25 000,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

25 000,00

10 000,00

21%

21%

21%

21%

1 050,00

3 150,00

5 250,00

2 100,00

6 050,00

18 150,00

30 250,00

12 100,00

Součet položek Zaokrouhleni

CELKEM K ÚHRADĚ

1 312 594,00

275 644,75 1 588 238,75

0,25

1 588 239,00

Vystavil:

Ekonomický a informační systém POHODA