
Příloha č. 2 SOD č. 787/2024



MVE Kadaň - hrazení MVE potáp práce 2024 a MVE Kadaň - kontrola vtokového objektu 2024

26.06.2024 22:21 Od

Komu

<

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací na MVE Kadaň č. akce 217 686 a 217 687.

1. Místo plnění - MVE Kadaň - hrazení MVE, potáp práce 2024 akce 217 686
2. Popis obsahu předmětu plnění :

Požadujeme provést následující práce za využití potápěčské techniky:

Práce spojené s montáží provizorního hrazení na horní a dolní vodě, vyčištění dosedacích ploch prahu a bočního vedení, asistence při usazování hradících tabulí, dotěsnění průsaků (těsnící materiál zajistí zhotovitel).

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu. Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termín: na výzvu, nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

MVE Kadaň - hrazení MVE.xlsxSOD návrh MVE Kadaň hrazen 217 686.docx

1. Místo plnění - MVE Kadaň --kontrola vtokového objektu, potáp práce 2024 akce 217 687
2. Popis obsahu předmětu plnění :

Požadujeme provést následující práce za využití potápěčské techniky:

2.1/Kontrola ocelové konstrukce sloužící k optimalizaci proudění vody za česlovým polem. Dotažení všech šroubových spojů, kontrola povrchové úpravy ocelových částí.

1/2 dne potápěčských prací.

2.2/Kontrola sedimentů za česlemi vtoku do MVE, případné odstranění náplavů, očištění česlí. Kontrola česlicového pole, usazení česlí, dotažení zajištění česlic, prohlídka povrchové úpravy ocelových částí česlic. 1/2 dne potápěčských prací.

2.3/ Kontrola sedimentů před česlemi vtoku do MVE na celou šířku nátoku (levý břeh – norná stěna) až do vzdálenosti 10 m (příčné profily po 1 m). Měření výšky sedimentu od aktuální hladiny.

Jeden den potápěčských prací.

2.4/Oprava poškozeného vodícího profilu pro tabuli provizorního hrazeni. Ve dvou místech a to cca 1 – 2 metry nad dnem jsou ocelové vodící profily v místě napojení mezi sebou silně porušené úbytkem materiálu vlivem silné koroze.

Jeden den potápěčských prací.

V době realizace prací bude nutné provést odstavení MVE z provozu

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.



1. Termín: na výzvu, nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

MVE Kadaň - kontrola vtok objektu MVE ceník.xlsx

SOD návrh MVE Kadaň kontrola vtkového objektu 217 687.docx

S pozdravem

odbor inženýringu, TDS specialista Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.