|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H1 cívka (kompatibilní s „Deep TMS systémem”) | | |
|  | **Požadované parametry** | **Odpověď na požadovaný parametr ANO/NE  příp. doplnění požadovaných údajů** |
|  | H1 cívka, která je kompatibilní s „Deep TMS systémem” | ANO |
|  | H1 cívka, která je schválená FDA | ANO |
|  | Možnost pro využití léčby pacientů s depresivní poruchou (MDD), experimentálně pak např. pro využití pacientů s úzkostně depresivní poruchou, negativními příznaky schizofrenie, apod. | ANO |
|  | cívka, která je vyrobena z izolovaných měděných drátů. | ANO |
|  | Napětí 220-240 VAC (Evropa) | ANO |

Poznámka pro účastníka: Nesplnění minimálních zadavatelem požadovaných parametrů (byť jen jednoho parametru) znamená nesplnění zadávacích podmínek.