SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/1 (KATALOGY 741,742, 921 A 946)

STAVBA: OPRAVA A VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU TŘEBÍZSKÉHO 942/22 V ČB MÍSTO STAVBY: Třebízského 942/22, České Budějovice 37006

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE - ETAPA 3. - ROZVODY DOMOVNÍHO TELEFONU INVESTOR: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9; Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

1 2

0,00 ZAŘÍZENI STAVENISTE 3,25%

1. PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRÁČ. PODMÍNKAMY 3% HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
2. MIMOŘÁDNĚ STIŽENÉ PROSTŘEDÍ OBOR. PŘIRÁŽKA

2785,00

DODAVKA

MONTÁŽ

3

4

5

 6

1. Ř5+Ř6 85691,00
2. NÁKLADY88476,00 VRN CELKEM 2785 2785,00

88476,00

10

CELKEM S DPH

107056,00

VYPRACOVAL: Josef Chrt DATUM: 05/2024

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponif, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

REKAPITULACE:

STAVBA: OPRAVA A VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU TŘEBlZSKÉHO 942/22 V ČB MÍSTO STAVBY: Třebfzského 942/22, České Budějovice 37006

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE - ETAPA 3. - ROZVODY DOMOVNÍHO TELEF INVESTOR: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9; Husova tř. 1846/9, 370 01 ČB

ELEKTROINSTALACE SILNO ELEKTROINSTALACE SLABO ELEKTROINSTALACE - celkem

ppvi%

STAVEBNÍ PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE

85691,00

MONTÁŽ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÉ ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| 741132103 ukončeni kabelu 3x1,5mm2 | 1 ks | 92,40 | 92,40 |
| 741122211 CYKY-J 3x1,5mm2 | 3 m | 38,80 | 116,40 |
| 741320105 jistič B6/1 10kA, montáž do stávajícího rozváděče | 1 ks | 240,00 | 240,00 |
| úprava stávajícího rozváděče R1 | 2 h | 200,00 | 400,00 |
| vypracování DSPS rozváděče R1 | 1 kpl | 1500,00 | 1500,00 |
| 741810001 celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu | 1 ks | 1000,00 | 1000,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | 3348,80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| CYKY-J 3x1,5mm2 | 3 m | 38,80 | 116,40 |
| propojovací materiál | 1 kpl | 150,00 | 150,00 |
| jistič B6/1 10kA | 1 ks | 240,00 | 240,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| CELKEM | 506,40 |
| 3% podružný materiál | 15,19 |
| MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY | 521,59 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUDÉ ROZVODY DT742121001 UTP Cat.5e vnitřní | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| 58 m | 15,50 | 899,00 |
| 742121001 STP Cat.5e venkovní | 73 m | 18,50 | 1350,50 |
| 742121001 JYTY 2x1 mm2 | 131 m | 38,50 | 5043,50 |
| 742110041 lišta elektroinstalační 20x40mm | 20 m | 25,00 | 500,00 |
| 742110021 trubka vrapovaná dvouplášfová HDPE/LDPE 41/50mm | 37 m | 38,20 | 1413,40 |
| 742110021 trubka elektroinstalační vnitřní průměr 23mm | 4 m | 21,10 | 84,40 |
| 742320001 elektrický otvírač | 1 ks | 75,00 | 75,00 |
| 742320033 nerezová lišta k elektromechanickému otvírači | 1 ks | 75,00 | 75,00 |
| 742310001 montáž napájecího modulu | 1 ks | 120,00 | 120,00 |
| 742310002 komunikační videotablo pro jednoho účastníka | 1 ks | 120,00 | 120,00 |
| 742310003 klimatický kryt pro tablo | 1 ks | 85,00 | 85,00 |
| 742310004 elektroinstalační krabice pod tablo | 1 ks | 26,30 | 26,30 |
| 742240027 odchodové tlačítko | 1 ks | 123,00 | 123,00 |
| 742310005 distributor signálu | 1 ks | 874,00 | 874,00 |
| 742310006 vnitřní jednotka video telefonu | 2 ks | 520,00 | 1040,00 |
| 998742102 přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky do 6-ti m | 0,5 t | 560,00 | 280,00 |
| 998742129 příplatek k ceně za ruční přesun hmot | 0,5 t | 250,00 | 125,00 |
| DSPS - slaboproudých rozvodů | 1 ks | 1500,00 | 1500,00 |
| protipožární utěsnění prostupů | 6 ks | 950,00 | 5700,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  | 19434,10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIÁL - SLABOPROUDÉ ROZVODY DT | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| UTP Cat.5e vnitřní | 58 m | 15,50 | 899,00 |
| STP Cat.5e venkovní | 73 m | 18,50 | 1350,50 |
| JYTY 2x1 mm2 | 131 m | 38,50 | 5043,50 |
| lišta elektroinstalační 20x40mm | 20 m | 25,00 | 500,00 |
| trubka vrapovaná dvouplášfová HDPE/LDPE 41/50mm | 37 m | 38,20 | 1413,40 |
| trubka elektroinstalační vnitřní průměr 23mm | 4 m | 21,10 | 84,40 |
| elektrický otvírač | 1 ks | 2100,00 | 2100,00 |
| nerezová lišta k elektromechanickému otvírači | 1 ks | 450,00 | 450,00 |
| napájecí modul | 1 ks | 120,00 | 120,00 |
| komunikační videotablo pro jednoho účastníka | 1 ks | 5840,00 | 5840,00 |
| klimatický kryt pro tabío | 1 ks | 26,30 | 26,30 |
| elektroinstalační krabice pod tablo | 1 ks | 123,00 | 123,00 |
| odchodové tlačítko Ivčetně instalační krabice, IP43 | 1 ks | 874,00 | 874,00 |
| distributor signálu | 1 ks | 850,00 | 850,00 |
| vnitřní jednotka video telefonu | 2 ks | 2560,00 | 5120,00 |
| tmel protipožární, tuba 650ml | 2 ks | 250,00 | 500,00 |
| hmoždinka HM8 | 56 ks | 1,60 | 89,60 |
| vrut 3,5x35 | 56 ks | 2,40 | 134,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| CELKEM | 25518,10 |
| 3% podružný materiál | 765,54 |
| MATERIÁL CELKEM - SLABOPROUDÉ ROZVODY | 26283,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ PRÁCE: | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| 468081312 VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m2 - DO 30cm | 6,00 | ks | 107,00 | 642,00 |
| VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m2 - DO 20cm |  |  |  |  |
| 468082212 (TLOUŠŤKA STROPU 40cm => CENA 2x NAVÝŠENA) | 1,00 | ks | 225,00 | 225,00 |
| 468101421 VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x5cm | 4,00 | m | 84,10 | 336,40 |
| 460932111 OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm | 56,00 | ks | 23,30 | 1304,80 |
| 460941221 VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm, VČETNĚ MATERIÁLU | 4,00 | m | 48,90 | 195,60 |
| ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m2 DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPU 40cm => CENA 2x NAVÝŠENA), VČETNĚ |  |  |  |  |
| 460951112 MATERIÁLU | 1,00 | ks | 750,00 | 750,00 |
| 469971111 SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVNÍ PODLAŽÍ | 0,10 | t | 365,00 | 36,50 |
| 469972111 ODVOZ SUTI DO 1km | 0,10 | t | 565,00 | 56,50 |
| 469972121 ODVOZ SUTI - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ km - 10km | 0,10 | t | 364,00 | 36,40 |
| DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PODHLEDU V CHODBĚ ÚPRAVA ZEDNICKY OPRAVENÝCH RÝH PO MONTÁŽI KABELŮ - SLADĚNÍ S OKOLNÍM POVRCHEM PŘED VÝMALBOU MALÍŘSKOU | 18,00 | m2 | 520,00 | 9360,00 |
| STĚRKOU | 0,40 | m2 | 180,00 | 72,00 |
| Penetrace podkladu univerzální 1x | 0,40 | m2 | 19,60 | 7,84 |
| Malba, bílá, bez penetrace, 2x | 0,40 | m2 | 52,20 | 20,88 |
| SKLÁDKOVNÉ | 0,10 | t | 1500,00 | 150,00 |
| PRŮBĚŽNÝ KAŽDODENNÍ ÚKLID STAVBY | 2,00 | den | 400,00 | 800,00 |
| ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY - KOMPLETNÍ | 1,00 | kpl | 500,00 | 500,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE: |  |  |  | 14493,92 |