**Příloha č. 1 Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **VZ Dodávka traktorů 2024 – Dodávka malotraktoru s přední řiditelnou nápravou část V 2024** | |
| **Dieselový malotraktor s přední řiditelnou nápravou** | **Doplní dodavatel** |
| - malotraktor s přední řiditelnou nápravou s ochranným rámem a stříškou | Ano CABRIO 26 HTD comfort |
| - minimálně tříválcový dieselový motor o výkonu min. 19 kW a max. kroutícím momentem  130 Nm/1300 ot. min-1 splňující emisní normu Stage V | Ano |
| - převodovka plně synchronizovaná, min. počet rychlostí 8 vpřed/8 vzad | Ano |
| - zadní a přední uzávěrka diferenciálu | Ano |
| - standardní kola 7,50 x 16 (v palcích) | Ano |
| - tříbodový závěs přední (ISO 730/1N) a zadní (ISO 730/1) | Ano |
| - vývodový hřídel přední (1000 ot. min-1) a zadní (540/1000 ot. min-1) | Ano |
| - hydraulický okruh přední 2x, hydraulický okruh zadní 2x | Ano |
| - 4 ks nástavce kol 100 mm (možnost rozšíření rozchodu kol) | Ano |
| - zadní trojúhelníkový rychlozávěs kategorie 1 | Ano |
| - zadní etážový závěs s hubicí | Ano |
| - malotraktor vybaven čelním nakladačem s lžící (objem 250-300 l) | Ano |
| - schváleno pro provoz na pozemních komunikacích (EU homologace) | Ano |
|  |  |
| **Příslušenství malotraktoru:** sada 4 ks kultivačních kol rozměru 6,00 x 16 (v palcích), | Ano |
| 2 ks závaží do zadních kol (2 x 50 kg) | Ano |