

Příloha č. 2 SOD č. 830/2024 Výzva

Potáp práce VD Přísečnice OO - č. akcí 201 746, 201 747, 201 748

komu 15.07.2024 13:30

Kopie

Od

Komu Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění:
   1. - VD Přísečnice OO kontrola rozmrazovacího zařízení, kontrola odběrných oken vodárenských odběrů č. akce 201 746
   2. - VD Přísečnice OO - kontrola vnějšího pláště č. akce 201 747
   3. VD Přísečnice OO - sanace odhalených ploten č. akce 201 748
2. Popis obsahu předmětu plnění :
   1. č. akce 201 746 - požadujeme provedení následujících potápěčských prací:
3. Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).
4. sekce na kótě 710,30 m n. m. 12 ks trysek
5. sekce na kótě 718,40 m n. m. 12 ks trysek
6. Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí a tabulových uzávěrů na vtoku a jejich očištění od naplavenin.
7. horizont na kótě 700,20 m n. m.
8. horizont na kótě 707,00 m n. m.
9. horizont na kótě 714,00 m n. m.
10. horizont na kótě 722,00 m n. m.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

* 1. č. akce 201 747 - požadujeme provedení kontroly vnějšího pláště OO od kóty 695.5 m n. m. do aktuální kóty v nádrži. Předpoklad je kóta 730.0 m n. m.

Zjištěný stav požadujeme zaznamenat do schematického rastrového zobrazení vhodného pro účely pravidelného sledování vývoje stavu betonové konstrukce.

Tvar půdorysu objektu je obdélník o rozměru 8,1 x 4,9 m s šachtou půlkruhového tvaru o vnějším poloměru 2,9 m v čelní straně odběrného objektu. (viz příloha - obr. řez na kótě 722,00)

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

* 1. č. akce 201 748 - na základě zjištění při provádění kontroly vodících profilů v roce 2023, požadujeme provedení sanace odhalených ocelových kotevních ploten vodicích profilů (očištění od rzi, provedení antikorozního nátěru a zapravení sanační směsí).

Při kontrole a proměřování rozteče vodítek tabulových uzávěrů provedené v roce 2023 bylo zjištěno celkem 18 odhalených ocelových ploten. (viz příloha - výřez nálezové zprávy 2023)

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termín: nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník: Akce č. 201 746:



Příloha ceník VD Přísečnice OO 201 746.xlsx

Příloha návrh SOD VD Přísečnice OO 201 746 - kontrola rozmrazování kontrola odběrných oken.docx

Akce 201 747:

Příloha ceník VD Přísečnice OO 201 747.xlsx

Příloha návrh SOD VD Přísečnice OO 201 747 - kontrola vnějšího pláště.docx



S pozdravem

odbor inženýringu, TDS Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail :

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.