REKAPITULACE STAVBY

Stavba:	1303 - Chodník v ulici Nosačické			
Místo:	Slaný	Datum:	25.7.2016	
Zadavatel:		IČ:		
Město Slaný		DIČ:		
Uchazeč:		IČ:	61056596	
MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.	DIČ:	CZ61056596	
Projektant:		IČ:		
Ing. Josef Širc		DIČ:		

Poznámka:

soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací byl vytvořen v návaznosti na PD "Chodník v ulici Nosačické, Slaný"-09/2013 zpracovanou Ing. Josef Širc, Na Vinici 444, Slaný. V ceně nejsou zahrnuty nákaldy na provizorní dopravní opatření po dobu výstavby.

Cena bez DPH				269 355,37	
					
DPH  základní	21,00%	ze	269 355,37	56 564,70	
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00	
					
Cena s DPH		v	CZK	325 920,07	

Strana 1 z 11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	1303 - Chodník v ulici Nosačické					
Místo:	Slaný	Datum:	##			
Zadavatel:	Město Slaný	Projektant:	Ing. Josef Širc		
Uchazeč:	MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.					
						
Kód	Objekt, Soupis prací		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	

Náklady stavby celkem	269 355,37	325 920,07		
1303	Chodník v ulici Nosačické, Slaný	269 355,37	325 920,07	STA	
1303	Chodník v ulici Nosačické, Slaný	269 355,37	325 920,07	Soupis	

Strana 2 z 11

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1303 - Chodník v ulici Nosačické

Objekt:	1303 - Chodník v ulici Nosačické, Slaný

Soupis:	1303 - Chodník v ulici Nosačické, Slaný

KSO:	822 29			
Místo:	Slaný	Datum:	25.07.2016	
Zadavatel:		IČ:		
Město Slaný		DIČ:		
Uchazeč:		IČ:	61056596	
MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.	DIČ:	CZ61056596	
Projektant:		IČ:		
Ing. Josef Širc		DIČ:		
Poznámka:				

Cena bez DPH				269 355,37	
					
DPH základní	21,00%	ze	269 355,37	56 564,63	
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00	
					
Cena s DPH		v	CZK	325 920,00	

Strana 3 z 11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1303	- Chodník v ulici Nosačické			
Objekt:	1303	- Chodník v ulici Nosačické, Slaný			
Soupis:	1303 - Chodník v ulici Nosačické, Slaný		
Místo:	Slaný		Datum:	25.07.2016	
Zadavatel:	Město Slaný	Projektant:	Ing. Josef Širc	
Uchazeč:	MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.		

	Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	269 355,37	
HSV - Práce a dodávky HSV	236 081,87	
1	- Zemní práce	47 216,00	
2	- Zakládání	14 541,80	
3	- Svislé a kompletní konstrukce	15 465,20	
5	- Komunikace	82 831,04	
6	- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 300,00	
8	- Trubní vedení	1 700,00	
9	- Ostatní konstrukce a práce-bourání	71 027,83	
	99 - Přesun hmot	26 635,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	28 273,50	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	667,50	
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	27 606,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00	
0	- Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00	

Strana 4 z 11

			SOUPIS PRACÍ		
Stavba:	1303	- Chodník v ulici Nosačické			
Objekt:	1303	- Chodník v ulici Nosačické, Slaný		
Soupis:	1303 - Chodník v ulici Nosačické, Slaný		
Místo:	Slaný		Datum:	25.07.2016	
Zadavatel:	Město Slaný	Projektant:	Ing. Josef Širc	
Uchazeč:	MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.		

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ   Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová		
					[CZK]	soustava		

Náklady soupisu celkem	269 355,37		
			
HSV - Práce a dodávky HSV	236 081,87		
1 - Zemní práce	47 216,00		
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100	m2		15,000		120,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01		
			mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2									
												
			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2		
			15		15,000				
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze	m2		4,000		90,00	360,00	CS ÚRS 2013 01		
			zámkových dlaždic									
												
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
			komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby				
3	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva	m2		25,000		120,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01		
			těženého tl 200 mm									
												
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2		
			z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu	m2		15,000		200,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01		
			prostého tl 150 mm									
												
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2		
			z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100	m2		25,000		140,00	3 500,00	CS ÚRS 2013 01		
			mm									
												
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2		
			živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		18,000		60,00	1 080,00	CS ÚRS 2013 01		
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových		
			16+2		18,000				
7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.	m3		37,648		150,00	5 647,20	CS ÚRS 2013 01		
			4 objem do 100 m3									
												
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3		
			konstrukce						
			(93*0.15)+((18+8+5)*0.25)		21,700				
			chráničky						
			0.2*0.3*107		6,420				
			zed						
			16.8*0.3*0.7+6		9,528				
			Součet		37,648				
8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v	m3		37,600		12,00	451,20	CS ÚRS 2013 01		
			hornině tř. 4									
												
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za		
			lepivost horniny tř. 4						
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3		37,600		260,00	9 776,00	CS ÚRS 2013 01		
			výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4									
												
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.		
			1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
54	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		37,600		16,00	601,60	CS ÚRS 2013 01		
			Uložení sypaniny na skládky									
55	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t		75,200		180,00	13 536,00	CS ÚRS 2013 01		
			(skládkovné)									
												
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )							
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		148,800		30,00	4 464,00	CS ÚRS 2013 01		
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			(93+18+8+5)*1.2		148,800				

		2 - Zakládání					14 541,80		
17	K		271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z	m3	5,140		720,00	3 700,80	CS ÚRS 2013 01		
				netříděného štěrkopísku								
												
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného				
			16.8*0.3+0.1		5,140				
18	K		279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného	m2	12,600		785,00	9 891,00	CS ÚRS 2013 01		
				bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15								
												
			Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300		
			mm						
			16.8*0.75		12,600				
19	K		279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí	t	0,050		19 000,00	950,00	CS ÚRS 2013 01		
				10 216								
												
			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z		
			betonářské oceli 10 216 (E)						

3 - Svislé a kompletní konstrukce				15 465,20	
			Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic						
20	K	311113212	ztraceného bednění přírodních včetně výplně z	m2	15,120	960,00	14 515,20	CS ÚRS 2013 01	
			betonu, včetně ukončení krycí deskou						

Strana 5 z 11

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ   Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová		
					[CZK]	soustava		

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm, včetně ukončení krycí deskou

		16.8*0.9		15,120			
21	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,050	19 000,00	950,00	CS ÚRS 2013 01	

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)

		5 - Komunikace						82 831,04		
22	K		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	106,950	95,00		10 160,25	CS ÚRS 2013 01		
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
			Poznámka k položce:							
			2							
			93*1.15			106,950				
23	K		564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	34,100	160,00		5 456,00	CS ÚRS 2013 01		
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
			(18+8+5)*1.1			34,100				
53	K		569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	m2	16,500	45,00		742,50	CS ÚRS 2013 01		
			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 50 mm			
			0.5*(19+14)			16,500				
24	K		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	93,000	370,00		34 410,00	CS ÚRS 2013 01		
				mm skupiny A pl do 50 m2								
												
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá		
			dlažba KLASIKO	20 x 10 x 8						
			93			93,000				
25	M		592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	95,790	139,00		13 314,81	CS ÚRS 2013 01		
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá		
			dlažba KLASIKO	20 x 10 x 6						
			93			93,000				
			93*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		95,790				
26	K		596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl	m2	31,000	370,00		11 470,00	CS ÚRS 2013 01		
				80 mm skupiny A pl do 50 m2								
												
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým		
			hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2			
			18+5+8			31,000				
27	M		592453110n	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm nevidomí	m2	5,000	400,00		2 000,00			
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá		
			dlažba KLASIKO	20 x 10 x 8						
28	M		592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	26,520	199,00		5 277,48	CS ÚRS 2013 01		
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá		
			dlažba KLASIKO	20 x 10 x 8						
			18+8			26,000				
			26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,520				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			3 300,00	
52	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	13,200	250,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 01	
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm		
	33*0.4		13,200		

		8 - Trubní vedení					1 700,00			
51	K		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200	kus		1,000	500,00		500,00	CS ÚRS 2013 01		
				mm zvýšením poklopu									
													
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu						
				Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200									
30	K		899431111	mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo	kus		6,000	200,00		1 200,00	CS ÚRS 2013 01		
				hydrantu									
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				

		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					71 027,83			
31	K		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého	m			79,700		240,00	19 128,00	CS ÚRS 2013 01		
				s boční opěrou do lože z betonu prostého											
															
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C		
			12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
			13.4+14.5+24.8+8+7+4+8			79,700					
32	M		592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10		kus			9,214		95,00	875,33	CS ÚRS 2013 01		
				100x10x20 cm											
															
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO	13-10	100 x 10 x 20					
33	M		592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15		kus			52,700		99,00	5 217,30	CS ÚRS 2013 01		
				100x15x25 cm											
															
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO	2-15	100 x 15 x 25					
			Poznámka k položce:								
			v obloucích								
			13.4+14.5+24.8			52,700					
34	M		592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P		kus			7,000		275,00	1 925,00	CS ÚRS 2013 01		
				Standard 100x15x15-25 cm											
															
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard	100 x 15 x 15-25				
35	M		592174670	obrubník betonový silniční nájezdový Standard		kus			22,000		95,00	2 090,00	CS ÚRS 2013 01		
				50x15x15 cm											
															
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard   50 x 15 x 15				
			(7+4)*2			22,000					
36	K		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového		m			33,200		170,00	5 644,00	CS ÚRS 2013 01		
				stojatého s boční opěrou do lože z betonu											
															
				Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C		
			12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
			2+7.5+4.8+18.9			33,200					
37	M		592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO		kus			66,400		28,00	1 859,20	CS ÚRS 2013 01		
				6/20 50x5x20 cm											
															
				obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20	50 x 5 x 20					

Strana 6 z 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová		
							[CZK]		soustava		
											
			Poznámka k položce:								
			spotřeba: 2 kus/m								
39	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10	m	18,500	180,00		3 330,00	CS ÚRS 2013 01		
			mm hl 25 mm s těsnicím profilem								
											
			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky		
			šířky 10 mm, hloubky 25 mm								
			18.5		18,500						
40	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu	m	18,800	50,00		940,00	CS ÚRS 2013 01		
			živičného tl do 200 mm								
											
			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm			
41	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	18,800	180,00		3 384,00	CS ÚRS 2013 01		
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (š x v x d) RONDA, přírodní 30x30/22x50/75 cm skladba dle PD			

		99 - Přesun hmot					26 635,00			
42	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na	t	15,700	270,00		4 239,00	CS ÚRS 2013 01		
			skládku do 1 km								
											
			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
43	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na	t	157,000	15,00		2 355,00	CS ÚRS 2013 01		
			skládkui ZKD 1 km přes 1 km								
											
			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
			17,4444444444444*9 'Přepočtené koeficientem		157,000					
			množství							
										
44	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	15,700	10,00		157,00	CS ÚRS 2013 01		
			Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění								
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	5,000	350,00		1 750,00	CS ÚRS 2013 01		
			(skládkovné)								
											
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)							
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	4,500	1 500,00		6 750,00	CS ÚRS 2013 01		
			na skládce (skládkovné)								
											
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)						
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	6,000	250,00		1 500,00	CS ÚRS 2013 01		
			(skládkovné)								
											
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)							
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	24,710	400,00		9 884,00	CS ÚRS 2013 01		
			dlážděným								
											
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

	PSV - Práce a dodávky PSV				28 273,50		
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				667,50		
56	K		711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými	m2	8,900	75,00	667,50	CS ÚRS 2013 01		
				pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m							
											
			Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m		
			(18.6+3+14)*0.25		8,900				
		746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče				27 606,00		
				Kabelová chránička korýtková s víkem, vč.podsypu,							
50	K		746111ch	obetonování, obsypu a dodávky s ručním	m	107,000	258,00	27 606,00			
				odkopáním							
			Kabelová chránička korýtková s víkem, vč.podsypu, obetonování a dodávky				
			59+22+26		107,000				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01	

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Strana 7 z 11

Cena celkem Cenová soustava

PČ
TYP
Kód
Popis MJ Množství J.cena

STA
ING
PRO
VON
OST Soupis
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu Typ položky: K - konstrukce, M - materiál Kód položky

Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- 	J.materiál - jednotková cena materiálu 

- 	J.montáž - jednotková cena montáže 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet	
atributu	(A/N)			znaků	
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120	
Místo	N	Místo stavby	String	50	
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date		
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50	
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20	
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20	
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50	
Projektant	N	Projektant	String	50	
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255	
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph		
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double		
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double		
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double		
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double		

		Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací		
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet	
atributu	(A/N)			znaků	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120	
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date		
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Kód	A	Kód objektu	String	20	
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double		
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double		
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky		

		Krycí list soupisu			
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet	
atributu	(A/N)			znaků	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120	
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120	
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15	
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255	
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph		
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double		
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double		
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double		
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double		

		Rekapitulace členění soupisu prací			
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet	
atributu	(A/N)			znaků	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120	
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120	
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120	
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date		
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100	
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double		

Soupis prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet	
atributu	(A/N)			znaků	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120	
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120	
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120	
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date		
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long		
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1	
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20	
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255	
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10	
Množství	A	Množství položky soupisu	Double		
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double		
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double		
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50	

Datová věta

Typ věty	Hodnota   Význam

eGSazbaDPH	základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt	
	PRO	Provozní soubor	
	ING	Inženýrský objekt	
	VON	Vedlejší a ostatní náklady	
	OST	Ostatní náklady	
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV	
	2	Položka typu PSV	
	3	Položka typu M	
	4	Položka typu OST