**Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla**

Předmětem díla je výstavba nové stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů, která bude propojovat MČ Koloděje (hl. m. Praha) s obcí Stupice (Středočeský kraj) a povede přibližně v poloze stávající pěšiny poblíž parku Koloděje. Délka řešeného úseku stezky činí 78,05 m a o šířka 1,5 až 3,0 m. Celá komunikace bude lemována betonovými chodníkovými obrubami. Povrch stezky je navržen z minerálního betonu (mlatový povrch). Stezka je vedena v celé své délce v pravostranném, příčném sklonu 2 %. Podélný sklon stezky se pohybuje od - 2,15 % do 7,90 %. Stezka splňuje požadavky pro bezbariérovost. Návrhová rychlost vn = 20 km/h. Součástí stavby je rovněž úprava okolní zeleně. Podrobnější popis viz PD.

Součástí předmětu plnění je:

* zajištění DIR, realizace DIO vč. projednání prací ochranném pásmu (a uzavření všech realizaci DIO vč. projednání prací ochranném pásmu (a uzavření všech smluvních vztahů s tím spojených), dopracování realizační dokumentace, DSPS včetně digitální formy (referenční systém Bpv), zhotovení geometrických plánů po realizaci stavby ke všem objektům, pasportizace objektů před a po stavbě,
* týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Objednatele na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz),
* zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru; který tvoří přílohu Zadávací dokumentace,
* -zajištění umístění panelu „Opravujeme.to“, který obdrží vybraný dodavatel
* zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na adrese

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0fbc19d0489d8a/1402513\_262479\_Praha\_info\_panely\_staveb\_manual\_03\_2012\_n3.pdf?MOD=AJPERES